<산림경영계획 이렇게 작성합니다>

『사유림 산림경영계획』

작성 및 실행요령

2007. 4

산  림  청

이용자를 위한 제언

□ 목적

산림자원의 조성 및 관리에 관한법률의 시행(‘06.8.5)에 따라 사유림에 대한 산림경영계획을 산주도 직접 작성할 수 있게 되었으나 산림조사 및 경영계획 작성에 대한 기술 부족으로 산림경영계획 작성에 참여를 기피하고 있는 산주들의 어려움 해소에 도움을 주고자 본 “산림경영계획 작성 및 실행 요령”을 만듬

□ 본 요령 이용시 유의 사항

O 본 요령은 산림경영계획 작성에 참고용으로 만들었으므로 행정 절차 및    조치는 관련 법령에서 정하는 규정을 우선 준수하여야 함

- 인용한 법규가 변경되는 경우에도 같음

O 조림․육림․벌채․굴취에 대한 상세한 방법은 붙임 「지속가능한 산림    자원 관리지침」“Ⅱ.산림의 기능별 조성․관리 지침” 및 “Ⅲ.산림자원 조성․    관리 일반 지침”을 따를 것

산림청 산림이용본부 경영지원팀 (  042) 481- 4195 )

사유림 경영계획 작성 및 실행

종합적인 산림경영계획 작성 및 실행으로 산림자원 관리의 합리성 및 임업경쟁력 제고

◈ 산림경영계획 인가 산림사업에 대한 우선 지원

◈ 산주의 자율적 산림경영계획 작성ㆍ 및  실행 유도

- 2007년 경영계획 작성비 지원 150천ha  764백만원 -

산림경영계획

기간 10년

산림경영계획 인가

◦ 산림기본계획 및 지역 산림계획에 부합

◦ 현지 산림상태에 적정한 계획

◦ 작성 지원(보조) 지급

산림경영계획 인가신청

◦ 산림경영계획 인가 신청서

제출(산주) ⇒ 시장ㆍ군수

◦ 산림경영계획 작성비 지급

신청서 제출

산림경영계획 실행

◦ 벌채ㆍ굴취ㆍ산지전용 사업은 신고 후 실행

- 기타 사업은 신고 생략

◦ 산림사업비(국ㆍ지방비 보조)

산림경영계획 작성

◦ 조림ㆍ육림에 관한 사항

◦ 벌채ㆍ굴취에 관한 사항

◦ 임도 등 시설에 관한 사항

◦ 기타 산림소득 증대사업에

관한 사항

목   차

Ⅰ. 산림경영계획의 개요	3

Ⅱ. 산림조사	6

Ⅲ 산림경영계획의 작성	13

Ⅳ 산림경영계획 인가 신청 및 인가	28

Ⅴ. 산림경영계획의 실행	30

Ⅵ. 기타 참고 자료	49

1. 산림경영계획관련 법률․령․규칙     ………………………  49

2. 공․사유림 경영계획 작성 및 운용 요령   …………………… 69

3. 주요 수종 수간 재적표     …………………………………  79

4. 운재로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성 기준  …… 87

5. 지속 가능한 산림자원 관리 지침    …………………………  98

Ⅰ. 산림경영계획 개요

1. 의 의

◦ 산림은 국토환경을 보존하고 임산물을 생산하는 기반으로서 국가발전과 생명체의 생존을 위하여 없어서는 안 될 중요한 자산이므로 생태적 건전성과 산림자원의 유지․증진을 통하여 현재 세대뿐 만아니라 미래세대의 사회적․경제적․생태적․문화적 및 정신적으로 다양한 산림수요를 충족하게 할 수 있게 지속가능하도록 종합적 계획에 의한 산림경영이 필요함

◦ 산림경영계획이란 산림조사를 포함하여 조림, 육림, 임목생산, 생산기반시설, 소득사업, 산림생태보호 등 지속적인 산림경영을 위한 10년 단위의 종합   경영계획임

◦ 국․공유림에 대하여는 필수적으로 산림경영계획을 수립하여 산림을 체계적으로 경영하여야 하며, 사유림에 대하여는 산림경영계획 작성을 권장하고 있으며, 산주가 직접 작성하거나 산림기술자(산림경영기술자)가 대행하여 작성할 수 있음 (산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행 ’06. 8. 5 )

2. 연 혁

☞ 1961년 법적근거를 마련한 이후 수차례 제도개선 과정을 거쳐 1999년부터 의무제에서 권장제로 제도변환

◦ 1965년 : 의무제 및 대집행제도 시행, 민유림 영림계획 편성요강 제정

◦ 1970년 : 영림계획기간 조정(5년→10년)

◦ 1973년 : 영림계획기간 조정(10년→5년)

◦ 1983년 : 산림조합 보조사업에 의한 영림계획 작성경비 보조지원

(국고 50%, 지방비 50%)

◦ 1987년 : 준보전임지를 작성대상에서 제외, 산림소득사업 반영

◦ 1990년 : 영림계획기간 조정(5년→10년)

◦ 1993년 : 국․공․사유림 영림계획운영요강 통합

◦ 1999년 : 의무제를 권장제로, 대집행제도를 대행제도로 전환

◦ 2004년 : 국유림영림계획 작성 및 운영요령 분리 제정

◦ 2004년 : ‘공․사유림영림계획의작성및운영등에관한요령’ 개정

◦ 2006년 : 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하 “산림자원법”  이라 함) 시행으로 “공․사유림 산림경영계획의 작성 및 운영 요령”개정(산림소유자도 산림경영계획 작성 가능)

3. 산림경영계획 작성 절차

산림기본계획 및 지역산림계획	지역경영목표 및 장기계획 제시(산림청장, 시․도지사)
↓
산림조사	지황, 임황 등 산림환경 조사(산주, 산림경영 기술자)
↓
산림경영계획 작성	지역산림계획과 산림조사 내용을 바탕으로 한 산림 경영계획 수립(산림경영기술자, 산주)
↓
승인(인가) 및 변경	임지의 자연환경 및 사회적요인 등을 종합적으로 판단하여 승인: 시장․군수․자치구 구청장(이하 시장․군수라 한다)
↓
산림경영계획 실행	산림경영계획에 따른 사업실행(산주)

※ 산림소유자도 산림경영계획 작성 가능(산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 하위법령 제정, 2006. 8. 5 시행)

4. 산림경영계획 작성 체계(모든 계획의 작성은 10년을 단위로 함)

◦ 작성 체계도

지역산림계획

지역산림계획

- 작성 : 지방산림청장

- 대상 : 지방청관할 국유림

- 작성 : 시․도지사

- 대상 : 공․사유림

국유림 산림경영계획

- 작성 : 지방산림청장

- 대상 : 국유림산림경영계획구

공․사유림 산림경영계획

- 작성 : 산림기술자 등

- 대상 : 공 ․ 사유림산림경영계획구

- 인가 : 시장․군수

산림기본계획

- 작성 : 산림청장

- 대상 : 우리나라 전체산림

※ 산림구획단위 및 구분기준 : 산림경영계획구(시․군 등 지역규모)>임반(하천, 계곡, 능선 등의 자연경계 또는 행정구역경계)>소반(수종(樹種)·작업종(作業種)·임령(林齡)·지위(地位)·지리(地利)·지종(地種) 및 행정구역 등)

◦ 산림기본계획

- 산림시책의 기본목표 및 추진방향, 산림자원의 조성 및 육성에 관한 사항, 산림의 보전 및 보호에 관한 사항, 산림의 공익기능 증진에 관한 사항, 산림재해의 예방 및 복구 등에 관한 사항, 임산물의 생산ㆍ가공․유통 및 수출 등에 관한 사항, 산림의 이용구분 및 이용계획에 관한 사항 등

Ⅱ. 산림조사

1. 산림조사

가. 목  적

◦ 해당 산림경영계획구에 대한 정확한 지황․임황 및 관련정보를 조사․  파악하여 산림경영계획 수립․운영에 기초 자료로 활용

나. 조사대상 산림

◦ 산림경영계획을 수립하고자 하는 산림

다. 조사방법

◦ 현장조사와 자료조사를 병행

라. 산림구획

1) 임 반

◦ 면 적 : 가급적 100㏊ 내외로 구획하고, 현지여건상 불가피한 경우는 조정가능

※ 산림소유면적이 100ha미만일 경우 1개의 임반으로 할 수 있음.

◦ 구 획 : 능선, 하천 등 자연경계나 도로 등 고정적 시설을 따라 경계선 설정

◦ 번 호 : 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게  아라비아 숫자 1.2.3...으로 표기하고, 부득이한 사유로 보조 임반을 편성할 때에 연접된 임반의 번호에 보조번호를 부여한다. 보조임반은 1-1, 1-2, 1-3...순으로 부여한다(예 : 1-1, 1임반 1보조임반)

2) 소 반

◦ 면 적 : 최소한 1㏊ 이상으로 구획하되 부득이한 경우에는 소수점 한자리까지 기록할 수 있음

◦ 구 획 : 지형지물 또는 유역경계를 달리하거나 시업상 취급을 다르게 할 구역은 소반을 달리 구획

- 지종(법정지정림, 입목지 및 무립목지)이 상이할 때

- 임종(천연림,인공림), 임상(침엽수림, 활엽수림, 혼효림), 사업의 종류가 상이할 때

- 임령, 기타 작업조건 등이 현저히 상이 할 때

◦ 번 호 : 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2,   1-1-3...연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연접된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3...로 표기

(예 : 1-1-1-3,  1임반 1보조임반 1소반 3보조소반

1-0-1-3,  1임반 1소반 3보조소반)

3) 면적

◦ 산림경영계획구의 면적, 임․소반면적, 사업 종별 계획면적을 조사 기재

- 현지 지형과 면밀히 비교하여 부합되도록 소반면적 및 사업계획면적을  구획하여야 함

- 지번 전체면적을 소반면적으로 할 경우는 지적면적을 기재

- 같은 지번 내 2개 소반이상 구분할 때는 산림경영계획도상에 임반․소반을 구획하고 임반․소반면적을 구분하여 면적 기재

- 같은 소반내 2개 이상의 사업종을 계획할 경우 사업종별로 면적을 구분  구획하고 면적을 산출 기재

※ 삼각 구분 구적 계산 예시

A 삼각형면적=a(밑변) x h(높이) ÷ 2

B 삼각형면적=b(밑변) x h(높이) ÷ 2

C 삼각형면적=c(밑변) x h(높이) ÷ 2

총면적 = A + B + C

※ 1 ha = 10,000㎡

a

B

C

A

h

h

h

b

c

마. 산지 구분

◦ 산지관리법 제4조의 규정에 따라 구분된 산지의 종류를 기재

- 보전산지(공익용산지), 보전산지(임업용산지), 준보전산지

※ 토지이용계획 확인서로 확인

마. 경사도

◦ 완경사지(완) : 경사 15°미만        ◦ 경사지  (경) : 경사 15～20°미만

◦ 급경사지(급) : 경사 20～25°미만    ◦ 험준지  (험) : 경사 25～30°미만

◦ 절험지  (절) : 경사 30°이상

※ 경사도 측정방법

- 측정구역 내 하단 → 상단 부를 연하는 평균 기울기를 측정

- 측정기계를 이용한 측정,

- 해발고가 표시된 등고선이 있는 지형도의 경우 (상단 등고선 높이 - 하단 등고선 높이) ÷ 수평거리= 값을 탄젠트(tan)함수표에서 찾아 경사도 측정

아. 임 황

1) 수  종 : 임분을 구성하고 있는 주요 수종의 수종명을 기재

2) 임  령

◦ 임분의 최저～최고 수령의 범위를 분모로 하고 평균수령을 분자로 표시

(예 : 18/10～33)

◦ 인공 조림지는 조림년도의 묘령을 기준으로 임령을 산정

◦ 천연림의 경우 생장추로 뚫어 임령을 산정하거나, 가지의 발생상태,

벌도목의 나이테를 측정, 임상 등을  종합적으로 판단하여 임령을 추정

3) 수고(m)

◦ 임분의 최저, 최고, 및 평균을 측정하여 최저～최고수고의 범위를 분모로  하고 평균 수고를 분자로 하여 표기(예:15/10-20m)

◦ 축적계산하기 위한 수고는 측고기를 이용하여 가슴높이지름 2cm 단위별로 평균이 되는 입목의 수고를 측정하여 삼점평균 수고를 산출(경급별수고 결정)

5) 경급(cm)

◦ 입목 가슴높이 지름의 최저, 최고, 평균을 2cm 단위로 측정하여   입목 가슴높이 지름의 최저～최고의 범위를 분모로 하고 평균지름을 분자로 표기(예 20/10 - 30cm)

6) 축 적

◦ 측정대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

◦ 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며,  2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만.)

◦ 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

◦ 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 할 수 있다.

- 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 수종별, 가슴높이지름 별 본수를 조사하여 수간 재적표를 이용하여 전체재적을 산출

- 표준지조사

(1) 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(20m×20m, 10m×40m)로 한다.

- 표준지는 임지의 표준이 되는 임상을 선정하되, 산록, 산복,

산정 등 고루분포 되도록 하고 가급적 3개소이상 조사함이 원칙임

(2) 표준지 내에 입목에 대하여 전수 조사하여 표준지내 축적을 산출하고 이를 기준으로 전면적에 대한 총 축적을 산출한다.

2. 사업계획량 조사

각종 사업계획량은 지역완결 종합적 숲가꾸기 작업이 되도록 조사하여야 하며 시업 시기는 임목의 생육상태, 임지의 여건, 과거의 시업상황을 고려하여 결정

가. 조 림

1) 미립목지, 산불․병해충․산사태 등 피해임지, 수확벌채적지, 복층림 조성을   위한 벌채적지, 수종갱신 대상지, 기타 조림이 필요하다고 인정되는 임지

2) 조림수종은 목표임상, 묘목의 수급계획 등을 감안하여 계획

3) ha당 식재본수는 임지의 여건과 경영목표에 따라 탄력적으로 계획

◦ 장벌기 대경재 생산목적 : 침엽수류는 소식, 활엽수류 밀식

◦ 수종별 계획 본수 : 침엽수류 - 1,000 ～ 3,000본

활엽수류 - 3,000 ～ 10,000본

4) 임지여건상 천연갱신이 가능한 임지는 천연갱신으로 유도

나. 숲가꾸기(육림)

1) 풀베기

◦ 식재 당년부터 잣나무, 전나무 등 유년 생장이 느린 수종은 5년간,   기타 수종은 3년간 1회 실행하는 것을 원칙으로 하되, 현지 여건에   따라 연간 작업 횟수 및 작업기간은 가감 결정

2) 어린나무 가꾸기

◦ 식재 후 5～10년 내외 임지를 대상으로 하되, 생육상황을 고려하여 작업기간을 조절

3) 덩굴류제거

◦ 인공림 및 천연림을 대상으로 하고, 임지상태를 감안하여 반복실행

4) 무육간벌

◦ 임목 상호간의 경쟁으로 우열의 차가 생긴때 최초 간벌을 시작하여  주벌시 까지 5～10년 간격으로 반복실행

- 수관이 상호 중첩되어 밀도조절이 필요한 임지에서 실행

- 미래목 생육에 지장이 없는 입목과 하층식생은 존치시켜 입목과 임지가 보호되도록 함

5) 가지치기

◦ 활엽수는 가급적 가지치기를 하지 않도록 하고, 가지치기 대상목은 수확 목표직경 및 벌기령의 1/3 이전에 실시(예 : 소나무의 경우 목표직경 60㎝일 경우 20㎝ 이전)

6) 천연림보육

◦ 유령림 단계

- 평균수고 8m 이하로 임목간의 우열이 현저하게 나타나지 않는 천연 임분

◦ 간벌단계

- 평균수고가 10-20m정도로서 상층 임목간의 우열이 현저히 나타나는 임분

- 상층임관이 울폐되어 생육 공간의 경쟁이 심하게 이루어지고 있는 임분 등으로서 최소한 10년 이내에 주벌 수확 대상이 되지 않는 임분

- 면적과 벌채 량을 함께 조사

다. 수확(임목생산)

◦ 사업종 : 주벌수확, 간벌수확, 굴취, 피해목 벌채, 수종갱신

◦ 작업종 : 개벌, 산벌, 택벌, 모수, 왜림, 수익간벌로 구분

◦ 면   적 : 소반안의 실제 벌채 할 예정구역 면적

◦ 재  적 : 벌채예정지의 축적 중 실제 벌채예상재적

※ 벌채 금지구역

- 생태통로 역할을 하는 8부능선 이상부터 정상부, 다만 표고(산기슭 하단부터 산정부 까지)가 100m 미만인 지역은 예외일수 있음

- 암석지, 석력지, 황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역

- 계곡부는 양안 홍수위에 해당하는 지역

- 호소, 저수지, 하천 등 수변지역은 만수위로부터 30m이내 지역

- 도로변 지역은 도로로부터 평균 수고폭에 해당하는 지역

- 임연부, 내화수림대로 조성․관리되는 지역

- 벌채구역과 벌채구역사이 20m 폭의 잔존 수림대

- 기타 법률로서 벌채를 제한하고 있는 지역

라. 시  설

1) 임도 : 산림의 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정되는 임지

2) 사방 : 산사태 위험지 및 피해지를 우선 계획

3) 휴양림(숲속수련장 포함)

◦ 자연경관이 수려한 산림

◦ 국민이 쉽게 이용할 수 있는 지역에 위치한 산림

◦ 계곡과 함께 수원이 풍부한 산림

◦ 1단지 구역면적이 30ha 이상인 산림으로서 「산림문화․휴양에 관한 법률」 시행규칙 제13조 제3항 규정 자연휴양림시설 타당성 평가기준에 부합되는 임지 휴양림으로 지정 면적

마. 소득사업

◦ 종별은 입지여건 및 지역특성을 감안하여 목재생산이외의 산림부산물 생산이 가능한 사업(산림내 약초재배, 관상수식재, 수목굴취, 수액채취, 산나물채취 등)을 생산량의 단위(kg, ℓ 등)에 따라 기록

- 산지의 형질 변경이 수반되지 아니하는 범위내에서 임산물을 생산하기 위한 사업을 원칙으로 함

3. 조사자료 정리(내업)

◦ 면적정리 : 조사지역의 면적이 행정구역별․지번별․임반별․소반별․작업종별․연도별  면적이 상호 부합되도록 산출 및 정리

◦ 작업종별 시업계획 내역 작성

- 임․소반별․연도별․작업종별 사업계획 작성

◦ 각종 조사야장 정리 및 산출

- 산림조사 야장

- 축적 수량 산출서

- 표준지 매목조사 야장

- 수고조사 야장

- 산림조사 임야도 (임소반 구획 및 시업 계획구역 구획)

- 산림경영계획도

Ⅲ. 산림경영계획서 및 인가 신청서 작성

1. 산림경영계획 인가 신청서 작성

가. 서식 예시

산림경영계획(변경)인가 신청서						처리기간
						30일
①경영계획구 명 칭	공주시 반포면 마암리 사유림 일반 경영계획구
②산림소재지	공주시 반포면 마암리 산111-1번지 외 필
③산림소유자	성명	홍 길 동 외 명		주민등록번 호	111111 - 1111111
	주소	대전시 서구 반포리 986번지 (전화 : 042- 400 - 1111, 011- 0000- 0000)
④계획기간	2007년 2월 일 ～ 2017년 1월 31일 (10년간)
⑤산림조사자 및 작 성 자	산림기술자 자격번호		충북 2006 - 212
	성 명		박 개 동 (서명 또는 날인)
⑥경영계획 구역면적	51.3 ha
⑦변경사유
「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조 및 동법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 위와 같이 산림경영계획을 (변경)인가 신청 합니다. ⑧ 2007 년 1월 3 일 신청인 : 홍 길 동 (서명 또는 날인) 공주시장 귀하
<구비서류> 1. 산림경영계획서 1부. 2. 변경하고자 하는 사항을 기재한 서류(변경인가의 경우에 한함)							수수료
							없음

210mm x 297mm(일반용지 60g /㎡(재활용품)

나. 작성 요령

① 경영계획구 명칭 및 면적

o 경영계획구 명칭

- 자기소유 사유림을 단독으로 경영하기 위한 경우 : 00리 사유림 일반 경영계획구

- 서로 인접한 사유림을 2 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기위한 경우 : 00리 사유림 협업 경영계획구

- 산림자원의조성및관리에관한법률 제38조 및 동법시행령 제45조규정에 따라 기업림을 소유한자가 기업경영림을 경영하기위한 경우 : 00리 00기업림 경영계획구

② 산림소재지

o 산림이 소재 하는 행정구역 및 지번 기재

- 지번을 달리하는 수개의 산림인 경우 : “00번지외 00필”로 표기

※ 예시 : 충남 공주시 반포면 마암리 산2 번지 외 5 필

③ 산림소유자

o 사유림 일반 경영계획구(단독소유자)의 경우 : 소유자 성명, 주민등록번호 주소 및 연락전화번호 기재

o 사유림 협업 경영계획구(공동소유자 및 여러 필지 협업경영)의 경우 : 성명란에는 “000(대표자)외 0명”이라고 기재하고, 대표자의 주민등록번호 소 연락전화번호를 기재

- 산림경영계획 작성 및 경영에 대한 산주들의 동의․확인․위임 의사를 확인할 수 있는 서류 첨부

④경영계획기간

o 산림경영계획기간은 10년을 원칙으로 기간을 설정하고, 산림경영계획 인가신청서 민원처리 기간(30일)을 점을 감아하여 시작월을 설정(날자는 기재 생략)하고, 만료일은 10년이 만료되는 날이 속하는 달의 전월 마지막 날로 기재

⑤산림조사자 및 작성자

o 산림조사 및 산림경영계획을 작성한 산림경영기술자의 인적사항 기재

- 자격번호 : 시․도지사가 발급한 산림경영기술자의 자격증번호

- 성명 : 자격자의 성명을 기재하고 자격자가 직접 서명하거나 날인

⑥ 경영계획구역면적

o 경영계획구역 전면적을 ha단위로 소수점이하 1자리까지 기재하고(예시51.3ha)

⑦ 변경사유

o 변경인가의 경우에 변경내용 및 변경해야하는 사유를 기재

⑧ 신청일자 및 신청인

o 신청일자 : 산림경영계획 인가 신청서를 인가원자(시장․군수)에게 제출한 날자를 기재

o 신청인 : 성명을 기재하고 직접 서명하거나 날인

2. 산림경영계획서 작성

가. 서식 예시

산림경영 계획서(예시)

□ 경영계획 개요

①경영계획구 명칭 및 면적	마암리 사유림 일반 경영계획구 51.3 ha					②경영계획 기 간	2007. 2 ～ 2017. 1.31
③산림소유자	성명	홍길동 외 0 인		주민등록 번 호	111111 - 1111111	④주 소	대전시 서구 반포리 986번지 전화 : 042-400-1111
⑤작 성 자	성명	박개동 (서명 또는 인)		자격증 번 호	충북 2006 - 212	⑥주 소	충북 제천시 제천읍 동부리 987번지(전화 : 043-400-1111)
⑦인가사항	담당자					⑧인가일자	년 월 일
⑨변경인가	담당자					⑩인가일자	년 월 일
	변경사항
<구비서류> 경영계획도 00 매.

□ 산림현황

①소유자	②산림소재지	③지번	④임반	⑤소반	⑥면적(ha)	⑦산지구분	⑧경사도
홍길동	공주.반포.마암	산2	1-0	1-0-1-0	11.5	보전산지 (생산)	경
		산4	1-0	1-0-2-0	20.0	〃	급
			1-0	1-0-3-0	12.5	〃	경
		산5	2-0	2-0-1-0	7.3	〃	험

□ 임황조사

지번	임반	소반	⑨수종	⑩임령	⑪수고(m)	⑫경급(cm)	⑬총축적(㎥)
산2	1-0	1-0-1-0	소나무 참나무류	75/30-90	15/10-20	26/6-50	1,550
산4	1-0	1-0-2-0	낙엽송	15/15-15	10/5-15	8/6-20	600
	1-0	1-0-3-0	잣나무	10/10-12		치수
산5	2-0	2-0-1-0	리기타 참나무류	25/20-30	10/3-15	14/6-20	550

나. 작성(기재) 요령

□ 경영계획 개요

① 경영계획구 명칭 및 면적

o 경영계획구 명칭

- 자기소유 사유림을 단독으로 경영 하기위한 경우 : 00리 사유림 일반 경영계획구

- 서로 인접한 사유림을 2인 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기위한 경우 : 00리 사유림 협업 경영계획구

- 산림자원의조성및관리에관한법률 제38조 및 동법시행령 제45조규정에 따라 기업림을 소유한자가 기업경영림을 경영하기위한 경우 : 00리 00기업림 경영계획구

② 경영계획기간

o 산림경영계획기간은 10년을 원칙으로 기간을 설정하고, 산림경영계획 인가신청서 민원처리 기간(30일)을 점을 감아하여 시작 월을 설정(날자는 생략)하고, 만료일은 10년이 만료되는 날이 속하는 달의 전월 마지막 날로 기재

③ 산림소유자 및 ④ 주소

o 사유림 일반경영계획구(단독소유자)의 경우 : 소유자 성명, 주민등록번호 주소 및 연락전화번호 기재

o 사유림 협업 경영계획구(공동소유자 및 여러 필지 협업경영)의 경우 : 성명란에는 “000(대표자)외 0명”이라고 기재하고, 대표자의 주민등록번호 및 주소 연락전화번호를 기재

- 산림경영계획 작성 및 경영에 대한 산주들의 동의․확인․위임 의사를 확인할 수 있는 서류 첨부

⑤작성자 및 ⑥주소

o 산주가 직접 작성한 경우 : 산주의 성명기재 및 서명, ⑥주소 기재불요

o 산림경영기술자가 작성한 경우 : 기술자의 성명 및 자격증번호, 주소 및 연락전화번호 기재( 자격증사본 별지 첨부)

⑦～⑩항은 산림경영계획 작성 및 인가 신청자는 기재 불요

□ 산림현황

①소유자

o 경영계획개요 서식에서의 소유자 성명을 기재

- 사유림 일반경영계획구의 경우 : 소유자 성명 기재

- 사유림 협업경영계획구의 경우

ㆍ 동일 필지 내 소유자가 수명일 경우 홍길동 외 0명으로 기재

ㆍ 지번별로 소유자 기재

②산림소재지

o 지번별로 산림이 소재하는 시․군, 읍․면, 동․리 를 기재

③지 번

o 산림경영계획을 작성하는 지번을 모두 기재

- 지번이 다를 경우 가급적 임․소반을 분리하여 동일 소반이 2개 이상의 지번에 걸쳐서 구획되지 않도록 할 것

④ 임반

o 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게  아라비아 숫자 1.2.3...으로 표기하고, 부득이한 사유로 보조 임반을 편성할 때에 연접된 임반의 번호에 보조번호를 부여한다. 보조 임반은 1-1, 1-2, 1-3...순으로 부여한다(예 : 1-1, 1임반 1보조임반)

⑤ 소반

o 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2,   1-1-3...연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연접된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3...로 표기

(예 : 1-1-1-3,  1임반 1보조임반 1소반 3보조소반

1-0-1-3,  1임반 1소반 3보조소반)

⑥ 면적

o 소반면적에 대하여 ha단위로 하고 소수점이하 1자리 까지 구분 기재

- 지번 전체면적을 소반면적으로 할 경우는 지적면적을 기재

- 같은 지번 내 2개 소반이상 구분할 때는 산림경영계획도상에 임반․소반을 구획하고 임반․소반면적을 구분하여 면적 기재

⑦ 산지구분

o 산지관리법 제4조의 규정에 따라 구분된 산지의 종류를 기재

- 보전산지(공익용산지), 보전산지(임업용산지), 준보전산지

※ 토지이용계획 확인서로 확인

⑧ 경사도

o 아래의 구분을 참조하여 5 단계로 구분기재 : “완”, “경”, “급”, “험”, “절”,

- 완경사지(완) : 경사 15°미만

- 경사지  (경) : 경사 15～20°미만

- 급경사지(급) : 경사 20～25°미만

- 험준지  (험) : 경사 25～30°미만

- 절험지  (절) : 경사 30°이상

□ 임황조사

⑨ 수 종

o 임분을 구성하고 있는 주요 수종의 수종명을 기재

- 가장 많이 점유하고 있는 수종부터 5개 수종정도 기재

⑩ 임 령

o 임분구성 입목의 평균 수령을 분자로 하고, 최저-최고의 수령을 분모로 표기(예: 30/10 - 40)

⑪ 수 고

o 임본 구성 입목의 평균 수고를 분자로 하고, 최저-최고 수고를 분모로 표기(예 : 10/3-15)

⑫ 경  급

o 임분 구성 입목의 평균 흉고 직경을 분자로 하고, 최저-최고를 분모로 표기(예 : 14/6-20)

⑬ 총 축적

o 소반 구역내 생육하고 있는 입목의 총축적을 ㎥단위로 기재

□ 경영계획 및 실행실적(예시)

⑭경영목표	생태적 안정을 기반으로 양질의 목재를 지속적․효율적으로 생산․공급하기 위한 목재 생산림으로 경영․관리
⑮중점사업	수확기 도달 입목 수종갱신 및 조림지내 산더덕 재배

조림	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	수종별		면적(ha)		본수(본)		조림 사유	연도별		수종별		면적(ha)		본수(본)				조림 사유
	산2	1-0	1-0	2009	낙엽송		5.0		15,000		벌채적지
					소나무		6.0		18,000		“
숲가꾸기	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	종별			면적(ha)		비고		연도별		종별			면적(ha)				비고
	산2	1-0	1-0	2010	풀베기			11.0
				2011	“			11.0
				2012	“			11.0
	산4	1-0	2-0	2012	무육간벌			15.0		낙엽송
		1-0	3-0
임목생산	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	사업 종별	작업 종별		수종	면적 (ha)		재적(㎥) (본수)	연도별		사업 종별	작업 종별		수종		면적 (ha)			재적(㎥) (본수)
	산2	1-0	1-0	2008	수확	개벌		소나무 활엽수	11.0		1,500
시설	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	종별			개소수		사업량(km)		연도별		종별			개소수			사업량(km)
	산2	1-0	1-0	2008	운재로			2		1.2
소득사업	지번	임반	소반	계 획								실 행
				연도별	품목			작업종		사업량		연도별		품목			작업종			사업량
	산2	1-0	1-0	2008	산더덕 재배			파종		5.0ha 20ℓ

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)

□ 경영계획

⑭ 경영목표

o 산림을 경영하는 목적을 알기 쉽게 표현 기재

(예시 )

- 천연림을 무육을 통해 목재 생산림으로 경영․관리

- 불량 임분을 수종갱신을 통해 목재 생산림으로 경영․관리

- 경관보존림으로 유지관리를 겸한 숲 내 산채 재배

⑮ 중점 사업

o 계획기간 동안에 중점적으로 시행할 사업 종류

(예시)

- 숲 가꾸기 사업을  통한 우량임분 조성

- 임내 장뇌 재배, 산더덕 재배 등

조 림

o 조림계획 연도별, 수종별, 면적, 본수를 기재하고, 조림사유는 조림지를 조성하게 된 원인을 기재한다.

- (예시) : 벌채적지, 산불피해지, 등

숲 가꾸기

o 풀베기, 비료주기, 어린나무가꾸기, 천연림보육(천보), 무육간벌, 덩굴류제거 등 숲 가꾸기의 작업 계획에 대하여 연도별, 작업종별, 면적을 기재

임목생산

o 연도별, 사업종별, 작업종별 벌채예정 수종․면적․재적(본수)를 기재

- 사업종별 : 주벌, 간벌(수확), 굴취, 피해목 벌채 등

- 작업종별 : 개벌, 택벌, 모수벌채, 왜림작업, 수종갱신, 수확간벌 등

시 설

o 연도별, 종별, 개소수, 사업량을 기재

- 종별 : 임도, 운재로, 작업로, 등

소득사업

o 연도별로 품목별 작업종 및 사업량을 기재

- 품  목 : 임업및산촌진흥촉진에관한법률 시행규칙 제6조 제1항관련 “별표1” 에서 정하는 품목명을 기재

- 작업종 : 파종, 식재, 굴취 등으로 구분 기재

3. 재적조사 및 축적 산출

가. 표준지 매목조사 야장

□ 기재 요령

o 측정대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

o 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며,  2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만.)

o 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(20m×20m, 10m×40m)로 한다.

- 표준지는 임지의 표준이 되는 임상을 선정하되, 산록, 산복, 산정 등 고루 분포 되도록 표준지를 선정하여 조사 함

□ 표준지 매목조사 기재 예시

표준지 매목조사 야장

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

산림경영계획구 : 마암리 사유림 경영계획구  조사일자 :    년    월    일

산림소재지 :  충남 공주시 반포면 마암리 산2

산림소유자 :  홍길동

임      반 : 1-0(1임반)

소      반 : 1-0(1소반)             표준지면적 : 0.12ha( 20m x 20m x 3개)

임       상 : 천연림                         조사자 직․성명 : 박 개 동    인

수종	흉고직경 (cm)	본수			계	수종	흉고직경 (cm)	본수			계
		1표준지	2표준지	3표준지				1표준지	2표준지	3표준지
소나무	6	一			1	활엽수	6		一		1
	8		一		1		8	一		一	2
	10	一	一		2		10		一		1
	12			一	1		12
	14			一	1		14
	16			一	5		16
	18	一	一	一	3		18
	20	一			5		20	一	一		2
	22				7		22
	24		一		8		24
	26				10		26
	28			一	6		28
	30			一	5		30
	32	一	一	一	3		32			一	1
	34	一		一	2		34
	36		一		1		36
	38						38
	40						40
	42						42
	44						44
	46						46
	계				61		계				7

나. 수고조사 및 계산서

□ 기재 요령

① 조사 수고

o 측고기를 이용하여 흉고직경 별로 측정한 수고를 기재

- 흉고 경급별로 평균이 되는 입목의 수고가 측정되도록 입목의 생육정도 및 위치 등을 감안하여 조사대상목을 선정

o 수고조사는 가급적 흉고 경급별로 3본 이상 조사하여 확률을 높임

- 표준지 내․외를 구분 없이 경급별로 평균생육 입목에 대하여 조사

② 합계

o 흉고경급별로 조사수고를 합계

③ 평균

o 흉고경급별 조사수고의 합계(②)을 수고조사본수로 나눈 평균을 산출

④ 삼점평균

o 산출하고자 하는 바로 아래 경급의 수고와 산출하고자하는 경급의 수고 및 산출하고자 하는 위 경급의 수고를 합한 평균을 산출하여 기재

- 다만 최하단위 수고는 그대로 기재( 흉고직경“6cm”에 해당하는 평균수고 4.9m는 그대로 기재)

- 예시 : 흉고직경 “10cm”에 해당하는 삼점평균수고 = (5.7+6.5+8.3)/3 = 6.8m

⑤ 적용수고

o 삼점평균 수고의 소수이하를 반올림(4사5입)한 수고로 임지의 수고를 결정

- 예시 : 흉고직경 “10cm”에 해당하는 삼점평균수고 = (5.7+6.5+8.3)/3 = 6.8m →  적용수고 7m

□ 기재 예시

수고조사 및 계산서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

산림소재지  : 충남 공주시 반포면 마암리 산2

산림경영계획구 :  마암리 사유림 일반경영계획구 조사일자 :     년     월    일

임      반 :  1-0

소      반 : 1-0

수      종 : 소나무                      조사자 직․성명 :              인

흉고 직경	조 사 목 별 수 고 (m)											④ 삼접평균	⑤ 적용 수고
	조 사 수 고 ①									② 합 계	③ 평 균
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	5.0	5.0	4.5	5.0						19.5	4.9	4.9	5
8	5.5	6.0	5.5							17.0	5.7	5.7	6
10	7.0	6.5	6.0							19.5	6.5	6.8	7
12	8.0	7.5	9.0	8.5						33.0	8.3	7.8	8
14	7.5	8.5	9.5							25.5	8.5	8.4	8
16	8.5	8.0	8.5							25.0	8.3	8.7	9
18	9.0	9.0	10.0							28.0	9.3	9.2	9
20	10.0	11.0	9.0							30.0	10.0	9.9	10
22	10.5	11.5	9.5							31.5	10.5	10.8	11
24	11.0	12.0	12.5							35.5	11.8	11.7	12
26	12.0	13.5	13.0	13.0						51.5	12.9	12.8	13
28	13.5	13.5	14.5							41.5	13.8	14.1	14
30	15.0	16.0								31.0	15.5	15.3	15
32	16.5									16.5	16.5	16.2	16
34	16.5									16.5	16.5	16.7	17
36	17.0									17.0	17.0	17.0	17

다. 표준지 재적조서 및 축적 산출서

□ 기재 요령

① 수고

o 수고조사 및 계산서에서 산출한 적용 수고를 기재

- 흉고 경급별 수고 적용

② 본수

o 표준지 매목조사 한 흉고 경급별 본수 기재

③ 단재적

o 수간 재적표에서 흉고경급별 수고를 찾아 해당 단재적을 기재

④ 재적

o 흉고 경급별로 재적을 산출 기재

- 본수 x 단재적 = 재적

o 표준지 재적의 재계(합계)는 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리 까지 산출

⑤ ha 당 재적

o 표준지 재적(㎥) ÷ 표준지 면적(ha) = ㎥ /ha

- 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리 까지 산출

⑥ 총 축적

o 소반 총 축적 : ha 당 재적 x 총면적 = 총 재적

□ 작성 예시

표준지 재적조서 및 축적 산출서

═════════════════════════

산림소재지 :  충남 공주시 반포면 마암리 산2

산림경영계획구 : 마암리 사유림 일반경영계획구 조사일자 :   년   월   일

임  소  반 : 1-0-1-0

면      적 :  11.5  ha

표준지 면적 :  0.12 ha ( 20m x 20m x 3 개소)

수       종 : 소나무                    조사자    직․성명 : 박 개동  (인)

표 준 지					재 적
경 급	①수 고	②본 수	③단재적	④재 적	⑤ha당재적	⑥총재적
(cm)	(m)	(본)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
6	5	1	0.0090	0.0090	17.23/0.12 =143.58	143.58 x 11.5 = 1,651.17 ≒ 1,651㎥
8	6	1	0.0180	0.0180
10	7	2	0.0313	0.0626
12	8	1	0.0495	0.0495
14	8	1	0.0651	0.0651
16	9	5	0.0931	0.4655
18	9	3	0.1149	0.3447
20	10	5	0.1545	0.7725
22	11	7	0.2021	1.4147
24	12	8	0.2582	2.0656
26	13	10	0.3237	3.2370
28	14	6	0.3991	2.3946
30	15	5	0.4853	2.4265
32	16	3	0.5829	1.7487
34	17	2	0.6926	1.3852
36	17	1	0.7693	0.7693
38
40
42
44
46
계				17.2285
재계		61		17.23

Ⅳ. 산림경영계획 인가 신청 및 인가

1. 왜 산림경영계획 수립의 필요성

가. 목적 및 의의

◦ 국가적 차원에서 산림을 체계적으로 관리하도록 유도하여 산림의 공익적․경제적 가치의 증진을 도모

◦ 산림소유자의 경우 산림경영계획을 작성․인가 받아 산림을 체계적으로 경영․관리함으로써 재산가치상승과 소득의 증대를 도모

◦ 산림의 보호와 육성을 위해 시장․군수가 필요하다고 인정하는 경우 산림의 소유자에게 권장할 수 있음

나. 산림경영계획 인가에 따른 혜택

◦ 계획적이고 체계적인 산림경영으로 산림의 이용효율과 경제성을 높일 수 있음

◦ 별도의 허가절차 없이 입목의 벌채 또는 임산물의 굴취․채취 가능

- 산림경영계획 인가를 받게 되면 산림경영계획에 포함된 입목 벌채 또는 임산물의 굴취․채취사업에 대하여는 사전 시업신고로 시업 가능

- 산림경영계획에 포함된 풀베기․가지치기 또는 어린나무가꾸기의 경우 신고없이 시업가능

◦ 보조금 및 세제해택

- 산림경영계획 인가 신청 시 경영계획 작성비 보조금 신청을 하면 산림경영계획 인가와 동시에 보조금을 지급받을 수 있음(예산이 있을 경우)

- 산림경영계획 편성임지에 대해 우선적으로 국고․지방비 보조사업 추진

- 소득세, 법인세, 증여세, 종합토지세 감면

다. 산림경영계획을 작성하지 않거나 취소되면 받게 되는 불이익은?

◦ 위에서 언급한 산림경영계획 인가에 따른 혜택을 받을 수 없거나 우선순위에서 밀리는 불이익이 있을 수 있음

2. 산림경영계획 인가 신청

가. 신청 및 인가 절차

◦ 산림경영계획 인가 신청서 제출(산주) →검토(시․군 산림부서)→ 인가(시장․군수 : 산림부서)

나. 신청서 구비 서류

◦ 산림경영계획 인가 신청서

- 산림자원법 시행규칙」 제7조  규정 별지 제1호 서식

◦ 산림경영계획서

-「공․사유림 경영계획 작성 및 운영요령」별지 제1호 서식

◦ 경영계획도

◦「공․사유림 경영계획 작성 및 운영요령」별지 제2호 서식

◦ 기타 참고 서류

- 국토이용계획 확인서

- 임야대장등본

- 등기부 등본

- 기타 대리경영 위탁 받은 자의 경우 대리경영 위탁을 증명할 수 있는 서류

3. 인가

가. 인가 권자

◦ 사유림 : 시장․군수

◦ 공유림

- 시․소유 공유림은 시장․군수의 승인신청에 의거 시․도지사 승인

- 시․도 소유 공유림은 시․도지사가 수립하고 심의 결정(법정 규정 없음)

나. 인가전 검토

① 산림경영계획서상의 산림소유자와 공부상의 산림소유자가 일치 하는지의 여부

② 산림경영계획에 “산림자원의 조성 및 관리에 관한법률 시행령 제9조 제2항 각호의 사항이 포함되었는지 여부

◦ 조림면적․수종별 조림수량 등에 관한 사항

◦ 어린나무 가꾸기 및 솎아베기 등 숲 가꾸기에 관한 사항

◦ 벌채방법․벌채량 및 수종별 벌채시기 등에 관한 사항

◦ 임도․작업로․운재로 등 시설에 관한 사항

◦ 그 밖에 산림소득의 증대를 위한 사업 등 산림경영에 필요한 사항

③ 벌기령이 기준 벌기령에 부합되는지 여부

④ 사업계획이 경영계획구의 현지 상황에 부합되는지 여부

⑤ 기타 “공․사유림 작성 및 운영 요령(산림청 훈령)에 부합되는지의 여부

다. 인가서 교부

◦ 위 “2) 인가전 검토” 사항을 확인하여 타당하다고 인정되는 경우에 “자원조성법시행규칙 제7조 제3항 규정 별지 2호의 서식에 의거 ”인가서“를 교부

Ⅴ. 산림경영계획 사업 실행

1. 사업실행의 일반 사항

○ 산림경영계획 인가를 받은 산림소유자는 해당 산림경영계획을 실행하여야 하며, 벌채․굴취․임도의 시설 및 산지전용이 수반되는 사업의 실행시에는 미리 시장․군수에게 신고하여야 함

- 벌채․굴취․임도(운재로․작업로 포함)시설 등 산지전용이 수반되지 않는 풀베기․어린나무 가꾸기 사업의 실행에 대하여는 사전  신고 없이 가능

○ 산림경영계획 인가를 받은 산림소유자는 벌채․굴취․임도의 시설이 수반되는 사업의 연도․장소․수량 및 벌채의 방법 등에 대하여 변경 실행하고자 할 경우에는 사전에 변경인가를 받은 후에 실행하여야 함

2. 사업실행

가. 사업 실행 신고

○ 신고 대상 사업

- 산림경영계획 인가 사업 중 벌채․굴취․임도(운재로․작업로 포함) 시설 등 사업

○ 신고절차

- 산림경영계획 인가 산림소유자 → 산림사업 신고서 제출 → 검토 수리 (시장․군수)

○ 신고서 제출 구비 서류( 산림자원조성법 시행규칙 제10조)

- 산림경영계획 사업 신고서(규칙 제10조 제1항 관련 별지 3호서식)

- 벌채구역도

- 벌채예정지 수량조사서

- 설계조서(임도를 설치하는 경우)

- 사업계획서 등(산지관리법 시행규칙 제13조 제2항 각호의 서류(운재로 및 작업로를 설치하는 경우)

나. 사업실행 신고 전 현장 준비사항

① 벌채․굴취 수반 및 운재로․작업로의 설치가 수반되는 사업

○ 벌채․굴취 구역 표시

- 벌채구역 경계선상의 입목 흉고부 또는 암석 등 자연지물에 페인트 등으로 벌채․굴취 구역을 확인할 수 있도록  명확히 경계표시

▪자연경계 또는 임상이 현저하게 차이가 있어 경계가 확실한 경계선은 생략 할 수 있음

▪숲가꾸기를 위한 솎아베기에 있어서 입목의 평균 가슴높이 지름이 20  센티미터 이하인 대상지에 대하여 생략할 수 있음

○ 벌채․굴취 대상목 표시

- 벌채․굴취 대상목에 대하여 대상목임을 확인할 수 있도록 페인트․비닐 테이프 등으로 표시

▪숲가꾸기를 위한 솎아베기에 있어서 평균 가슴높이 지름이 20센티미터 이하인 대상지에 대하여 생략할 수 있음

② 조림(식재) 사업( 면적․수종․수량 및 연도)

○ 산림경영계획에 반영된 수종의 경우라도 조림 면적․수종․수량에 대하여 수급되는지를 시․군 산림 부서에 미리 확인

- 산림경영계획에 반영된 계획과 달리하고자 하는 경우 미리 협의하여 가능한 방향으로 산림경영계획 변경 조치

○ 수종별 식재 위치 사전 검토 확인

○ 보조․융자 등 지원사업 가능여부를 시․군 산림부서에 사전 확인

- 사업비 조달계획 사전 수립 및 비축 등 준비

③ 어린나무 가꾸기 및 숲 가꾸기 등 육림 사업

○ 사업구역 확정

- 사업종별로 사업 구역경계선을 확인할 수 있도록 경계선상의 입목 또는 암석 등 고정 자연지물에 표시

○ 작업 방법 검토

- 제거 대상목의 기준, 가지치기 대상목의 기준, 등 목적 사업에 부합되는 작업 방법의 사전 결정

다. 사업의 실행

○ 산주가 인부를 직접 고용해서 자력으로 사업을 실행할 수 있음

- 다만 사업비가 지원되는 보조사업의 경우에는 시장․군수의 사업시행자 지정에 따라야 함

○ 산림사업법인으로 등록(산림청)한 법인에게 위탁하여 실행할 수 있음

- 산림자원조성법 제24조의 규정에 의하여 산림사업법인으로 등록한 법인 중 산림사업의 범위에 해당되는 법인을 선정 위탁 실행

○ 산림조합에 위탁하여 실행할 수 있음

○ 산림사업 실행 신고를 한 사업에 대하여 기간내 사업 실행을 완료하지   못한 경우에는 연기신고를 하여야 함

3 작업 방법별 실행 요령

< 인공림의 조성․관리 >

가) 조림

(1) 조림의 방법

(가) 식재조림(植栽造林)

1) 대상지

o 경제수종을 대상으로 대량생산을 목적으로 하는 산림

o 천연갱신이 곤란한 벌채지 및 미립목지(未立木地)

o 토사유출, 풍해위험지역 등에 특수 수종을 식재하여 재해를 예방하고자 하는 산림

o 파종 또는 용기묘로 조림한 경우 생육에 지장을 받을 수 있는 산림

2) 식재목 배열

o 정방형 식재는 수종에 따라 다음과 같이 심되, 식재목의 크기 등  여건에 따라 조정

① 편백, 참나무류 등은 ha 당 5,000본 기준 1.4m 간격으로 식재

② 잣나무, 낙엽송 등은 ha 당 3,000본 기준 1.8m 간격으로 식재

o 군상식재는 인력 절감, 작업의 편의성을 위해 다음과 같은 방법으로 식재할 수 있음

① 3본 군상식재는 식재목간 거리를 0.6m로 하고 식재군간 거리는 3.3m×3.0m로 식재

② 5본 군상식재는 식재목간 거리를 1.2m로 하고 식재군간 거리는 4.1m로 식재

③ 2열 부분밀식은 식재목간 거리를 1m로 하고 식재군간 거리는 6.6m로 식재

<3본 군상식재>      <5본 군상식재>     <2열 부분밀식>

3) 식재 시기

o 봄철과 가을철에 식재할 수 있으나 가급적 봄철에 식재

① 온대남부 : 2월 하순～3월 중순, 10월 하순～11월 중순

② 온대중부 : 3월 중순～4월 상순, 10월 중순～11월 상순

③ 고산 및 온대북부 : 3월 하순～4월 하순,  9월 하순～10월 중순

o 적설량이 적은 지방이나 바람이 심한 지역에서는 가을식재 지양

o 적설량이 많은 지방에서는 노동력의 배분 등을 감안하여 가을식재 가능

(나) 파종조림(播種造林)

1) 대상지

o 발아가 잘되는 수종, 식재조림 시 활착률(活着率)이 저조한 수종으로 식재조림이 어려운 급경사지 등 특수지역의 산림

o 소나무, 해송 등 침엽수종 또는 가래나무, 밤나무, 상수리나무, 굴참나무, 졸참나무, 갈참나무, 신갈나무 등 활엽수종으로 조성  하고자 하는 산림

2) 파종 시기

o 봄철 파종은 중부지방 4월 상순, 남부지방 3월 하순에 파종

o 가을철 파종은 10～11월에 실시

3) 파종 방법

o 지름 50～60cm 크기로 지피물을 제거

o 중앙에 지름 30～40cm 크기로 토양을 경운하여 돌이나 잡초목의  뿌리 등을 제거

o 10cm 높이로 상을 만들어 수종에 따라 2～10립씩 파종 후 종자 지름의 2～3배 가량 복토

o 파종후 망사, 프라스틱 원통 또는 종이컵 등으로 방조물을 설치

(다) 용기묘 조림

1) 대상지

o 세근 발달이 좋지 않은 직근성 수종으로 조성하고자 하는 산림

o 경사지 등 일반 조림이 어려운 특수지역의 산림

2) 조림 시기는 연중 식재 가능하나 가급적 봄철(4～6월)과 가을철   (10～11월)에 식재

3) 식재 방법

o 바람을 막을 수 있는 차량을 이용하여 육묘판(育苗板) 채로 운반

o 조림 현장에 도착하면 육묘판을 나무 그늘에 보관

o 식재는 육묘판을 한 개씩 옆에 차고 한 본씩 식재

o 조림봉(造林棒)을 이용하여 분의 깊이와 동일하게 식혈(植穴) 을   만들어 식재

o 조림봉으로 식재혈을 팔 수 없을 경우에는 조림괭이(혹은 조림용 삽)를 이용하여 식재

o 식재 후 묘목의 주위를 밟아서 눌러주면 분이 깨지므로 묘목의 뿌리 주위를 밟지 않도록 하고, 식재목 약 3cm 밖에서 안쪽으로 발로 흙을 다짐

(2) 조림대상지의 선정 순위

(가) 수확․벌채지

(나) 미립목지

(다) 산불․산림병해충․산사태 등으로 피해를 입은 임지

(라) 복층림(複層林) 조성을 위하여 벌채된 임지

(마) 수종갱신지

(바) 그 밖에 조림이 필요한 토지

(3) 조림지의 활착 조사는 조림 당해연도의 6월부터 9월까지 조사

(4) 보식(補植)

(가) 활착률 80% 미만일 경우는 당초 조림수종 또는 적지적수(適地適樹)의 범위 내에서 다른 수종으로 대체하여 보식함

(나) 활착률 50% 미만일 경우는 재조림을 실시하되 적지적수(適地適樹) 범위 내에서 다른 수종으로 대체할 수 있음

나. 풀베기

(1) 작업 종류별 대상지

(가) 모두베기는 조림지 전면의 잡초목을 모두 베어내는 방법으로 소나무, 낙엽송, 삼나무, 편백 등 조림 또는 갱신지에 적용

(나) 줄베기는 조림목의 식재열을 따라 약 90cm～100cm 폭으로 잘라내는 방법으로 한해․풍해 등이 예상되는 지역에 적용

(다) 둘레베기는 조림목 주변을 반경 50cm 내외로 정방형 또는 원형으로 잘라내는 방법으로 군상식재지 등 조림목의 특별한 보호가 필요한  경우에 적용

(2) 작업 시기

(가) 일반적으로 5월～7월에 실시하고 연 2회 실시할 경우 8월에 추가로 실시할 수 있음

(나) 한해․풍해의 위험성이 있는 지역에서는 9월 이후의 풀베기는 피함

(3) 작업 횟수

(가) 조림목의 수고가 풀베기 대상물 수고에 비해 약 1.5배 또는 60～80cm정도 더 클 때까지 실시

(나) 잣나무, 소나무류는 5～8회, 낙엽송, 참나무류(상수리나무)는 5회를 기준으로 하되 수목과 풀베기 대상물의 생장 상황에 따라 가감할 수 있음

(다) 잡초목이 무성할 경우에는 연 2회 실시하며 특히, 양수(陽樹)의 경우에는 주위 식생에 의한 피압을 받기 쉬우므로 다른 수종보다 우선 실시

(라) 비료를 준 조림지에서는 최소 식재당년과 이듬해에는 연 2회의 풀베기 실시

다. 덩굴제거

(1) 물리적 방법

(가) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거할 경우 입목(立木)이나, 임지, 야생 동․식물, 산림 이용객, 수자원 등에 피해가 예상되는 지역

(나) 작업 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류와 양을 고려하여 2～3회 실시

(다) 인력으로 덩굴의 줄기를 제거하거나 뿌리를 굴취

(라) 칡뿌리의 채취는 칡 채취기를 활용할 수 있음

(2) 화학적 방법

(가) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거하여도 입목이나, 임지, 야생 동․식물, 산림 이용객, 수자원 등에 피해가 없는 지역

(나) 작업 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류과 양을 고려하여 2～3회 실시

(다) 작업 시 주의사항

1) 약제가 빗물이나 관개수(灌漑水) 등에 흘러 조림목이나 다른 작물에 피해를 줄 수 있으므로 약액을 땅에 흘리지 않도록 주의

2) 약제 처리 후 24시간 이내에 강우(降雨)가 예상될 경우 약제처리 작업을 중지

3) 디캄바액제는 고온 시(30℃ 이상)에는 증발에 의한 주변 식물에 약해를 일으킬 수도 있으므로 작업을 중지

4) 사용한 처리도구는 잘 세척하여 보관하고 빈병은 반드시 담당 공무원의 입회 하에 회수하여 지정된 장소에서 처리

(라) 약제 종류별 작업 방법

1) 디캄바액제 처리

o 제거대상 식물은 칡, 아까시나무, 콩 등의 콩과식물을 비롯한 광엽(廣葉) 잡초에 적용

o 작업 시기는 초본류 발생과 낙엽수의 잎이 피기 전인 2∼3월중에 실시하거나 낙엽이 진후 10∼11월에 실시

o 대상임지는 조림목의 뿌리가 넓게 뻗지 않은 조림 후 1∼3년이 경과된 임지에 실시하며 조림목이 큰 임지에서는 약액이 지면에 떨어지거나 흐르지 않도록 함

o 약제주입기 사용

① 칡줄기의 지름이 2㎝ 이상인 경우에는 줄기에 처리하고 2㎝ 미만일 경우에는 주두부(主頭部) 중심부에 처리

② 약제는 원액을 그대로 사용하며 지름이 2㎝일 경우에는 0.2㎖, 5㎝일 경우에는 0.5㎖를 주입하고 주두부에서 나온 줄기가 1개 이상일 때 가장 굵은 줄기 한 곳에만 처리

o 약제도포기 사용

① 칡의 주두부에서 10㎝이내 줄기에 도포하되 칡줄기 2/3둘레까지 도포

② 도포 폭은 줄기지름의 2∼3배 정도로 주두부에서 나온 모든 줄기에 처리

③ 칡의 줄기마디에서 뿌리가 나온 경우 주두부쪽 줄기에 도포

④ 약제도포기의 처리 약량은 제거대상 덩굴의 굵기에 따라 0.05∼0.5㎖로 함

2) 글라신액제 처리

o 일반적인 덩굴류에 적용할 수 있음

o 작업 시기는 덩굴류의 생장기인 5∼9월에 실시

o 약제주입기나 면봉을 이용하여 주두부의 살아있는 조직 내부로 약액을 주입

o 약제주입기의 1회 주입 약량은 덩굴의 크기에 따라 차이가 있으나 대개 본당 글라신액제 원액 0.3∼1.0㎖ 정도를 1～2회 주사

o 면봉사용 시 약제원액에 15분 이상 침적시켜 제거 대상덩굴에 송곳으로 1본당 2개 정도 구멍을 뚫고 각각 1개씩 꽂음

라. 어린나무 가꾸기

(1) 작업 대상지

(가) 조림 후 5～10년이 되어 조림목의 수관 경쟁이 시작되고 조림목의 생육이 저해될 때

(나) 조림지 구역내 군상(群狀)으로 발생한 우량 천연림도 보육대상지에 포함

(2) 작업 시기

(가) 6～9월 사이에 실시하는 것을 원칙으로 하되 늦어도 11월말까지 완료

(나) 형질불량목 등이 조림목의 생장을 방해하기 시작하는 연도에 1회 실시하고 피해가 계속 발생할 경우 반복 실행

(3) 작업 방법

(가) 제거 대상목은 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 유해수종, 덩굴류, 피해목, 생장 또는 형질이 불량한 나무, 폭목(暴木)으로 함

(나) 조림목의 생장이 불량할 경우 천연적으로 발생한 우량목을 보육대상목으로 선정하여 보육

(다) 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 나무의 제거부위는 가급적 지표(地表)에 가깝게 제거

(라) 보육 대상목의 생장에 피해를 주지 않는 유용한 하층식생은 작업에 지장이 없을 경우 제거하지 않음

(마) 대상지내 조림목이 없을 경우 자생하는 천연적으로 발생한 형질우량목을 목적수종으로 보육

(바) 조림 당시 잔존시킨 기존의 상층목이 인접목 수관에 지장을 줄 때에는 가지치기를 실시

(사) 폭목의 제거는 벌채 시 인접목에 대한 피해가 발생하지 않도록 고려하여 제거하되, 야생동식물의 서식처․먹이, 경관유지, 밀도조절 등을 감안하여 제거하지 않을 수 있음

(아) 폭목의 벌채 후 빈자리가 클 경우 보완식재를 할 수 있음

(자) 보육 대상 수종 중 수관형태가 불량한 나무는 가지치기, 쌍간지(雙幹枝) 중 한 가지 제거 등 수형을 교정하되 보육 대상목인 어린나무의 가지치기는 전정가위로 함

(차) 가지치기는 침엽수일 경우 형질 우세목 중심으로 실시

마. 가지치기

(1) 어린나무가꾸기, 솎아베기 시 가지치기를 함께 할 수 있으나 가지치기를 별도의 작업으로 실행할 수 있음

(2) 죽은 가지의 제거는 작업 시기에 큰 상관이 없으나 산 가지치기는 가급적 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행

(3) 적용 대상

(가) 적용대상 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무, 해송, 삼나무, 편백 등으로 함

(나) 목표생산재가 톱밥, 펄프, 숯 등 일반소경재일 경우에는 가지치기를 실시하지 않음

(다) 자연 낙지(落枝)가 잘 되는 수종은 가지치기를 생략할 수 있음

(라) 지름 5㎝이상의 가지는 자르지 않음

(마) 활엽수는 가급적 밀식으로 자연 낙지를 유도하고 죽은 가지를 제거

(바) 포플러나무류는 으뜸가지[力枝]이하의 가지만 제거

(4) 작업 방법

(가) 가급적 1차 솎아베기나 천연림보육(수고 10～12m 또는 목표생산재 직경의 1/3 시점) 시기에서 가지치기를 완료하되, 경관 개선 또는 작업의 편의를 목적으로 고사지를 정리할 경우에는 그 이후라도 실행 가능

(나) 최종수확 대상목(도태간벌의 경우 미래목)이 선정되기 전까지는 형질이 좋은 나무에 대해서, 선정되고 난 후에는 최종수확 대상목(도태간벌의 경우 미래목)에 대해서만 가지치기 실시

(다) 어린나무가꾸기 작업 대상목에 대한 가지치기와 수형교정은 가급적 전정가위로 실행하고 수고의 50% 내외의 높이까지 가지제거

(라) 솎아베기 작업 대상목에 대한 가지치기는 톱으로 실행하고 최종수확 대상목을 중심으로 가지치기를 50～60% 내외의 높이까지 가지제거

(마) 침엽수는 절단면이 줄기와 평행하게 되도록 가지를 제거

(바) 활엽수는 죽은 가지의 경우 지융부(枝隆部)가 상하지 않도록 제거

바. 솎아베기

(1) 작업 대상지

(가) 양질의 목재를 다량으로 생산 가능한 산림으로서 어린나무가꾸기 작업이 끝난 후 5년 가량 경과하고 최종 수확 10년 전까지의 산림

(나) 나무가 과밀하여 광선이 숲 바닥까지 도달하지 못해 생물 종 다양성이 낮은 산림

(다) 침엽수림으로서 수원함양기능이 떨어지는 산림

(라) 나무가 과밀하여 생태적 활력도와 뿌리발달이 부실하여 산림병충해, 산사태 피해가 우려되는 산림

(마) 침엽수 단순림으로서 산불발생 시 대형화될 우려가 있는 지역의 산림

(바) 산사태, 산불, 산림병해충 등의 각종 산림재해를 입은 산림

(사) 경관의 유지와 개선을 위해 밀도조절이 필요한 산림

(2) 작업 시기 및 사업종의 구분 추진

(가) 산 가지치기를 수반하지 않을 경우에는 연중 실행 가능

(나) 산 가지치기를 수반하는 경우에는 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 가지치기를 솎아베기․어린나무가꾸기 작업과 별도의 사업으로 구분하여 추진할 경우 작업 여건․노동력 공급 여건 등을 감안하여 연중 실행 가능

(다) 도태간벌의 미래목, 정량간벌의 제거대상목 선목작업을 솎아베기와 별도의 사업으로 구분하여 실행할 수 있음

(3) 솎아베기 종류별 작업 방법

(가) 정량간벌

1) 적용 대상지

o 수종이 단순하고 수목의 형질이 비슷한 산림

o 우세목의 평균수고 10m 이상 임분으로서 15년생 이상인 산림

o 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기를 실행한 산림. 다만, 숲가꾸기를 실행하지 않았더라도 상층 입목간의 우열이 시작되는 임분은 실행 가능

2) 작업 방법

o 평균 가슴높이 지름을 조사한 후 [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’에 따라 솎아베기후의 적정 잔존본수를 산정

o 목표생산재, 임분의 상태, 작업의 경제성 등을 고려하여 기준본수의 30% 범위 내에서 솎아베기량을 조정 가능

o 적정한 솎아베기 비율은 [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’의 해당 지름을, 약도의 솎아베기는 하위 지름을, 강도의 솎아베기는 상위 지름을 적용

o 도태간벌과 열식간벌은 [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’을 적용하지 않음

o  ‘간벌후 입목본수기준’을 적용할 경우 과도한 벌채가 되는 과밀한 임분은 적정한 간벌 비율을 기준으로 60%의 범위 내에서 5년 내외의 간격으로 나누어 실행

o 기타 활엽수(포플러류 제외) 임지에서는 참나무류 기준표를 적용하고 전나무 등 기타 침엽수는 유사 침엽수 기준표를 적용

o 제거 대상목은 고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목 순으로 선정하여 적정 간벌 후 잔존본수 유지

(나) 도태간벌

1) 적용 대상지

o	미래목의 집약적 관리를 통하여 우량대경재 이상을 목표생산재로 하는 산림

o 지위(地位) ‘중’ 이상으로 지력(地力)이 좋고 입목의 생육상태가 양호한 산림

o 우세목의 평균수고 10m 이상 임분으로서 15년생 이상인 산림

o 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기를 실행한 산림. 다만, 숲가꾸기를 실행하지 않았더라도 상층 입목간의 우열이 현저한 우량 임분은 실행 가능

o 조림수종 외에 다른 수종이 많이 혼효되어 정량간벌이나 열식 간벌이 어려운 산림

2) 미래목 선정․관리

o 피압을 받지 않은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목은 제외

o 나무줄기가 곧고 갈라지지 않으며 산림병충해 등 물리적인 피해가 없을 것

o 미래목간의 거리는 최소 5m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 하며, 활엽수는 ha 당 200본 내외, 침엽수는 ha 당 200～400본을 미래목으로 함

o 미래목만 가지치기를 실행하며 산 가지치기일 경우 11월부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 작업 여건, 노동력 공급 여건 등을 감안하여 작업 시기 조정 가능

o 가지치기는 반드시 톱을 사용하여 실행

o 솎아베기 및 산물의 하산, 집재(集材), 반출 등의 작업시 미래목을 손상치 않도록 주의

o 미래목은 가슴높이에서 10cm의 폭으로 황색 수성페인트로 둘러서 표시

3) 제거 대상목은 미래목의 수관생장을 억압하는 생장경쟁목, 미래목의 수관(樹冠)과 줄기에 해를 입히는 나무를 대상목으로 함

4) 미래목과 중용목의 하층 임관(林冠)을 이루고 있는 보호목은 제거 하지 않음

5) 칡, 머루, 다래, 담쟁이 등 미래목에 피해를 주거나 향후 피해가 예상되는 덩굴류는 제거

(다) 열식간벌

1) 다음의 경우에는 열식간벌을 적용할 수 있으나 잣나무, 낙엽송 인공조림지로서 도태간벌과 정량간벌의 적용이 어려운 임지 등 특별한 경우가 아니면 열식간벌을 적용하지 않음

o 입목의 생장이 균일하여 입목간의 우열이 심하지 않는 임지

o 열식 인공조림지로서 입목밀도가 식재본수의 70% 이상인 임지

o 솎아베기를 실행하지 않은 유령임분

2) 작업 방법

o 2열 이상 존치시키고 1열을 간벌열로 선정

o 간벌열의 첫 번째 입목은 존치시키되 기계화 작업시 장애가 되는 입목은 제거할 수 있음

o 간벌열 내의 우량입목은 존치시킬 수 있으며 잔존열 내의 불량목은 제거할 수 있음

< 천연림의 조성․관리 >

가. 천연림갱신

(1) 천연하종갱신(天然下種更新) 및 갱신상(更新床) 조성

(가) 대상지

1) 수확 예정지

2) 종자의 결실 주기가 짧고 결실량이 풍부한 수종

3) 임지 내에 하층식생이 많아 인공조림이 힘들고 임지보존이 필요한 산림

4) 종자발아와 어린나무의 생장 환경이 좋은 임지

(나) 수종과 임지 상황에 따라 모두베기, 골라베기, 모수작업 등을 적용

(다) 갱신상 조성은 모수에서 종자가 떨어지기 전에 떨어진 종자가 잘 발아할 수 있도록 지피물 제거 등 지면정리 작업을 실시

(라) 보완조림

1) 천연하종갱신 지역에 천연 발생 어린나무가 부족할 경우에는 ha 당 5,000본 기준으로 동일 수종을 식재하되 묘목의 크기에 따라 본수 조절 가능

2) 식재할 묘목은 천연 발생 어린나무의 수고와 유사한 크기로 식재

(2) 움싹갱신[萌芽更新]

(가) 대상지

1) 참나무류 임지로서 움싹을 이용하여 후계림(後繼林)을 조성할 수 있는 임지에 실행

2) 톱밥, 펄프, 숯 등 소경재 생산을 목적으로 하는 산림으로 지위 ‘중’ 이상의 지력이 좋고 지리적 조건이 유리한 임지

3) 참나무류의 경우 움싹의 발생이 왕성한 Ⅱ～Ⅲ영급 임지 중에서 ha 당 1,200본 내외로 균일하게 분포하거나 1,200본이 되지 않더라도 보완조림을 통해 움싹갱신이 가능한 임지

(나) 작업 방법

1) 그루터기의 높이는 가능한 낮게 벌채하여 움싹이 지하(地下)부 또는 지표 근처에서 발생하도록 유도(벌도위치를 낮게)

2) 벌채면은 평활하고 약간 기울게 하여 물이 고이지 않도록 함

3) 벌근(伐根) 주위는 움싹이 잘 발생할 수 있도록 정리

4) 벌채는 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 2월 이전까지 실시

5) 대상지의 면적이 5ha 이상일 경우 하나의 벌채구역은 5ha 이내로 하고, 벌채구역과 벌채구역 사이에는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨 두어야 함

6) 움싹갱신지 보육까지 완료하여야 함

7) 3년 이내 움싹이 ha당 4,000본 미만(그루터기 기준은 ha 당 1,200개)일 경우에는 조림 또는 보완조림을 실행

나. 천연림보육

(1) 대상지

(가) 우량대경재 이상을 생산할 수 있는 천연림

(나) 조림지 중 형질이 우수한 조림목은 없으나 천연 발생목을 활용하여 우량 대경재를 생산할 수 있는 인공림

(다) 평균 수고 8m 이하이며 입목간의 우열이 현저하게 나타나지 않는 임분으로서 유령림단계의 숲가꾸기가 필요한 산림

(라) 평균 수고 10～20m이며 산림으로서 상층목 간의 우열이 현저하게 나타나는 임분으로서 솎아베기 단계의 숲가꾸기가 필요한 산림

(2) 작업 시기 및 사업종의 구분 추진

(가) 산 가지치기를 수반하지 않을 경우에는 연중 실행 가능

(나) 산 가지치기를 수반하는 경우에는 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 가지치기를 천연림보육 작업과 별도의 사업으로 구분하여 추진할 경우 작업 여건․노동력 공급 여건 등을 감안하여 연중 실행 가능

(다) 미래목을 선발하는 선목작업은 천연림보육 작업과 별도의 사업으로 구분하여 실행할 수 있음

(3) 유령림(幼齡林)단계의 작업 방법

(가) 상층목 중 형질이 불량한 나무, 폭목을 제거 대상목으로 함

(나) 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고 경관 유지와 야생조류의 서식지․먹이 등의 목적으로 필요할 경우 제거하지 않을 수 있음

(다) 상층을 구성하고 있는 수종이 대부분 소나무일 경우, 형질이 불량한 대경목과 폭목은 제거

(라) 불량 상층목과 폭목의 벌채 시 남아 있는 나무에 피해를 줄 우려가 있을 경우 수피 벗기기 등의 방법을 사용할 수 있음

(마) 칡, 다래 등 덩굴류와 병해충 피해목은 제거

(바) 과다한 임지노출이 우려될 경우를 제외하고 형질 불량목, 아까시나무, 싸리나무, 불량 참나무류, 활엽수 움싹 등은 제거

(사) 임분이 과밀할 경우 우량 상층목이라도 솎아 주고 제거 대상목은 지표에 가깝게 베어냄

(아) 움싹이 발생되었을 경우 각 근주에서 생긴 2본 정도 남기고 정리하며, 유용한 실생묘는 존치

(자) 제거하지 않는 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형(圓錐形)으로 유도

(차) 상층목의 생육에 지장이 없는 하층식생은 제거하지 않고 존치

(카) 침엽수의 경우, 산 가지치기를 수반할 경우 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하고 가지치기는 전정가위를 사용하여 실시

(타) 가지치기는 침엽수일 경우 형질 우세목 중심으로 실시

(4) 솎아베기 단계의 작업 방법

(가) 미래목 선정 및 관리

1) 미래목은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목은 제외

2) 나무줄기가 곧고 갈라지지 않으며 산림병충해 등 물리적인 피해가 없을 것

3) 미래목간의 거리는 최소 5m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 하며, ha 당 활엽수는 150～300본, 침엽수는 200～300본을 미래목으로 함

4) 침엽수의 경우 미래목만 가지치기를 실행하며 산 가지치기를 수반할 경우 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행

5) 솎아베기 및 산물의 하산, 집재, 반출 등의 작업 시 미래목을 손상치   않도록 주의

6) 미래목은 가슴높이에서 10cm의 폭으로 황색 수성페인트로 둘러서 표시

(나) 작업 방법

1) 미래목의 수관생장을 억압하는 생장경쟁목, 미래목의 수관과 수간에 해를 입히는 나무, 피해목, 형질이 불량한 중용목․상층목, 폭목, 덩굴류를 제거 대상목으로 함

2) 폭목은 미래목의 생장에 방해가 되지 않고 경관 유지와 야생조류의 서식지․먹이 등의 목적으로 필요할 경우 제거하지 않을 수 있음

3) 폭목의 벌채 시 남아 있는 나무에 피해가 우려될 경우 수피 벗기기 등의 방법을 사용할 수 있음

4) 제거 대상목은 지표에 가깝게 베어내되 활엽수의 경우 미래목의 수간보호가 필요할 경우 줄기의 중간을 베어줄 수 있음

5) 상층목의 생육에 지장이 없는 보호목(하층식생)은 제거하지 않고 존치

6) 미래목 가지치기는 반드시 톱을 사용하여 실시

다. 천연림개량

(1) 대상지

(가) 형질이 불량하여 우량대경재 생산이 불가능한 천연림

(나) 유령림단계의 천연림으로 특용․소경재 생산이 가능한 임지

(다) 유령림으로서 천연림개량 후 간벌단계에서 우량대경재 생산이 가능하여 천연림보육을 실행할 임지

(2) 작업 시기는 천연림보육과 같음

(3) 작업 방법

(가) 유령림의 경우 형질이 불량한 나무, 폭목을 제거하고 가급적 입목밀도를 높게 유지

(나) 칡, 다래 등 덩굴류와 산림병해충 피해목을 제거

(다) 제거하지 않은 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형으로 유도

(라) 상층목의 생육에 지장이 없는 하층식생은 제거하지 않고 존치

(마) 형질 불량목의 제거로 인하여 발생된 공간은 활엽수를 ha 당5,000본 기준으로 식재할 수 있음

(바) 솎아베기단계에 도달한 형질불량 천연림은 층위에 관계없이 형질불량목 위주로 제거하고 빈 공간에 활엽수 밀식조림할 수 있음

(사) 폭목 제거로 인하여 우량목의 피해가 우려되는 지역은 수피 벗기기 등의 방법을 사용

(아) 천연림개량 작업 후 우량대경재 이상을 생산할 수 있다고 판단되는   천연림에 대하여 천연림보육 실시 가능

라. 움싹갱신지 보육

(1) 대상지는 움싹갱신을 실시한 임지

(2) 작업 시기

(가) 보완조림은 천연림갱신의 움싹갱신 방법에 따름

(나) 풀베기, 덩굴제거는 인공림과 같음

(다) 움싹 본수 조절은 움싹갱신 2～3년 후 생장휴지기인 11월 이후부터   이듬해 5월 이전까지 실시

(3) 작업 방법

(가) 보완조림은 움싹이 발생하지 않은 지역에 실시

(나) 풀베기, 덩굴제거는 임지상황에 따라 횟수를 조정하여 실시

(다) 움싹 본수 조절은 그루터기 당 신갈나무, 갈참나무 등은  2～3본, 상수리나무, 굴참나무 등은 1～2본을 남김

(라) 임분유형에 따라 밀생형, 소생형, 균일형으로 구분하여 적용

1) 밀생형(密生形)은 버섯용원목 또는 10～20cm 내외의 소경재를 생산하는 특용․소경재를 목표생산재로 적용

2) 소생형(疏生形)은 상층의 우세목은 우량중경재를 목표생산재로 하고 중․하층은 버섯용원목 또는 소경재를 생산하는 특용․소경재를 목표생산재로 함

3) 균일형(均一形)은 천연림보육의 작업 방법을 적용함

Ⅳ. 기타 참고 자료

1. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률(산림경영계획관련)

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
제13조 (산림경영계획의 수립 및 인가) ①지방자치단체의 장은 대통령령이 정하는 바에 따라 소유하고 있는 공유림별로 산림경영계획을 10년 단위로 수립하고, 그계획에 따라 산림을 경영하여야 한다. ②지방자치단체의 장 외의 공유림 소유자 또는 사유림 소유자[정당한 권원(권원)에 의하여 사용 또는 수익할 수 있는 자를 포함한다. 이하 같다]는 농림부령이 정하는 바에 따라 향후 10년간의 경영계획이 포함된 산림경영계획서를 작성하여 시장·군수·구청장에게 인가를 신청할 수 있다. ③제2항의 규정에 의한 산림경영계획서는 산림소유자가 직접 작성하거나 제30조의 규정에 의한 산림기술자 중 대통령령이 정하는 기술자가 작성하여야 한다. 이 경우 산림기술자는 산림경영계획서를 작성하고 그 대가를 받음에 있어 농림부령이 정하는 금액의 범위 안에서 그 대가를 받을 수 있다. ④시장·군수·구청장은 제2항의 규정에 의하여 인가를 신청한 산림경영계획이 해당 산림의 효율적인 조성·관리에 적합하다고 인정하는 경우에는 농림부령이 정하는 바에 따라 인가하여야 한다.	제7조 (지방자치단체 소유 공유림의 산림경영계획 수립) 특별시장·광역시장·도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 법 제13조제1항에 따른 산림경영계획을 수립하는 때에는 다음 각 호에 부합되도록 수립하여야 하며, 시장·군수·구청장이 산림경영계획을 수립하는 경우에는 관할 시·도지사의 승인을 얻어야 한다. 1. 「산림기본법」 제11조에 따른 산림기본계획 및 지역산림계획 2. 대상산림의 현황 3. 「자연공원법」 제11조 내지 제14조에 따른 공원기본계획 및 공원계획(「자연공원법」에 따른 공원구역이 포함된 경우에 한한다) 제8조 (산림경영계획의 작성단위) ①법 제13조제1항 및 제2항에 따른 산림경영계획은 다음 각 호의 경영계획구별로 작성하여야 한다. 1. 공유림경영계획구 : 해당지역에 소재하는 공유림으로서 그 소유자가 산림경영계획을 작성할 산림의 단위	제7조 (산림경영계획의 인가신청 등) ①지방자치단체의 장 외의 자가 소유한 공유림 또는 사유림의 소유자(정당한 권원에 따라 입목·죽을 소유·사용 또는 수익할 수 있는 자를 포함한다. 이하 같다)가 법 제13조제2항 또는 제5항에 따라 산림경영계획의 인가 또는 변경인가를 받으려는 때에는 별지 제1호서식의 신청서에 산림경영계획서(변경인가신청의 경우에는 변경하려는 사항을 기재한 서류)를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. ②영 제9조제3항에 따른 기준벌기령은 별표 3과 같다. ③제1항에 따른 산림경영계획의 인가 또는 변경인가의 신청을 받은 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 사항을 검토하여 타당하다고 인정하는 때에는 별지 제2호서식의 산림경영계획인가서를 교부하여야 한다. 1. 산림경영계획서상의 산림소유자와 공 부상의 산림소유자가 일치하는지 여부 2. 산림경영계획에 영 제9조제2항 각 호의 사항이 포함되었는지 여부 3. 벌기령이 기준벌기령에 부합되는지 여부 4. 사업계획이 경영계획구의 현지상황에 부합되는지 여부

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
⑤산림소유자는 제4항의 규정에 의하여 인가받은 산림경영계획 중 농림부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에는 농림부령이 정하는 바에 따라 변경인가를 받아야 한다. ⑥국가 또는 지방자치단체는 산림경영계획을 인가받은 산림소유자에게 비용의 지원과 비용·경영지도 등의 지원과 세제·금리상의 우대조치를 할 수 있다. ⑦제2항의 규정에 의한 산림경영계획서의 작성기준 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	2. 사유림경영계획구 : 해당지역에 소재하는 사유림으로서 그 소유자가 산림경영계획을 작성할 산림의 단위 ②제1항제2호의 사유림경영계획구는 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 일반경영계획구 : 사유림의 소유자가 자기 소유의 산림을 단독으로 경영하기 위한 경영계획구 2. 협업경영계획구 : 서로 인접한 사유림을 2인 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기 위한 경영계획구 3. 기업경영림계획구 : 법 제38조에 따라 기업경영림을 소유한 자가 기업경영림을 경영하기 위한 경영계획구 제8조 (산림경영계획의 작성단위) ①법 제13조제1항 및 제2항에 따른 산림경영계획은 다음 각 호의 경영계획구별로 작성하여야 한다. 1. 공유림경영계획구 : 해당지역에 소재하 는 공유림으로서 그 소유자가 산림경영 계획을 작성할 산림의 단위 2. 사유림경영계획구 : 해당지역에 소재하 는 사유림으로서 그 소유자가 산림경영 계획을 작성할 산림의 단위	④법 제13조제5항에서 "인가받은 산림경영계획 중 농림부령이 정하는 중요사항"이라 함은 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 벌채의 연도·장소·양 및 방법 2. 굴취의 연도·장소 및 양 3. 임도시설의 설치연도 및 장소

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
	②제1항제2호의 사유림경영계획구는 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 일반경영계획구 : 사유림의 소유자가 자기 소유의 산림을 단독으로 경영하기 위한 경영계획구 2. 협업경영계획구 : 서로 인접한 사유림을 2인 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기 위한 경영계획구 3. 기업경영림계획구 : 법 제38조에 따라 기업경영림을 소유한 자가 기업경영림을 경영하기 위한 경영계획구 제9조 (산림경영계획서 작성) ①법 제13조제3항 전단에서 "대통령령이 정하는 기술자"라 함은 별표 2에 따른 산림경영기술자를 말한다. ②법 제13조에 따라 산림경영계획을 작성하는 자는 산림경영계획서에 다음 각 호의 사항이 포함되도록 하여야 한다. 1. 조림면적·수종별 조림수량 등에 관한 사항 2. 어린나무 가꾸기 및 솎아베기 등 숲가꾸기에 관한 사항 3. 벌채방법·벌채량 및 수종별 벌채시기 등에 관한 사항 4. 임도·작업로·운재로 등 시설에 관한 사항 5. 그 밖에 산림소득의 증대를 위한 사업(이하 "산림소득사업"이라 한다) 등 산림경영에 필요한 사항	제8조 (산림경영계획 작성대가의 기준) ①법 제13조제3항에 따른 산림경영계획 작성대가의 기준은 산림조합중앙회장이 산림청장의 인가를 받아 정한다. ②산림조합중앙회장은 제1항에 따른 산림경영계획 작성대가의 기준을 정하려는 때에는 「산림조합법 시행령」 제27조에 따른 수수료의 요율과 실비의 계산기준의 범위 안에서 산정한 기준을 작성하여 매년 1월말까지 산림청장에게 인가신청을 하여야 한다. ③산림청장은 제2항에 따라 인가신청을 한 기준이 타당하다고 인정하는 때에는 승인한 후 이를 고시하고 시·도지사에게 통지하여야 한다.

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
제14조 (산림경영계획의 실행) ①제13조제4항의 규정에 의하여 산림경영계획의 인가를 받은 산림소유자는 해당 산림경영계획을 실행하여야 한다. ②시장·군수·구청장은 산림경영계획의 인가를 받은 산림이 농림부령으로 정하는 규모 이하이거나 그 밖의 사유로 효율적인 경영이 필요하다고 인정되는 산림에 대하여는 「산림조합법」에 의한 산림조합 등 산림 전문단체에게 대리하여 경영(이하 "대리경영"이라 한다)하게 하도록 산림소유자에게 권장할 수 있으며, 이에 따라 대리경영을 하는 산림에 대하여는 그 사업비를 우선적으로 지원할 수 있다.	③수종별 적정 벌채시기(이하 "기준벌기령"이라 한다)는 농림부령으로 정한다. ④제2항 및 제3항 외에 산림경영계획의 작성 및 운영에 관한 세부사항은 산림청장이 정한다. 제10조 (산림사업 실행확인 등) 시장·군수·구청장은 법 제14조제1항에 따른 산림경영계획의 실행 결과를 확인한 후 그 내용을 관련 대장에 기록하고 전산프로그램에 입력하여야 한다.	제9조 (대리경영의 권장 등) 법 제14조제2항에서 "농림부령으로 정하는 규모"라 함은 15헥타르를 말한다.

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
③산림소유자 또는 제2항의 규정에 의하여 대리경영을 하는 자는 산림경영계획을 실행함에 있어서 제36조의 규정에 의한 입목벌채등의 행위가 수반되는 경우에는 농림부령이 정하는 바에 따라 미리 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 이 경우 제36조의 규정에 의한 입목벌채등의 허가를 받거나 신고를 한 것으로 본다.		제10조 (벌채를 수반하는 산림사업 실행신고) ①법 제14조제3항에 따라 입목벌채등을 수반하는 산림사업을 하려는 자는 별지 제3호서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 산림사업 착수 5일 전까지 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 독림가 또는 임업후계자가 직접 신고하거나 임도를 설치하려는 경우에는 제1호 및 제2호의 서류를 제출하지 아니한다. 1. 벌채구역도(축척 6천분의 1 내지 1천200분의 1 임야도) 1부 2. 벌채예정수량조사서 1부 3. 설계도서 1부(임도를 설치하는 경우에 한한다) 4. 사업계획서 등 「산지관리법 시행규칙」 제13조제2항 각 호의 서류(운재로 및 작업로를 설치하는 경우에 한한다) ②제1항에 따른 신고를 하려는 경우에는 벌채구역 및 벌채대상입목에 대하여 벌채대상임을 알 수 있도록 표시하여야 한다. 다만, 자연경계 또는 임상이 현저하게 차이가 있어 경계가 확실한 벌채구역과 숲가꾸기를 위한 솎아베기에 있어서 평균가슴높이의 지름이 20센티미터 이하인 솎아베기 대상지에 대하여는 표시를 생략할 수 있다.

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
		③시장·군수·구청장은 제1항에 따른 산림사업신고 중 산림청장이 정하는 산림사업에 대하여는 산림사업 착수 전까지 산림청장이 정하는 산림사업기준 및 제2항에 따른 표시의 적정성 여부를 현지확인을 하여 적정하다고 인정하는 경우에는 다음의 구분에 따라 별표 4의 검인을 찍어야 한다. 1. 경계목에 대하여는 뿌리부근에 “검”자 검인을 찍는다. 다만, 자연경계 또는 임상이 현저하게 차이가 있어 경계가 확실한 경우에는 검인을 생략할 수 있다. 2. 솎아베기·골라베기의 대상목에 대하여는 뿌리부근에 “산”자 검인을 찍는다. 다만, 숲가꾸기를 위한 솎아베기에 있어서 가슴높이의 지름이 20센티미터 이하인 솎아베기의 대상목에 대하여는 검인을 생략할 수 있다. 3. 모수작업의 경우 존치시킬 입목에 대하여는 뿌리부근에 “검”자 검인을 찍는다. 이 경우 존치시킬 입목의 선정이 부적정하여 새로 선정한 때에는 가슴높이 부분에 백색페인트로 띠를 두르고 뿌리부근에 “검”자 검인을 찍어야 한다. ④시장·군수·구청장은 제3항에 따라 현지확인을 한 결과 신고수량이 실제수량과 2할 이상 차이가 나거나 벌채대상목의 선정 등이 산림사업기준과 비교하여 현저하게 부적정한 경우에는 신고수량이나 벌채대상목의 표지 등을 수정하도록 신고인에게 통지하여야 한다.

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
		⑤제1항제1호에 따른 벌채구역도의 작성, 제2항에 따른 벌채구역 및 벌채대상입목에 대한 표시 및 제3항 각 호의 구분에 따른 검인찍기를 산림조합이 행한 경우에는 시장·군수·구청장은 현지확인을 생략할 수 있다. ⑥산림조합이 제3항 각 호의 구분에 따라 검인찍기를 행하는 경우 사용하는 검인은 별표 5와 같으며, 검인의 제작·관리에 관하여 필요한 사항은 산림청장의 승인을 얻어 산림조합중앙회장이 정한다. ⑦제1항에 따라 신고를 한 자가 신고한 기간 내에 입목벌채를 완료하지 못하는 부득이한 사정이 있는 경우에는 별지 제4호서식의 신고서에 따라 시장·군수·구청장에게 연기신고를 하여야 한다. ⑧시장·군수·구청장은 제1항에 따른 산림사업신고 내용 중 운재로 및 작업로 개설이 포함된 경우 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다. 1. 「산지관리법 시행규칙」 제15조에 따 른 산지전용신고 사항에 적합한지 여부 2. 「산지관리법」 제38조에 따른 복구비의 예치 여부

산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령	산림자원원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
제15조 (산림경영계획 인가의 취소 등) 시장·군수·구청장은 제13조제4항의 규정에 의하여 산림경영계획을 인가받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산림경영계획의 인가를 취소하거나 해당 산림경영계획에 의한 산림사업을 중지시킬 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 인가를 취소하여야 한다. 1. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 인가를 받은 경우 2. 산림소유자가 정당한 사유 없이 인가받은 산림경영계획의 내용대로 산림사업을 하지 아니하는 경우. 다만, 제23조제2항의 규정에 의하여 산림사업을 대행시키는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 산림경영계획에 따른 산림사업실적이 대통령령이 정하는 기준 이하인 경우. 다만, 산불 등 산림재해로 인하여 산림사업을 하지 못한 경우 등 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제11조 (산림경영계획 인가의 취소) ①법 제15조제3호 본문에서 "산림경영계획에 따른 산림사업실적이 대통령령이 정하는 기준 이하"라 함은 산림사업실적이 50퍼센트 이하를 말한다. ②법 제15조제3호 단서에서 "산불 등 자연재해로 인하여 산림사업을 하지 못한 경우 등 대통령령이 정하는 경우"라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 산불·산사태 등 산림재해로 인하여 산림사업을 하지 못한 경우 2. 산림소유자의 사망으로 인한 경우 3. 이 법 또는 다른 법령의 규정에 따라 특정 목적으로 보전 또는 이용·개발하기 위한 지역·지구 또는 구역 등으로 지정 또는 결정되어 산림사업의 제한을 받는 경우	제11조 (협업경영계획구의 산림경영계획 인가의 취소) 법 제15조에 따라 산림경영계획의 인가를 취소하는 경우 영 제8조제2항제2호에 따른 협업경영계획구에 대하여 작성한 산림경영계획의 경우에는 해당산림소유자의 산림에 대하여만 산림경영계획의 인가를 취소한다. 제12조 (산림사업의 중지 등) ①시장·군수·구청장은 법 제15조 본문에 따라 산림사업을 중지시키려는 경우에는 산림소유자에게 그 사유를 통지하고 20일 이상의 기간을 정하여 구술 또는 서면에 따른 의견진술의 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견진술이 없는 때에는 의견이 없는 것으로 본다. ②산림경영계획에 따른 산림사업중지의 통지는 별지 제5호서식에 따른다.

〔별지 제1호서식〕 (앞 쪽)
산림경영계획(변경)인가신청서						처리기간
						30일
경영계획구명칭
산림소재지	시(군) 읍(면) 리(동) 산 번지외 필지
산림소유자	성 명			주민등록번호
	주 소	(전화: )
계 획 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일(10년간)
산림조사자 및 작 성 자	산림기술자 자격번호
	성 명		(서명 또는 인)
경영계획구면적	ha
변 경 사 유
｢산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률｣ 제13조 및 동법 시행규칙 제7조제1항에 따라 위와 같이 산림경영계획의 (변경)인가를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) (전 화 : - ) 시장․군수․구청장 귀하
구비서류 1. 산림경영계획서 1부 2. 변경하고자 하는 사항을 기재한 서류(변경인가의 경우에 한한다)							수 수 료
							없 음
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다. (뒤 쪽)
신 청 인				처 리 기 관
				시 ․ 군 ․ 구
	신 청 서						접 수
							검토 및 현지확인
							결 재
							인 가 서

〔별지 제2호서식〕
산림경영계획(변경)인가서				인가번호
				- -
경영계획구 명칭
산림 소재지	시(군) 읍(면) 리(동) 산 번지외 필지
계 획 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일(10년간)
산림조사자및 작 성 자	성 명		산림기술자 자격번호
산림경영계획서확인자	직 성명
경영계획구면적	ha
｢산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률｣ 제13조 및 동법 시행규칙 제7조제3항에 따라 위와 같이 산림경영계획을 (변경)인가합니다. 년 월 일 시장․군수․구청장 □
알 림 1. 산림경영계획을 인가받은 산림소유자는 계획에 따라 산림사업을 하여야 하며, 벌채가 필요한 산림사업을 실행하고자 하는 경우에는 시장․군수․구청장에게 신고하여야 합니다. 2. 산림경영계획을 인가받은 산림소유자가 정당한 사유없이 그 인가된 내용대로 산림사업을 하지 아니하거나 거짓 그 밖에 부정한 방법으로 산림경영계획을 인가받은 경우에는 ｢산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률｣ 제15조에 따라 산림사업을 중지시키거나 산림경영계획 인가를 취소할 수 있습니다.
인가번호 기재요령 ◦ 연도 - 인가방법 - 일련번호 (예 : 2006-협업-1) 1. 연도는 인가연도를 기재 2. 인가방법은 공유림경영계획구의 산림경영계획은 공유, 사유림경영계획구의 산림경영계획중 일반경영계획구 및 기업경영림계획구의 산림경영계획은 일반으로, 협업경영계획구의 산림경영계획은 협업으로 기재 3. 일련번호는 인가순으로 기재
210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/㎡)

〔별지 제3호서식〕 (앞 쪽)
산림경영계획산림사업신고서												처리기간
												5일
신고인	성 명						주민등록번호		-
	주 소								(전화 : )
산 림 소 재 지
경영계획구명칭
산림사업기간					. . . ～ . . .
산 림 사 업 계 획 내 역
산림사업 종류		임소반	구 분			면 적 (시설거리)		수 종	입목재적 (굴취본수)		잔존본수
						ha (km)			㎥ (본)		(본)
｢산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률｣ 제14조 및 동법 시행규칙 제10조제1항에 따라 산림경영계획 산림사업을 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 시장․군수․구청장 귀하
구비서류										수 수 료
1. 벌채를 수반하는 경우										없 음
가. 벌채구역도(축척 6천분의 1 내지 1천200분의 1 임야도) 1부 나. 벌채예정수량조사서 1부 다. 설계도서 1부(임도를 설치하는 경우에 한한다) 라. 축척 6천분의 1 내지 1천200분의 1 임야도의 노선구역도(작업로 또는 운재로를 개설하는 경우에 한한다) ※ 산림소유자가 직접 신고하거나 작업로․운재로를 개설하는 경우에는 나의 서류를, 독림가 또는 임업후계자가 직접 신고하거나 임도를 설치하고자 하는 경우에는 가 및 나의 서류를 제출하지 아니한다. 2. 벌채를 수반하지 아니하는 경우 가. 산림사업구역도(축척 6천분의 1 내지 1천200분의 1 임야도) 1부
※ 기재요령 : ‘잔존본수’란은 모수작업시의 모수본수 기재
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

〔별지 제4호서식〕 (앞쪽)
입목벌채(굴취․채취) 기간연기 신고서
신청인		성 명						주민등록번호				-
		주 소
산림 소재 지
허가(신고)사항						벌채사항					미벌채 사항
구분	면적 (ha)		수종		입목재적 (㎥)	구분	면적 (ha)		수종	입목재적 (㎥)	구분		면적 (ha)		수종	입목재적 (㎥)
굴취․채취허가사항						굴취․채취사항					미굴취․채취사항
구분	면적 (ha)		수종		수량 (본)	구분	면적 (ha)		수종	수량 (본)	구분		면적 (ha)		수종	수량 (본)
당초 허가기간					. . . ～ . . .
연기신청 기간					. . . ～ . . .
연 기 사 유
「｢산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙｣ 제10조제7항(제44조제4항, 제45조제4항)의 규정에 따라 입목벌채(굴취․채취)기간을 연기하고자 하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 귀하
구비서류 : 없 음														수수료
														없 음
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별표 3]

기준벌기령 및 벌채기준(제7조제2항관련)

1. 기준벌기령

구 분	국유림	공․사유림 (기업경영림)
가. 일반기준벌기령 소나무 (춘양목보호림단지) 잣나무 리기다소나무 낙엽송 삼나무 편백 참나무류 포플러류 나. 특수용도기준벌기령 펄프․갱목․표고․영지․천마재배․목공예용 및 목탄․목초액․섬유판의 용도로 사용하고자 할 경우에는 일반기준벌기령중 기업경영림의 기준벌기령을 적용한다. 다만, 소나무의 경우에는 특수용도기준벌기령을 적용하지 아니한다.	70년 (100년) 70년 35년 60년 60년 70년 70년 15년	50년(30) (100년) 60년(40) 25년(20) 40년(20) 40년(30) 50년(30) 50년(20) 15년
비고 기준벌기령이 명시되지 아니한 수종중 침엽수류의 경우에는 편백의 기준벌기령을, 활엽수류의 경우에는 참나무류의 기준벌기령을 각각 적용한다. 다만, 불량림의 수종갱신을 위한 벌채․피해목․옻나무 또는 지장목의 벌채와 간이산림토양도상의 비옥도 Ⅰ급지 내지 Ⅲ급지인 지역에서 리기다소나무를 벌채하는 경우에는 기준벌기령을 적용하지 아니한다.

2. 벌채기준

가. 수확을 위한 벌채

(1) 공통기준

(가) 수확을 위한 벌채는 생태적으로 건전하고 지속가능한 경영이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

(나) 능선부․암석지․석력지․황폐우려지로서 갱신이 어렵다고 판단되는 지역은 임지를 보호하기 위하여 벌채를 하여서는 아니된다.

(다) 수확을 위한 벌채는 입목의 평균수령이 기준벌기령 이상에 해당하는 임지에서 실행한다.

(2) 모두베기

(가) 벌채면적은 최대 30헥타르 이내로 한다.

(나) 벌채면적이 5헥타르 이상인 경우에는 벌채구역을 구분하여야 한다. 이 경우 1개 벌채구역은 5헥타르 이내로 하며, 벌채구역과 벌채구역사이에는 폭 20미터 이상의 수림대를 남겨두어야 한다.

(3) 골라베기

(가) 골라베기는 형질이 우량한 임지에서 실행한다.

(나) 골라베기 비율은 재적을 기준으로 30퍼센트 이내로 한다. 다만, 표고재배용 나무는 50퍼센트 이내로 할 수 있다.

(4) 모수작업

(가) 모수작업은 형질이 우량한 임지로서 종자의 결실이 풍부하여 천연하종갱신이 확실한 임지에서 실행한다.

(나) 1개 벌채구역은 5헥타르 이내로 하며, 벌채구역과 다른 벌채구역 사이에는 폭 20미터 이상의 수림대를 남겨 두어야 한다.

(다) 모수는 1헥타르에 15～20본을 존치시키되, 형질이 우량하고 종자가 비산할 수 있도록 바람이 불어오는 방향에 위치한 입목이어야 한다.

(5) 왜림작업

(가) 왜림작업은 참나무로서 맹아를 이용하여 후계림을 조성할 수 있는 임지에서 실행한다.

(나) 벌채는 입목의 생장휴지기에 실행한다.

(다) 벌채방법은 빗물 등으로 인한 썩음을 방지하고 맹아발생이 용이하도록 절단면을 남향으로 약간 기울게 한다.

(라) 그 밖에 수림대 존치 등에 관한 사항은 모두베기의 방법을 준용한다.

나. 숲가꾸기를 위한 벌채

(1) 숲가꾸기를 위한 벌채(이하 “솎아베기”라 한다)는 수관이 상호 중첩되어 밀도조절이 필요한 임지에서 실행한다.

(가) 솎아베기는 수관이 상호 중첩되어 밀도조절이 필요하거나 산림의 기능별 관리목표를 위해 필요한 임지에서 실행한다.

(나) 우량목 등 보육대상목의 생육에 지장이 없는 입목과 하층식생은 존치시켜 입목과 임지가 보호되도록 한다.

(2) 솎아베기사업의 시업기준

(가) 산림의 기능에 따른 목표 임상의 달성을 위해 목재생산림은 다음과 같이 목표생산재를 설정하고 그에 적합한 솎아베기를 실행하도록 한다.

1) 대경재 : 가슴높이 지름  40cm 이상

2) 중경재 : 가슴높이 지름  40cm 미만 20cm 이상

3) 특용․소경재 : 가슴높이 지름 20cm 미만

(나) 솎아베기를 실행한 후 임지에 남겨두는 입목본수의 기준(이하 “솎아베기후 입목본수기준”이라 한다)등 세부 기준은 산림청장이 별도로 정한다.

다. 수종갱신을 위한 벌채

(1) 불량림의 수종갱신

(가) 수종갱신은 수간이 심하게 굽었거나 생장상태가 불량하여 다른 수종으로 갱신하지 아니하고는 정상적 생육이 어려운 임지에서 실행한다. 다만, 암석지․석력지․황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역과 간이산림토양도상의 비옥도 Ⅳ급지․Ⅴ급지인 지역은 수종갱신 대상에서 제외한다.

(나) 수종갱신을 위하여 벌채하는 입목은 수간이 심하게 굽었거나 생장상태가 불량한 입목(이하 “불량목”이라 한다)에 한하며, 불량목에 해당되지 아니하는 입목은 벌채대상에서 제외한다.

(2) 유실수의 수종갱신

밤나무 등 유실수의 노령목에 대한 갱신을 하고자 하거나 품종개량을 위하여 갱신이 필요하다고 인정되는 지역에서는 수종갱신을 할 수 있다.

라. 피해목 제거를 위한 벌채

병해충․산불 또는 기상피해 등 정상적 생육이 어려운 피해목을 제거하기 위한 벌채는 피해의 확산방지 또는 피해복구에 알맞은 방법으로 실시한다.

3. 운재로 시설기준

가. 운재로의 노폭은 2미터 내외로 하되, 최대 3미터를 초과하여서는 아니된다. 다만, 배향곡선지․차량대피소시설 등 부득이한 경우에는 3미터를 초과할 수 있다.

나. 운재로의 길이는 산물반출에 필요한 최소한으로 하여야 하며, 경사가 급하여 토사유출․산사태 등의 피해가 우려되는 곳에는 운재로를 시설하여서는 아니된다.

다. 운재로를 시설할 때에는 토사유출․산사태 등의 피해를 예방할 수 있는 조치를 취하여야 하며, 운재로를 시설한 목적이 완료된 후에는 조림 그 밖의 방법으로 복구하여야 한다.

2. 공․사유림 경영계획 작성 및 운용 요령

< 산림청 예규 제 528 호 >

「공․사유림 영림계획 작성 및 운영요령」 전부 개정 예규를

다음과 같이 발령한다.

2006년  8월 18일

산  림  청  장

공․사유림 경영계획 작성 및 운영 요령

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 요령은 “산림자원의조성및관리에관한법률 시행령”(이하 “영”이라 한다.) 제9조 제4항의 규정에 의하여 공․사유림 경영계획의 작성 및 운영 등에 관한 세부사항을 규정함으로써 산림자원을 효율적으로 조성․관리하는 데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 산림자원조성및관리에관한법률(이하 “법”이라 한다) 제13조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 공유림과 사유림의 경영계획  작성 및 운영에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 요령을 적용한다.

제3조(산림경영계획구의 명칭) ①영 제8조 제1항 제1호에 규정된  공유림경영계획구는 앞에 특별시․광역시․도, 시․군․자치구 또는 공공단체의 명을 붙인다.  다만, 2개 이상의 경영계획구로 구분할 때에는 특별시․광역시․도, 시․군․자치구 또는 공공단체의 명 앞에 각각 지역명을 붙인다.

②영 제8조제2항에 규정된 사유림의 일반경영계획구․협업경영계획구 및 기업경영림계획구는  앞에 산림소유자명, 협업체명 또는 기업체 명을 붙인다. 다만, 2개 이상의 경영계획구로 구분 할 때는 산림소유자명, 협업체명 또는 기업체명 앞에 지역명을 붙인다.

제2장 산림경영계획의 작성

제4조(임황조사) ①산림경영계획을 작성 할 때에는 경영계획구에   대한 수종 및 임령․수고․경급․축적 등 산림경영여건을 정확히 판단할 수 있는 조사를 실시하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 임황조사는 별표의 산림경영계획서 기재  요령에 의한다.

제5조(산림경영계획 작성시 유의사항) 산림경영계획은 제4조의   규정에 의한 임황조사 결과를 토대로 당해 산림의 여건에 맞게   작성하여야 하며, “지속가능한산림자원관리지침(산림청훈령)”에 적합 하여야 한다.

제6조(산림경영계획서) ①“산림자원조성및관리에관한 법률 시행규칙” ( 이하 “규칙”이라 한다)제7조 제1항의 규정에 의한 산림경영계획(변경)인가 신청서에 첨부되는 산림경영계획서는 별지 제1호 서식에 의한다.

②제1항의 규정에 의한 산림경영계획서에는 별지 제2호 서식에 의한 경영계획도를 첨부하여야 한다.

제7조(산림경영계획 작성비 지원) ①법 제13조 제6항의 규정에 의한 산림경영계획작성비의 지원대상 우선순위는 다음과  같다.

1. 독림가․임업후계자 소유 산림, 협업경영계획구, 대리경영임지

2. 경제림육성단지, 임업진흥촉진지역

3. 보전산지 중 임업용산지

4. 일단의 면적이 10ha 이상인 산림

5. 기타 산림

②제1항의 규정에 의한 산림경영계획 작성비는 새로이 산림경영계획을 인가 받은 경우에 지원하는 것을 원칙으로 하되, 전면적인 산림조사의 재실시 등이 따르는 변경인가의 경우에도 이를 지원 할 수 있다.

제8조(인가사항의 기록유지) ①시장․군수․구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다.)이 법 제13조 제4항․제5항 및 제15조의 규정에  의하여 산림경영계획의 인가․변경인가․취소를 한 때에는 별지  제3호 서식의 산림경영계획 인가․변경인가․취소대장에 이를 기록하여야 한다.

②제1항의 기록사항은 지체 없이 행정자치부의 시․군․구 행정 정보시스템의 산림경영계획 관리프로그램에 입력하여 산림경영계획   인가사항을 실시간으로 파악할 수 있도록 하여야 한다.

제3장 산림경영계획의 운영 등

제9조(산림경영계획인가 사업의 우선지원) ①시장․군수․구청장은 산림경영계획이 인가된 산림에 대하여 특별한 사정이 없는 한 국비 및 지방비의 보조․융자사업 등을 우선적으로 지원하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 우선지원 대상지 선정기준은 제7조 제1항의 순위를 준용한다.

제10조(산림경영계획의 탄력적 실행) ①인가된 산림경영계획 기간 내의 사업 물량 범위 내에서 연도별 사업은 여건의 변화에 따라 탄력적으로 조정하여 실행할 수 있다.

②제1항의 규정은 규칙 제7조 제4항에 의하여 산림경영계획 변경  인가의 대상이 되는 벌채․굴취․임도시설의 경우에는 적용하지  아니한다.

제11조(실행상황의 기록유지) ①시장․군수․구청장과 산림소유자는 산림경영계획의 실행상황을 별지 제1호서식의 산림경영계획서의  실행란에 기록하여야 한다.

②제1항의 실행상황은 제8조제2항의 시․군․구 행정정보시스템에  지체 없이 입력하여 실행상황이 실시간으로 파악될 수 있도록 하여야 한다.

부   칙

①(시행일) 이 예규는 공포한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 예규 시행 전에 인가신청, 인가 또는 변경인가 된  영림계획은 이 예규에 의하여 인가신청, 인가 또는 변경인가 된 산림경영계획으로 본다.

〔별표〕

산림경영계획서 기재요령

□ 산림현황

① 소유자

o 산림소유자의 성명 또는 기관(단체)명을 기재한다.

② 산림소재지

o 경영계획편성지의 시․군․구, 읍․면․동, 리까지 기재한다.

③ 지 번

o 경영계획편성지의 지번을 기재한다.

④ 임 반

o 면 적 : 가능한 100ha 내외 구획하고, 현지여건상 불가피한 경우는 조정가능

o 구 획 : 능선, 하천, 도로 등 자연경계나 도로 등 고정적 시설을 따라 확정

o 번 호 : 산림경영계획구 유역 하류에서 시계 방향으로 연속되게 아라비아 숫자로 표기하고, 신규재산취득 등의 사유로 보조임반을 편성할 때에는 연접된 임반의 번호에 보조번호를 부여한다.

(예: 1-0,  1임반,    1-1  1임반 1보조임반)

⑤ 소 반

o 면 적 : 최소 1ha 이상으로 구획하되 부득이한 경우에는 소수점 한자리까지 기록할 수 있다.

o 구 획 : 지형지물 또는 유역경계를 달리하거나 시업상 취급을 다르게 할 구역은 소반을 달리 구획한다.

- 기능(생활환경보전림, 자연환경보전림, 수원함양림, 산지재해방지림, 산림휴양림, 목재생산림)이 상이할 때

- 지종(법정제한지, 일반경영지 및 입목지, 무립목지)이 상이할 때

- 임종, 임상, 작업종이 상이할 때

- 임령, 지위, 지리, 또는 운반계통이 상이할 때

o 번 호 : 임반 번호와 같은 방향으로 소반명을 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3...연속되게 부여하고, 보조소반의 경우에는 연접된 소반의 번호에 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-3...로 표기한다.

(예: 1-0-1,  1임반 1소반,    1-1-1,  1임반 1보조임반 1소반

1-0-1-3,  1임반 1소반 3보조소반

1-1-1-3,  1임반 1보조임반 1소반 3보조소반)

⑥ 면 적

o ha단위 정수로 기록하며 필요한 경우 소수점 한자리까지 기재할 수 있다.

⑦ 산지구분

o 산지관리법 제4조의 산지구분을 기재하여 산지의 합리적인 보전과 이용에 부합되도록 한다.

⑧ 경사도

o 구획한 임지의 주경사도를 보고 구분한다.

- 완경사지(완) : 경사 15°미만

- 경사지  (경) : 경사 15～20°미만

- 급경사지(급) : 경사 20～25°미만

- 험준지  (험) : 경사 25～30°미만

- 절험지  (절) : 경사 30°이상

□ 임황조사

⑨ 수 종

o 주요 수종의 수종명, 혼효림의 경우는 5종까지 조사할 수 있다.

⑩ 임 령

o 인공 조림지는 조림년도의 묘령을 기준으로 임령을 산정하고, 그 외 임령 식별이 불분명한 임지는 생장추를 직접 뚫어보아 임령을 산정하되, 임분의 최저, 최고 수령을 분모로 하고 평균수령을 분자로 표시한다.(예 : 18/20 - 30)

⑪ 수 고

o 임분수고의 최저, 최고 및 평균을 측정하여 임분수고의 범위를 분모로 하고 평균수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15/10 -20)

⑫ 경 급

o 입목 가슴높이지름의 최저, 최고, 평균을 2cm단위로 측정하여 임목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20/14 ～26)

⑬ 총축적

가. 측정대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.

나. 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며,  2cm 괄약으로 측정한다.(8cm＝7cm이상 9cm미만, 10cm＝9cm이상 11cm미만........)

다. 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

라. 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.

1) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.

2) 표준지조사

(1) 표준지는 산림(소반)내 평균임상인 개소에서 선정하고 1개 표준지 면적은 최소 0.04ha(20m×20m, 10m×40m)로 한다.

(2) 가슴높이지름은 2cm괄약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.

(3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.

(4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균가슴높이지름과 평균수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

□ 경영계획 및 실행실적

⑭ 경영목표

o  이해하기 쉽도록 벌기령과 수확대상을 구체적으로 기재한다.

(예 : 소나무를 60년 벌기령으로 우량대경재 생산)

⑮ 중점사업

o  이해하기 쉽도록 계획기간 동안의 중점사업 내용을 기재한다.

(예 : 간벌 및 가지치기 등 육림작업의 집중 실시)

조 림

o 연도별, 수종별로 면적과 조림본수를 기재한다.

o 조림사유는 산불피해지, 조림실패지, 벌채수확 등을 기재한다.

숲가꾸기

o 연도별로 종별에는 풀베기, 비료주기, 어린나무가꾸기, 천연림가꾸기, 가지치기, 덩굴류제거, 솎아베기 등과 면적을 기재한다.

임목생산

o 사업종 : 간벌, 주벌, 굴취를 기재한다.

o 작업종 : 주벌의 경우에는 모두베기, 모수작업, 골라베기, 왜림작업 등으로 구분하여 기재하고, 굴취는 재적난에 본수를 기재 한다.

시 설

o 종별은 임도, 운재로 및 작업로 등에 대하여 기재하고 시설하는 개소수 및 사업량(km)을 기재한다.

소득사업

o 품 목 : 임업및산촌진흥촉진에관한법률시행규칙 별표1에 규정한 품목명을 기재한다.

예) 밤, 표고, 더덕, 장뇌, 오미자, 수액, 야생화, 조경수 등

o 작업종 : 식재, 가꾸기, 채취 등을 기재한다.

o 사업량 : 품목별․작업종별에 맞는 단위로 기재한다.

예) ha 또는 본수 : 밤나무, 조경수, 분재소재 식재 등

kg : 밤, 표고, 송이, 고사리, 취나물, 삼지구엽초, 산수유 채취 등

ℓ : 수액 채취 등

[별지 제1호서식]

산림경영 계획서

□ 경영계획 개요

경영계획구 명칭 및 면적	경영계획구 ha					경영계획 기 간	～
산림소유자	성명	외 인		주민등록 번호		주 소	전화 :
작 성 자	성명	(서명 또는 인)		자격증번호		주 소	전화 :
인가사항	담당자					인가일자	년 월 일
변경인가	담당자					인가일자	년 월 일
	변경사항
<구비서류> 경영계획도

□ 산림현황

①소유자	②산림소재지	③지번	④임반	⑤소반	⑥면적(ha)	⑦산지구분	⑧경사도

□ 임황조사

지번	임반	소반	⑨수종	⑩임령	⑪수고(m)	⑫경급(cm)	⑬총축적(㎥)

□ 경영계획 및 실행실적

⑭경영목표
⑮중점사업

조림	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	수종별		면적(ha)			본수(본)		조림 사유	연도별		수종별		면적(ha)			본수(본)				조림 사유
숲가꾸기	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	종별				면적(ha)		비고		연도별		종별				면적(ha)				비고
임목생산	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	사업 종별	작업 종별			수종	면적 (ha)		재적(㎥) (본수)	연도별		사업 종별	작업 종별			수종		면적 (ha)			재적(㎥) (본수)
시설	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	종별			개소수			사업량(km)		연도별		종별			개소수				사업량(km)
소득사업	지번	임반	소반	계 획									실 행
				연도별	품목			작업종			사업량		연도별		품목			작업종				사업량

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)

[별지 제2호서식]

경 영 계 획 도

(1/5,000 또는 1/6,000 지형도에 임소반, 임상, 영급, 소밀도, 사업위치 표시)

작성예	영림구계	임․소반계	주 벌	간 벌	조 림	소생물권	임도시설	도 로	하 천
	녹색변채	검은색 (임반계) (소반계)	주황색 연변채	황 색 연변채	하늘색 명 채	녹 색 연변체	적색점선	적 색	청 색

210㎜×297㎜

(보존용지(1종) 70g/㎡)

※ 예시를 참조하여 선, 색 등은 자율적으로 정하여 알기 쉽게 그린다.

경영계획도에는 작성년월일, 행정구역계, 임소반계, 하천, 방위, 면적, 임상, 영급, 축적, 소밀도, 임도, 도로, 주벌, 간벌, 조림, 소생물권 등을 표시하되 추가할 사항은 작성자의 판단에 따른다.

[별지 제3호서식]

산림경영계획 인가․변경인가․취소대장
경영계획 인가번호	경영 계획구 명 칭 (인가기간)	경영계획 작 성 자		임 야 소 재 지					산 림 소 유 자			인가․변경․취소		변경 및 취소사유
		자격 번호	성 명	시군구	읍면동	리	지번	면적 (㏊)	주 소	성 명	전 화	구분	일자

210mm×297mm

(일반용지 60g/㎡(재활용품)

<참고서식>

표준지 매목조사 야장

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

산림경영계획구 :                          조사일자 :    년    월    일

산림소재지 :

산림소유자 :

임      반 :

소      반 :                               표준지면적 :    ha

임       상 :                                  조사자 직․성명 :           인

수종	흉고직경	본수	계	수종	흉고직경	본수	계

<참고서식>

표준지 수고조사 야장

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

산림소재지  :

산림경영계획구 :                               조사일자 :     년     월    일

임      반 :

소      반 :

수      종 :                             조사자 직․성명 :              인

직경급	조 사 목 별 수 고												적용수고
	조 사 수 고									합계	평 균	삼점 평균
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

<참고서식>

표준지 재적조서

════════════════

산림소재지 :

산림경영계획구 :                          조사일자 :     년    월     일

임  소  반 :

면      적 :           ha

표준지 면적 :          ha

표준지 개소수 :

수         종 :                             조사자 직․성명 :            (인)

표 준 지					재 적
경 급	수 고	본 수	단재적	재 적	ha당 재적	총재적
(cm)	(m)	(본)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)

3. 입목 수간 재적표(수피)

□ 잣나무의 수간재적표

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5 m	0.0075	0.0129	0.0196	0.0275	0.0365	0.0466	0.0576	0.0696	0.0826	0.0965	0.1114	0.1272	0.1439	0.1616	0.1803	0.1999	0.2206	0.2423	0.2651	0.2889	0.3139	0.3401	0.3674	0.3960	0.4259	0.4571
6	0.0091	0.0158	0.0241	0.0338	0.0449	0.0573	0.0710	0.0858	0.1017	0.1188	0.1369	0.1560	0.1762	0.1975	0.2197	0.2430	0.2674	0.2928	0.3192	0.3468	0.3755	0.4052	0.4362	0.4683	0.5016	0.5361
7	0.0107	0.0187	0.0285	0.0402	0.0534	0.0683	0.0846	0.1022	0.1212	0.1415	0.1630	0.1857	0.2095	0.2345	0.2606	0.2878	0.3160	0.3454	0.3759	0.4075	0.4401	0.4739	0.5088	0.5448	0.5820	0.6204
8	0.0124	0.0216	0.0330	0.0465	0.0620	0.0793	0.0983	0.1189	0.1411	0.1646	0.1896	0.2160	0.2436	0.2724	0.3025	0.3338	0.3663	0.3998	0.4346	0.4704	0.5074	0.5455	0.5847	0.6250	0.6664	0.7089
9	0.0140	0.0245	0.0375	0.0530	0.0707	0.0904	0.1122	0.1358	0.1611	0.1881	0.2167	0.2468	0.2783	0.3112	0.3454	0.3809	0.4177	0.4557	0.4949	0.5352	0.5767	0.6194	0.6632	0.7080	0.7540	0.8011
10	0.0157	0.0274	0.0421	0.0594	0.0793	0.1016	0.1261	0.1528	0.1814	0.2118	0.2440	0.2780	0.3135	0.3505	0.3890	0.4289	0.4701	0.5127	0.5565	0.6016	0.6478	0.6952	0.7438	0.7935	0.8443	0.8961
11	0.0173	0.0303	0.0466	0.0659	0.0880	0.1129	0.1402	0.1699	0.2018	0.2357	0.2717	0.3095	0.3490	0.3903	0.4331	0.4775	0.5234	0.5706	0.6192	0.6691	0.7203	0.7726	0.8262	0.8809	0.9367	0.9936
12	0.0190	0.0332	0.0511	0.0724	0.0968	0.1242	0.1543	0.1871	0.2223	0.2598	0.2995	0.3413	0.3850	0.4305	0.4778	0.5267	0.5773	0.6293	0.6828	0.7377	0.7939	0.8514	0.9101	0.9700	1.0310	1.0931
13	0.0206	0.0362	0.0557	0.0789	0.1055	0.1355	0.1685	0.2043	0.2429	0.2840	0.3275	0.3732	0.4211	0.4710	0.5228	0.5764	0.6318	0.6887	0.7472	0.8071	0.8685	0.9312	0.9952	1.0604	1.1268	1.1944
14	0.0223	0.0391	0.0602	0.0854	0.1143	0.1468	0.1827	0.2216	0.2636	0.3083	0.3556	0.4054	0.4575	0.5118	0.5682	0.6265	0.6867	0.7486	0.8122	0.8773	0.9440	1.0120	1.0814	1.1521	1.2240	1.2971
15	0.0239	0.0420	0.0648	0.0919	0.1231	0.1582	0.1969	0.2390	0.2843	0.3327	0.3839	0.4377	0.4941	0.5529	0.6139	0.6770	0.7420	0.8090	0.8777	0.9481	1.0201	1.0936	1.1685	1.2448	1.3223	1.4010
16	0.0256	0.0450	0.0693	0.0984	0.1319	0.1696	0.2111	0.2564	0.3051	0.3571	0.4122	0.4702	0.5309	0.5941	0.6597	0.7277	0.7977	0.8698	0.9437	1.0195	1.0969	1.1759	1.2564	1.3383	1.4216	1.5061
17	0.0272	0.0479	0.0739	0.1049	0.1407	0.1810	0.2254	0.2738	0.3260	0.3817	0.4406	0.5027	0.5677	0.6355	0.7058	0.7786	0.8537	0.9309	1.0101	1.0913	1.1742	1.2588	1.3450	1.4327	1.5217	1.6121
18	0.0289	0.0508	0.0785	0.1115	0.1495	0.1924	0.2397	0.2913	0.3469	0.4063	0.4692	0.5354	0.6047	0.6770	0.7521	0.8298	0.9099	0.9923	1.0769	1.1635	1.2520	1.3422	1.4342	1.5277	1.6226	1.7190
19	0.0305	0.0538	0.0830	0.1180	0.1583	0.2038	0.2540	0.3088	0.3678	0.4309	0.4977	0.5681	0.6418	0.7187	0.7985	0.8812	0.9664	1.0540	1.1440	1.2360	1.3301	1.4261	1.5239	1.6233	1.7242	1.8266
20	0.0322	0.0567	0.0876	0.1245	0.1672	0.2152	0.2684	0.3263	0.3888	0.4556	0.5263	0.6009	0.6790	0.7605	0.8451	0.9327	1.0230	1.1159	1.2113	1.3089	1.4087	1.5104	1.6140	1.7194	1.8263	1.9348
21	0.0338	0.0596	0.0922	0.1311	0.1760	0.2267	0.2827	0.3438	0.4098	0.4803	0.5550	0.6338	0.7163	0.8024	0.8918	0.9843	1.0798	1.1781	1.2789	1.3821	1.4875	1.5951	1.7046	1.8160	1.9290	2.0437
22	0.0355	0.0626	0.0967	0.1376	0.1848	0.2381	0.2971	0.3614	0.4308	0.5050	0.5837	0.6667	0.7536	0.8443	0.9386	1.0361	1.1368	1.2404	1.3466	1.4555	1.5667	1.6801	1.7956	1.9130	2.0322	2.1530
23	0.0371	0.0655	0.1013	0.1441	0.1937	0.2496	0.3114	0.3790	0.4518	0.5298	0.6125	0.6996	0.7910	0.8864	0.9855	1.0880	1.1939	1.3028	1.4146	1.5291	1.6461	1.7654	1.8869	2.0104	2.1357	2.2628
24	0.0388	0.0685	0.1059	0.1507	0.2025	0.2610	0.3258	0.3965	0.4729	0.5546	0.6412	0.7326	0.8285	0.9285	1.0324	1.1401	1.2511	1.3654	1.4828	1.6029	1.7257	1.8509	1.9785	2.1081	2.2397	2.3731
25	0.0405	0.0714	0.1104	0.1572	0.2114	0.2725	0.3402	0.4141	0.4940	0.5794	0.6701	0.7657	0.8660	0.9707	1.0795	1.1922	1.3085	1.4282	1.5511	1.6769	1.8055	1.9367	2.0703	2.2061	2.3440	2.4837
26	0.0421	0.0743	0.1150	0.1638	0.2202	0.2839	0.3546	0.4317	0.5150	0.6042	0.6989	0.7988	0.9035	1.0129	1.1266	1.2443	1.3659	1.4910	1.6195	1.7511	1.8855	2.0227	2.1624	2.3044	2.4486	2.5947
27	0.0438	0.0773	0.1196	0.1703	0.2291	0.2954	0.3690	0.4493	0.5361	0.6291	0.7278	0.8319	0.9411	1.0552	1.1738	1.2966	1.4234	1.5540	1.6881	1.8254	1.9657	2.1089	2.2547	2.4030	2.5535	2.7060
28	0.0454	0.0802	0.1242	0.1769	0.2379	0.3069	0.3834	0.4669	0.5573	0.6539	0.7566	0.8650	0.9787	1.0975	1.2210	1.3489	1.4810	1.6171	1.7567	1.8998	2.0461	2.1953	2.3473	2.5018	2.6586	2.8176
29	0.0471	0.0831	0.1287	0.1834	0.2468	0.3184	0.3978	0.4846	0.5784	0.6788	0.7855	0.8982	1.0164	1.1399	1.2683	1.4013	1.5387	1.6802	1.8255	1.9744	2.1266	2.2818	2.4400	2.6007	2.7640	2.9295
30	0.0487	0.0861	0.1333	0.1900	0.2556	0.3298	0.4122	0.5022	0.5995	0.7037	0.8145	0.9314	1.0541	1.1823	1.3156	1.4538	1.5965	1.7434	1.8944	2.0490	2.2072	2.3685	2.5328	2.6999	2.8696	3.0416

□ 낙엽송 수간재적표

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5 m	0.0067	0.0116	0.0176	0.0247	0.0328	0.0418	0.0517	0.0626	0.0745	0.0873	0.1010	0.1157	0.1315	0.1483	0.1662	0.1853	0.2056	0.2271	0.2499	0.2741	0.2997	0.3268	0.3554	0.3858	0.4178	0.4517
6	0.0083	0.0143	0.0218	0.0305	0.0405	0.0517	0.0640	0.0775	0.0920	0.1076	0.1242	0.1420	0.1609	0.1809	0.2020	0.2243	0.2478	0.2726	0.2987	0.3261	0.3549	0.3851	0.4168	0.4501	0.4850	0.5215
7	0.0098	0.0170	0.0259	0.0364	0.0484	0.0618	0.0766	0.0926	0.1099	0.1285	0.1482	0.1692	0.1913	0.2147	0.2393	0.2651	0.2922	0.3205	0.3501	0.3811	0.4134	0.4471	0.4823	0.5190	0.5571	0.5969
8	0.0113	0.0197	0.0301	0.0423	0.0564	0.0721	0.0893	0.1081	0.1283	0.1499	0.1728	0.1971	0.2227	0.2497	0.2779	0.3074	0.3382	0.3704	0.4038	0.4386	0.4748	0.5124	0.5514	0.5918	0.6337	0.6771
9	0.0128	0.0224	0.0343	0.0483	0.0644	0.0824	0.1022	0.1237	0.1469	0.1716	0.1979	0.2257	0.2549	0.2855	0.3175	0.3509	0.3857	0.4219	0.4594	0.4983	0.5386	0.5803	0.6234	0.6679	0.7139	0.7613
10	0.0144	0.0251	0.0385	0.0543	0.0725	0.0928	0.1152	0.1396	0.1657	0.1937	0.2234	0.2547	0.2876	0.3220	0.3580	0.3954	0.4343	0.4747	0.5165	0.5597	0.6044	0.6504	0.6979	0.7468	0.7972	0.8490
11	0.0159	0.0278	0.0427	0.0604	0.0806	0.1033	0.1283	0.1555	0.1848	0.2160	0.2491	0.2841	0.3208	0.3591	0.3992	0.4408	0.4840	0.5287	0.5749	0.6226	0.6718	0.7224	0.7745	0.8281	0.8831	0.9395
12	0.0174	0.0305	0.0469	0.0664	0.0888	0.1139	0.1415	0.1716	0.2040	0.2385	0.2752	0.3138	0.3544	0.3968	0.4409	0.4868	0.5344	0.5836	0.6344	0.6867	0.7406	0.7960	0.8529	0.9113	0.9711	1.0324
13	0.0190	0.0333	0.0512	0.0725	0.0970	0.1244	0.1548	0.1878	0.2233	0.2612	0.3014	0.3438	0.3883	0.4348	0.4832	0.5335	0.5855	0.6393	0.6948	0.7519	0.8107	0.8710	0.9328	0.9962	1.0611	1.1275
14	0.0205	0.0360	0.0554	0.0786	0.1052	0.1351	0.1681	0.2040	0.2427	0.2840	0.3278	0.3740	0.4225	0.4731	0.5259	0.5806	0.6372	0.6957	0.7560	0.8180	0.8817	0.9471	1.0141	1.0826	1.1527	1.2243
15	0.0220	0.0387	0.0597	0.0846	0.1134	0.1457	0.1814	0.2203	0.2622	0.3069	0.3544	0.4044	0.4570	0.5118	0.5689	0.6281	0.6894	0.7527	0.8179	0.8849	0.9537	1.0242	1.0964	1.1703	1.2457	1.3226
16	0.0236	0.0415	0.0639	0.0907	0.1216	0.1564	0.1948	0.2366	0.2817	0.3300	0.3811	0.4350	0.4916	0.5507	0.6122	0.6760	0.7420	0.8102	0.8803	0.9524	1.0264	1.1022	1.1798	1.2590	1.3399	1.4224
17	0.0251	0.0442	0.0682	0.0968	0.1299	0.1671	0.2082	0.2530	0.3014	0.3531	0.4079	0.4657	0.5264	0.5898	0.6558	0.7243	0.7951	0.8681	0.9433	1.0206	1.0998	1.1810	1.2640	1.3487	1.4352	1.5233
18	0.0267	0.0469	0.0725	0.1029	0.1381	0.1778	0.2216	0.2694	0.3210	0.3762	0.4348	0.4966	0.5614	0.6291	0.6996	0.7728	0.8484	0.9264	1.0067	1.0892	1.1738	1.2604	1.3489	1.4393	1.5314	1.6253
19	0.0282	0.0497	0.0767	0.1091	0.1464	0.1885	0.2351	0.2859	0.3408	0.3995	0.4618	0.5275	0.5965	0.6686	0.7437	0.8215	0.9020	0.9851	1.0705	1.1583	1.2483	1.3404	1.4345	1.5306	1.6285	1.7282
20	0.0297	0.0524	0.0810	0.1152	0.1547	0.1992	0.2485	0.3024	0.3605	0.4227	0.4888	0.5585	0.6317	0.7082	0.7879	0.8705	0.9559	1.0440	1.1347	1.2278	1.3233	1.4210	1.5208	1.6226	1.7264	1.8320
21	0.0313	0.0551	0.0853	0.1213	0.1630	0.2100	0.2620	0.3189	0.3803	0.4461	0.5159	0.5897	0.6671	0.7480	0.8322	0.9196	1.0100	1.1032	1.1992	1.2977	1.3987	1.5020	1.6075	1.7152	1.8249	1.9365
22	0.0328	0.0579	0.0895	0.1274	0.1712	0.2207	0.2755	0.3354	0.4002	0.4695	0.5431	0.6208	0.7025	0.7878	0.8767	0.9689	1.0643	1.1627	1.2639	1.3679	1.4744	1.5834	1.6948	1.8083	1.9240	2.0417
23	0.0344	0.0606	0.0938	0.1335	0.1795	0.2315	0.2891	0.3520	0.4200	0.4929	0.5703	0.6521	0.7380	0.8278	0.9213	1.0184	1.1188	1.2223	1.3289	1.4384	1.5505	1.6653	1.7824	1.9020	2.0237	2.1476
24	0.0359	0.0634	0.0981	0.1397	0.1878	0.2422	0.3026	0.3686	0.4399	0.5163	0.5976	0.6834	0.7736	0.8679	0.9661	1.0680	1.1734	1.2822	1.3941	1.5091	1.6269	1.7474	1.8705	1.9960	2.1239	2.2539
25	0.0374	0.0661	0.1023	0.1458	0.1961	0.2530	0.3161	0.3852	0.4598	0.5398	0.6249	0.7148	0.8092	0.9080	1.0109	1.1177	1.2282	1.3422	1.4596	1.5801	1.7036	1.8299	1.9589	2.0905	2.2245	2.3608
26	0.0390	0.0688	0.1066	0.1519	0.2044	0.2638	0.3297	0.4018	0.4797	0.5633	0.6522	0.7462	0.8449	0.9482	1.0558	1.1675	1.2831	1.4024	1.5252	1.6513	1.7805	1.9127	2.0477	2.1854	2.3255	2.4681
27	0.0405	0.0716	0.1109	0.1581	0.2127	0.2746	0.3432	0.4184	0.4997	0.5868	0.6796	0.7776	0.8807	0.9885	1.1008	1.2175	1.3382	1.4627	1.5909	1.7226	1.8576	1.9957	2.1367	2.2805	2.4270	2.5759
28	0.0421	0.0743	0.1152	0.1642	0.2211	0.2854	0.3568	0.4350	0.5196	0.6104	0.7070	0.8091	0.9165	1.0288	1.1459	1.2675	1.3933	1.5232	1.6569	1.7942	1.9349	2.0789	2.2260	2.3760	2.5287	2.6840
29	0.0436	0.0771	0.1194	0.1703	0.2294	0.2962	0.3704	0.4516	0.5396	0.6340	0.7344	0.8406	0.9523	1.0692	1.1910	1.3176	1.4486	1.5838	1.7229	1.8659	2.0125	2.1624	2.3156	2.4717	2.6308	2.7925
30	0.0451	0.0798	0.1237	0.1765	0.2377	0.3070	0.3840	0.4683	0.5596	0.6576	0.7619	0.8722	0.9882	1.1096	1.2363	1.3678	1.5039	1.6444	1.7891	1.9378	2.0902	2.2461	2.4053	2.5678	2.7331	2.9013

□ 강원도지방소나무의 수간재적표 : 강원도,경북북부(영주,봉화,울진,영양)

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5m	0.0081	0.0135	0.0202	0.0280	0.0370	0.0471	0.0584	0.0707	0.0841	0.0987	0.1143	0.1310	0.1487	0.1676	0.1876	0.2087	0.2308	0.2541	0.2785	0.3040	0.3306	0.3584	0.3873	0.4173	0.4485	0.4809
6	0.0097	0.0163	0.0243	0.0337	0.0445	0.0567	0.0702	0.0850	0.1011	0.1185	0.1373	0.1573	0.1786	0.2012	0.2252	0.2504	0.2770	0.3048	0.3340	0.3645	0.3963	0.4295	0.4640	0.4999	0.5372	0.5758
7	0.0114	0.0190	0.0284	0.0394	0.0520	0.0662	0.0819	0.0992	0.1180	0.1384	0.1602	0.1836	0.2085	0.2349	0.2627	0.2921	0.3231	0.3555	0.3895	0.4250	0.4621	0.5007	0.5409	0.5826	0.6259	0.6709
8	0.0130	0.0218	0.0325	0.0450	0.0595	0.0757	0.0937	0.1135	0.1350	0.1582	0.1832	0.2099	0.2383	0.2684	0.3003	0.3339	0.3692	0.4062	0.4450	0.4855	0.5278	0.5719	0.6177	0.6653	0.7147	0.7659
9	0.0146	0.0245	0.0365	0.0507	0.0669	0.0852	0.1055	0.1277	0.1519	0.1781	0.2061	0.2362	0.2681	0.3020	0.3378	0.3756	0.4153	0.4569	0.5005	0.5460	0.5935	0.6430	0.6945	0.7479	0.8034	0.8609
10	0.0163	0.0272	0.0406	0.0564	0.0744	0.0947	0.1172	0.1419	0.1688	0.1979	0.2291	0.2624	0.2979	0.3356	0.3753	0.4173	0.4613	0.5075	0.5559	0.6065	0.6592	0.7141	0.7713	0.8306	0.8921	0.9559
11	0.0179	0.0300	0.0447	0.0620	0.0819	0.1042	0.1290	0.1562	0.1857	0.2177	0.2520	0.2887	0.3277	0.3691	0.4128	0.4589	0.5074	0.5582	0.6114	0.6670	0.7249	0.7853	0.8480	0.9132	0.9809	1.0510
12	0.0195	0.0327	0.0488	0.0677	0.0893	0.1137	0.1407	0.1704	0.2026	0.2375	0.2749	0.3149	0.3575	0.4026	0.4503	0.5006	0.5534	0.6088	0.6668	0.7274	0.7906	0.8564	0.9248	0.9959	1.0696	1.1460
13	0.0212	0.0354	0.0528	0.0733	0.0968	0.1232	0.1525	0.1846	0.2195	0.2573	0.2978	0.3412	0.3873	0.4362	0.4878	0.5422	0.5995	0.6595	0.7222	0.7878	0.8563	0.9275	1.0016	1.0785	1.1583	1.2410
14	0.0228	0.0381	0.0569	0.0790	0.1042	0.1327	0.1642	0.1988	0.2364	0.2771	0.3207	0.3674	0.4170	0.4697	0.5253	0.5839	0.6455	0.7101	0.7777	0.8483	0.9219	0.9986	1.0783	1.1611	1.2470	1.3359
15	0.0244	0.0409	0.0610	0.0846	0.1117	0.1421	0.1759	0.2130	0.2533	0.2969	0.3436	0.3936	0.4468	0.5032	0.5628	0.6255	0.6915	0.7607	0.8331	0.9087	0.9875	1.0697	1.1550	1.2437	1.3356	1.4309
16	0.0261	0.0436	0.0650	0.0903	0.1191	0.1516	0.1877	0.2272	0.2702	0.3167	0.3665	0.4198	0.4766	0.5367	0.6002	0.6671	0.7375	0.8113	0.8885	0.9691	1.0532	1.1407	1.2318	1.3263	1.4243	1.5259
17	0.0277	0.0463	0.0691	0.0959	0.1266	0.1611	0.1994	0.2414	0.2871	0.3364	0.3894	0.4461	0.5063	0.5702	0.6377	0.7088	0.7835	0.8619	0.9438	1.0295	1.1188	1.2118	1.3085	1.4088	1.5130	1.6208
18	0.0293	0.0490	0.0732	0.1015	0.1340	0.1706	0.2111	0.2556	0.3040	0.3562	0.4123	0.4723	0.5361	0.6037	0.6751	0.7504	0.8295	0.9124	0.9992	1.0899	1.1844	1.2828	1.3852	1.4914	1.6016	1.7158
19	0.0310	0.0518	0.0772	0.1072	0.1415	0.1801	0.2228	0.2698	0.3208	0.3760	0.4352	0.4985	0.5658	0.6372	0.7126	0.7920	0.8755	0.9630	1.0546	1.1503	1.2500	1.3539	1.4619	1.5740	1.6902	1.8107
20	0.0326	0.0545	0.0813	0.1128	0.1489	0.1895	0.2346	0.2840	0.3377	0.3958	0.4581	0.5247	0.5955	0.6706	0.7500	0.8336	0.9215	1.0136	1.1100	1.2106	1.3156	1.4249	1.5385	1.6565	1.7789	1.9056
21	0.0342	0.0572	0.0854	0.1185	0.1564	0.1990	0.2463	0.2982	0.3546	0.4155	0.4810	0.5509	0.6253	0.7041	0.7874	0.8752	0.9674	1.0641	1.1653	1.2710	1.3812	1.4959	1.6152	1.7391	1.8675	2.0005
22	0.0358	0.0599	0.0894	0.1241	0.1638	0.2085	0.2580	0.3124	0.3715	0.4353	0.5039	0.5771	0.6550	0.7376	0.8249	0.9168	1.0134	1.1147	1.2207	1.3314	1.4468	1.5670	1.6919	1.8216	1.9561	2.0954
23	0.0375	0.0627	0.0935	0.1297	0.1713	0.2180	0.2697	0.3265	0.3883	0.4551	0.5267	0.6033	0.6847	0.7711	0.8623	0.9584	1.0594	1.1653	1.2760	1.3918	1.5124	1.6380	1.7686	1.9041	2.0447	2.1903
24	0.0391	0.0654	0.0976	0.1354	0.1787	0.2274	0.2815	0.3407	0.4052	0.4748	0.5496	0.6295	0.7145	0.8046	0.8997	1.0000	1.1054	1.2158	1.3314	1.4521	1.5780	1.7090	1.8452	1.9867	2.1333	2.2852
25	0.0407	0.0681	0.1016	0.1410	0.1861	0.2369	0.2932	0.3549	0.4221	0.4946	0.5725	0.6557	0.7442	0.8380	0.9372	1.0416	1.1513	1.2664	1.3867	1.5125	1.6436	1.7800	1.9219	2.0692	2.2219	2.3801
26	0.0424	0.0708	0.1057	0.1467	0.1936	0.2464	0.3049	0.3691	0.4389	0.5144	0.5954	0.6819	0.7739	0.8715	0.9746	1.0832	1.1973	1.3169	1.4421	1.5728	1.7091	1.8510	1.9986	2.1517	2.3105	2.4750
27	0.0440	0.0736	0.1098	0.1523	0.2010	0.2558	0.3166	0.3833	0.4558	0.5341	0.6182	0.7081	0.8037	0.9050	1.0120	1.1248	1.2432	1.3675	1.4974	1.6332	1.7747	1.9220	2.0752	2.2342	2.3991	2.5699
28	0.0456	0.0763	0.1138	0.1579	0.2085	0.2653	0.3283	0.3975	0.4727	0.5539	0.6411	0.7343	0.8334	0.9384	1.0494	1.1663	1.2892	1.4180	1.5528	1.6935	1.8403	1.9930	2.1519	2.3167	2.4877	2.6648
29	0.0472	0.0790	0.1179	0.1636	0.2159	0.2748	0.3400	0.4116	0.4895	0.5737	0.6640	0.7605	0.8631	0.9719	1.0868	1.2079	1.3351	1.4685	1.6081	1.7539	1.9058	2.0640	2.2285	2.3992	2.5763	2.7597
30	0.0489	0.0817	0.1219	0.1692	0.2234	0.2842	0.3518	0.4258	0.5064	0.5934	0.6868	0.7866	0.8928	1.0054	1.1242	1.2495	1.3811	1.5191	1.6634	1.8142	1.9714	2.1350	2.3051	2.4817	2.6649	2.8545

□ 중부지방소나무의 수간재적표 : 강원도지방소나무 적용 제외 지역

경급 수고	6 cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5 m	0.0090	0.0150	0.0222	0.0306	0.0402	0.0510	0.0630	0.0761	0.0904	0.1059	0.1225	0.1403	0.1593	0.1796	0.2010	0.2238	0.2478	0.2732	0.2999	0.3280	0.3576	0.3886	0.4211	0.4551	0.4907	0.5279
6	0.0109	0.0180	0.0267	0.0369	0.0485	0.0616	0.0760	0.0918	0.1090	0.1276	0.1476	0.1689	0.1917	0.2159	0.2416	0.2687	0.2973	0.3275	0.3592	0.3924	0.4273	0.4638	0.5020	0.5419	0.5835	0.6270
7	0.0127	0.0211	0.0313	0.0432	0.0568	0.0721	0.0890	0.1075	0.1276	0.1493	0.1727	0.1976	0.2242	0.2524	0.2823	0.3139	0.3471	0.3821	0.4188	0.4573	0.4976	0.5397	0.5837	0.6296	0.6774	0.7272
8	0.0146	0.0242	0.0358	0.0495	0.0651	0.0826	0.1020	0.1232	0.1462	0.1711	0.1978	0.2264	0.2567	0.2890	0.3231	0.3591	0.3970	0.4369	0.4787	0.5225	0.5682	0.6161	0.6660	0.7180	0.7721	0.8284
9	0.0164	0.0272	0.0404	0.0558	0.0734	0.0931	0.1149	0.1388	0.1648	0.1929	0.2230	0.2551	0.2893	0.3256	0.3640	0.4045	0.4471	0.4919	0.5388	0.5879	0.6392	0.6928	0.7487	0.8068	0.8674	0.9302
10	0.0182	0.0303	0.0449	0.0621	0.0817	0.1036	0.1279	0.1545	0.1834	0.2146	0.2481	0.2839	0.3220	0.3623	0.4050	0.4500	0.4973	0.5470	0.5991	0.6536	0.7105	0.7699	0.8317	0.8961	0.9631	1.0326
11	0.0201	0.0333	0.0495	0.0684	0.0899	0.1141	0.1409	0.1702	0.2021	0.2364	0.2733	0.3127	0.3546	0.3990	0.4460	0.4955	0.5476	0.6022	0.6595	0.7193	0.7819	0.8471	0.9150	0.9857	1.0591	1.1354
12	0.0219	0.0364	0.0540	0.0747	0.0982	0.1246	0.1539	0.1859	0.2207	0.2582	0.2985	0.3415	0.3873	0.4358	0.4870	0.5411	0.5979	0.6575	0.7199	0.7852	0.8534	0.9245	0.9985	1.0755	1.1555	1.2385
13	0.0237	0.0395	0.0586	0.0809	0.1065	0.1351	0.1668	0.2016	0.2393	0.2800	0.3237	0.3703	0.4199	0.4725	0.5281	0.5867	0.6482	0.7128	0.7805	0.8512	0.9251	1.0020	1.0822	1.1655	1.2520	1.3418
14	0.0256	0.0425	0.0631	0.0872	0.1148	0.1456	0.1798	0.2172	0.2579	0.3018	0.3489	0.3991	0.4526	0.5093	0.5692	0.6323	0.6986	0.7682	0.8411	0.9173	0.9968	1.0797	1.1660	1.2556	1.3488	1.4454
15	0.0274	0.0456	0.0676	0.0935	0.1230	0.1561	0.1928	0.2329	0.2765	0.3236	0.3741	0.4280	0.4853	0.5461	0.6103	0.6780	0.7491	0.8237	0.9018	0.9835	1.0687	1.1574	1.2498	1.3459	1.4456	1.5491
16	0.0293	0.0486	0.0722	0.0998	0.1313	0.1666	0.2058	0.2486	0.2952	0.3454	0.3993	0.4568	0.5180	0.5829	0.6514	0.7236	0.7995	0.8792	0.9625	1.0496	1.1405	1.2353	1.3338	1.4363	1.5426	1.6530
17	0.0311	0.0517	0.0767	0.1061	0.1396	0.1771	0.2187	0.2643	0.3138	0.3672	0.4245	0.4857	0.5507	0.6197	0.6926	0.7693	0.8500	0.9347	1.0233	1.1159	1.2125	1.3131	1.4179	1.5267	1.6397	1.7569
18	0.0329	0.0547	0.0813	0.1123	0.1478	0.1876	0.2317	0.2800	0.3324	0.3890	0.4497	0.5145	0.5835	0.6565	0.7337	0.8150	0.9005	0.9902	1.0840	1.1821	1.2845	1.3911	1.5020	1.6173	1.7369	1.8610
19	0.0348	0.0578	0.0858	0.1186	0.1561	0.1981	0.2447	0.2956	0.3510	0.4108	0.4749	0.5434	0.6162	0.6933	0.7749	0.8608	0.9510	1.0457	1.1449	1.2484	1.3565	1.4690	1.5862	1.7079	1.8342	1.9652
20	0.0366	0.0608	0.0903	0.1249	0.1643	0.2086	0.2576	0.3113	0.3696	0.4326	0.5001	0.5722	0.6489	0.7302	0.8160	0.9065	1.0016	1.1013	1.2057	1.3147	1.4285	1.5471	1.6704	1.7985	1.9315	2.0694
21	0.0384	0.0639	0.0949	0.1312	0.1726	0.2191	0.2706	0.3270	0.3883	0.4544	0.5253	0.6011	0.6816	0.7670	0.8572	0.9522	1.0521	1.1569	1.2665	1.3811	1.5006	1.6251	1.7546	1.8892	2.0289	2.1737
22	0.0403	0.0669	0.0994	0.1374	0.1809	0.2296	0.2836	0.3427	0.4069	0.4762	0.5505	0.6299	0.7144	0.8039	0.8984	0.9980	1.1027	1.2125	1.3274	1.4474	1.5727	1.7032	1.8389	1.9800	2.1263	2.2781
23	0.0421	0.0700	0.1039	0.1437	0.1891	0.2401	0.2965	0.3583	0.4255	0.4980	0.5757	0.6588	0.7471	0.8407	0.9396	1.0437	1.1532	1.2681	1.3882	1.5138	1.6448	1.7813	1.9232	2.0707	2.2238	2.3825
24	0.0439	0.0730	0.1085	0.1500	0.1974	0.2506	0.3095	0.3740	0.4441	0.5198	0.6010	0.6876	0.7798	0.8775	0.9808	1.0895	1.2038	1.3237	1.4491	1.5802	1.7170	1.8594	2.0076	2.1615	2.3213	2.4870
25	0.0458	0.0761	0.1130	0.1563	0.2057	0.2611	0.3225	0.3897	0.4627	0.5416	0.6262	0.7165	0.8126	0.9144	1.0220	1.1353	1.2544	1.3793	1.5100	1.6466	1.7891	1.9376	2.0920	2.2524	2.4189	2.5915
26	0.0476	0.0792	0.1175	0.1625	0.2139	0.2716	0.3354	0.4054	0.4814	0.5634	0.6514	0.7454	0.8453	0.9512	1.0632	1.1811	1.3050	1.4349	1.5709	1.7131	1.8613	2.0157	2.1764	2.3433	2.5164	2.6960
27	0.0494	0.0822	0.1221	0.1688	0.2222	0.2821	0.3484	0.4210	0.5000	0.5852	0.6766	0.7742	0.8781	0.9881	1.1044	1.2268	1.3556	1.4906	1.6319	1.7795	1.9335	2.0939	2.2608	2.4341	2.6140	2.8005
28	0.0513	0.0853	0.1266	0.1751	0.2304	0.2926	0.3614	0.4367	0.5186	0.6070	0.7018	0.8031	0.9108	1.0250	1.1456	1.2726	1.4062	1.5462	1.6928	1.8459	2.0057	2.1721	2.3452	2.5251	2.7117	2.9051
29	0.0531	0.0883	0.1311	0.1813	0.2387	0.3031	0.3743	0.4524	0.5372	0.6288	0.7270	0.8320	0.9436	1.0618	1.1868	1.3184	1.4568	1.6019	1.7537	1.9124	2.0779	2.2503	2.4297	2.6160	2.8093	3.0098
30	0.0549	0.0914	0.1357	0.1876	0.2470	0.3135	0.3873	0.4681	0.5559	0.6506	0.7523	0.8608	0.9763	1.0987	1.2280	1.3642	1.5074	1.6575	1.8147	1.9789	2.1501	2.3285	2.5141	2.7069	2.9070	3.1144

□ 리기다 소나무의 수간재적표

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5m	0.0077	0.0132	0.0199	0.0279	0.0370	0.0472	0.0584	0.0705	0.0837	0.0977	0.1126	0.1284	0.1449	0.1623	0.1805	0.1995	0.2192	0.2397	0.2609	0.2829	0.3055	0.3289	0.3531	0.3779	0.4034	0.4297
6	0.0093	0.0160	0.0243	0.0340	0.0452	0.0578	0.0716	0.0867	0.1030	0.1204	0.1390	0.1586	0.1793	0.2010	0.2238	0.2475	0.2721	0.2977	0.3243	0.3517	0.3801	0.4093	0.4394	0.4704	0.5023	0.5350
7	0.0110	0.0189	0.0286	0.0402	0.0535	0.0684	0.0849	0.1029	0.1224	0.1433	0.1655	0.1891	0.2140	0.2401	0.2675	0.2960	0.3257	0.3566	0.3885	0.4216	0.4558	0.4911	0.5274	0.5647	0.6031	0.6425
8	0.0126	0.0217	0.0330	0.0464	0.0618	0.0791	0.0983	0.1192	0.1419	0.1663	0.1922	0.2198	0.2489	0.2795	0.3115	0.3449	0.3798	0.4160	0.4535	0.4924	0.5325	0.5739	0.6165	0.6604	0.7055	0.7517
9	0.0142	0.0245	0.0373	0.0525	0.0700	0.0898	0.1116	0.1355	0.1615	0.1893	0.2190	0.2506	0.2839	0.3190	0.3558	0.3942	0.4342	0.4758	0.5190	0.5637	0.6099	0.6575	0.7066	0.7571	0.8090	0.8623
10	0.0159	0.0274	0.0417	0.0587	0.0783	0.1004	0.1250	0.1519	0.1810	0.2124	0.2459	0.2815	0.3191	0.3587	0.4002	0.4437	0.4889	0.5360	0.5849	0.6355	0.6878	0.7418	0.7974	0.8547	0.9135	0.9740
11	0.0175	0.0302	0.0460	0.0649	0.0866	0.1111	0.1384	0.1682	0.2006	0.2355	0.2728	0.3125	0.3544	0.3985	0.4449	0.4933	0.5439	0.5965	0.6511	0.7077	0.7662	0.8266	0.8888	0.9529	1.0188	1.0865
12	0.0191	0.0330	0.0504	0.0710	0.0949	0.1218	0.1518	0.1846	0.2203	0.2587	0.2998	0.3435	0.3897	0.4385	0.4896	0.5432	0.5990	0.6572	0.7176	0.7802	0.8449	0.9118	0.9807	1.0517	1.1247	1.1996
13	0.0208	0.0359	0.0547	0.0772	0.1032	0.1325	0.1652	0.2010	0.2399	0.2819	0.3268	0.3746	0.4251	0.4785	0.5345	0.5931	0.6543	0.7181	0.7843	0.8529	0.9239	0.9973	1.0729	1.1509	1.2310	1.3134
14	0.0224	0.0387	0.0591	0.0834	0.1115	0.1432	0.1786	0.2174	0.2596	0.3051	0.3538	0.4057	0.4606	0.5185	0.5794	0.6431	0.7097	0.7791	0.8511	0.9258	1.0032	1.0831	1.1655	1.2504	1.3378	1.4275
15	0.0240	0.0415	0.0634	0.0895	0.1198	0.1540	0.1920	0.2338	0.2793	0.3283	0.3809	0.4368	0.4961	0.5586	0.6244	0.6933	0.7652	0.8402	0.9181	0.9989	1.0826	1.1691	1.2583	1.3503	1.4449	1.5421
16	0.0256	0.0444	0.0678	0.0957	0.1281	0.1647	0.2054	0.2502	0.2990	0.3516	0.4079	0.4680	0.5316	0.5988	0.6694	0.7434	0.8208	0.9014	0.9852	1.0721	1.1622	1.2553	1.3513	1.4504	1.5523	1.6570
17	0.0273	0.0472	0.0721	0.1019	0.1364	0.1754	0.2189	0.2667	0.3187	0.3748	0.4350	0.4992	0.5672	0.6390	0.7145	0.7937	0.8764	0.9627	1.0524	1.1455	1.2419	1.3416	1.4446	1.5507	1.6599	1.7722
18	0.0289	0.0500	0.0765	0.1081	0.1447	0.1861	0.2323	0.2831	0.3384	0.3981	0.4621	0.5304	0.6028	0.6792	0.7596	0.8440	0.9321	1.0240	1.1197	1.2189	1.3218	1.4281	1.5380	1.6512	1.7678	1.8877
19	0.0305	0.0529	0.0808	0.1142	0.1530	0.1968	0.2457	0.2995	0.3581	0.4214	0.4892	0.5616	0.6384	0.7194	0.8048	0.8943	0.9879	1.0855	1.1870	1.2925	1.4017	1.5147	1.6315	1.7518	1.8758	2.0033
20	0.0322	0.0557	0.0852	0.1204	0.1613	0.2075	0.2591	0.3159	0.3778	0.4446	0.5163	0.5928	0.6740	0.7597	0.8500	0.9446	1.0437	1.1469	1.2544	1.3661	1.4818	1.6015	1.7251	1.8526	1.9840	2.1191
21	0.0338	0.0585	0.0895	0.1266	0.1696	0.2183	0.2726	0.3324	0.3975	0.4679	0.5435	0.6241	0.7096	0.8000	0.8952	0.9950	1.0995	1.2085	1.3219	1.4397	1.5619	1.6883	1.8189	1.9536	2.0923	2.2351
22	0.0354	0.0614	0.0939	0.1328	0.1779	0.2290	0.2860	0.3488	0.4172	0.4912	0.5706	0.6553	0.7452	0.8403	0.9404	1.0454	1.1553	1.2700	1.3894	1.5135	1.6421	1.7752	1.9127	2.0546	2.2008	2.3512
23	0.0371	0.0642	0.0982	0.1389	0.1862	0.2397	0.2994	0.3652	0.4370	0.5145	0.5977	0.6866	0.7809	0.8806	0.9856	1.0959	1.2112	1.3316	1.4570	1.5873	1.7223	1.8621	2.0066	2.1557	2.3093	2.4674
24	0.0387	0.0670	0.1026	0.1451	0.1945	0.2504	0.3129	0.3817	0.4567	0.5378	0.6249	0.7178	0.8166	0.9209	1.0309	1.1463	1.2671	1.3933	1.5246	1.6611	1.8026	1.9492	2.1006	2.2569	2.4180	2.5838
25	0.0403	0.0699	0.1069	0.1513	0.2028	0.2611	0.3263	0.3981	0.4764	0.5611	0.6520	0.7491	0.8522	0.9613	1.0762	1.1968	1.3231	1.4549	1.5922	1.7349	1.8830	2.0362	2.1947	2.3582	2.5267	2.7002
26	0.0419	0.0727	0.1113	0.1575	0.2111	0.2719	0.3398	0.4146	0.4962	0.5844	0.6792	0.7804	0.8879	1.0016	1.1215	1.2473	1.3790	1.5166	1.6599	1.8088	1.9634	2.1234	2.2888	2.4595	2.6355	2.8168
27	0.0436	0.0755	0.1156	0.1636	0.2194	0.2826	0.3532	0.4310	0.5159	0.6077	0.7064	0.8117	0.9236	1.0420	1.1668	1.2978	1.4350	1.5783	1.7276	1.8828	2.0438	2.2105	2.3829	2.5609	2.7444	2.9334
28	0.0452	0.0784	0.1200	0.1698	0.2277	0.2933	0.3666	0.4475	0.5356	0.6310	0.7335	0.8430	0.9593	1.0824	1.2121	1.3483	1.4910	1.6400	1.7953	1.9567	2.1242	2.2977	2.4772	2.6624	2.8534	3.0501
29	0.0468	0.0812	0.1243	0.1760	0.2360	0.3040	0.3801	0.4639	0.5554	0.6543	0.7607	0.8743	0.9950	1.1228	1.2574	1.3989	1.5470	1.7018	1.8630	2.0307	2.2047	2.3850	2.5714	2.7639	2.9624	3.1668
30	0.0485	0.0840	0.1287	0.1822	0.2443	0.3148	0.3935	0.4803	0.5751	0.6777	0.7879	0.9056	1.0307	1.1631	1.3027	1.4494	1.6030	1.7635	1.9308	2.1047	2.2853	2.4723	2.6657	2.8654	3.0714	3.2836

□ 상수리나무 수간재적표

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5m	0.0079	0.0131	0.0195	0.0269	0.0353	0.0446	0.0549	0.0660	0.0781	0.0911	0.1050	0.1198	0.1356	0.1523	0.1700	0.1888	0.2085	0.2293	0.2513	0.2743	0.2986	0.3241	0.3508	0.3789	0.4083	0.4392
6	0.0096	0.0160	0.0237	0.0327	0.0430	0.0543	0.0668	0.0804	0.0951	0.1108	0.1276	0.1455	0.1644	0.1843	0.2054	0.2276	0.2509	0.2753	0.3009	0.3278	0.3558	0.3851	0.4157	0.4476	0.4809	0.5157
7	0.0112	0.0188	0.0279	0.0386	0.0507	0.0641	0.0789	0.0950	0.1122	0.1308	0.1505	0.1714	0.1936	0.2169	0.2415	0.2672	0.2942	0.3224	0.3519	0.3826	0.4147	0.4480	0.4828	0.5188	0.5563	0.5952
8	0.0129	0.0216	0.0322	0.0445	0.0584	0.0740	0.0910	0.1096	0.1295	0.1509	0.1736	0.1977	0.2232	0.2499	0.2780	0.3075	0.3383	0.3704	0.4039	0.4387	0.4749	0.5125	0.5516	0.5920	0.6339	0.6773
9	0.0146	0.0244	0.0364	0.0504	0.0662	0.0838	0.1032	0.1242	0.1469	0.1711	0.1969	0.2242	0.2530	0.2833	0.3150	0.3482	0.3829	0.4191	0.4566	0.4957	0.5362	0.5782	0.6217	0.6668	0.7133	0.7614
10	0.0162	0.0272	0.0406	0.0563	0.0740	0.0937	0.1154	0.1390	0.1643	0.1915	0.2203	0.2509	0.2831	0.3169	0.3523	0.3894	0.4280	0.4683	0.5101	0.5534	0.5984	0.6449	0.6930	0.7428	0.7941	0.8470
11	0.0179	0.0301	0.0449	0.0621	0.0818	0.1036	0.1277	0.1537	0.1818	0.2119	0.2438	0.2777	0.3133	0.3507	0.3899	0.4308	0.4735	0.5179	0.5640	0.6118	0.6612	0.7124	0.7652	0.8198	0.8760	0.9339
12	0.0196	0.0329	0.0491	0.0681	0.0896	0.1136	0.1399	0.1686	0.1994	0.2324	0.2674	0.3046	0.3436	0.3847	0.4277	0.4726	0.5193	0.5679	0.6183	0.6706	0.7246	0.7805	0.8382	0.8976	0.9589	1.0219
13	0.0213	0.0357	0.0534	0.0740	0.0974	0.1235	0.1522	0.1834	0.2170	0.2529	0.2911	0.3315	0.3741	0.4188	0.4656	0.5145	0.5653	0.6182	0.6730	0.7298	0.7885	0.8491	0.9117	0.9761	1.0425	1.1108
14	0.0229	0.0386	0.0576	0.0799	0.1052	0.1334	0.1645	0.1982	0.2346	0.2735	0.3148	0.3586	0.4047	0.4531	0.5037	0.5565	0.6115	0.6687	0.7280	0.7893	0.8527	0.9182	0.9857	1.0553	1.1268	1.2003
15	0.0246	0.0414	0.0618	0.0858	0.1130	0.1434	0.1768	0.2131	0.2522	0.2941	0.3386	0.3857	0.4353	0.4874	0.5419	0.5988	0.6580	0.7194	0.7832	0.8491	0.9173	0.9877	1.0602	1.1348	1.2116	1.2905
16	0.0263	0.0442	0.0661	0.0917	0.1208	0.1533	0.1891	0.2280	0.2699	0.3147	0.3624	0.4129	0.4660	0.5218	0.5802	0.6411	0.7045	0.7703	0.8386	0.9092	0.9822	1.0574	1.1350	1.2149	1.2969	1.3812
17	0.0280	0.0470	0.0703	0.0976	0.1287	0.1633	0.2014	0.2429	0.2876	0.3354	0.3863	0.4401	0.4968	0.5563	0.6186	0.6835	0.7512	0.8214	0.8942	0.9695	1.0473	1.1275	1.2102	1.2952	1.3826	1.4724
18	0.0296	0.0499	0.0746	0.1035	0.1365	0.1733	0.2138	0.2578	0.3053	0.3561	0.4101	0.4673	0.5276	0.5908	0.6570	0.7261	0.7979	0.8726	0.9499	1.0299	1.1125	1.1978	1.2856	1.3759	1.4687	1.5640
19	0.0313	0.0527	0.0788	0.1094	0.1443	0.1832	0.2261	0.2727	0.3230	0.3768	0.4340	0.4946	0.5584	0.6254	0.6955	0.7687	0.8448	0.9238	1.0058	1.0905	1.1780	1.2683	1.3612	1.4568	1.5551	1.6559
20	0.0330	0.0555	0.0831	0.1154	0.1521	0.1932	0.2384	0.2876	0.3407	0.3975	0.4579	0.5219	0.5893	0.6601	0.7341	0.8113	0.8917	0.9752	1.0617	1.1512	1.2436	1.3389	1.4370	1.5380	1.6417	1.7481
21	0.0347	0.0584	0.0873	0.1213	0.1600	0.2032	0.2508	0.3026	0.3584	0.4182	0.4819	0.5492	0.6202	0.6947	0.7727	0.8541	0.9388	1.0267	1.1178	1.2120	1.3094	1.4097	1.5131	1.6194	1.7285	1.8406
22	0.0363	0.0612	0.0916	0.1272	0.1678	0.2132	0.2631	0.3175	0.3762	0.4390	0.5058	0.5766	0.6511	0.7294	0.8114	0.8969	0.9858	1.0782	1.1740	1.2730	1.3752	1.4807	1.5893	1.7009	1.8156	1.9333
23	0.0380	0.0640	0.0958	0.1331	0.1756	0.2232	0.2755	0.3325	0.3939	0.4597	0.5298	0.6039	0.6821	0.7642	0.8501	0.9397	1.0330	1.1298	1.2302	1.3340	1.4412	1.5518	1.6656	1.7826	1.9028	2.0262
24	0.0397	0.0669	0.1001	0.1391	0.1835	0.2331	0.2878	0.3474	0.4117	0.4805	0.5537	0.6313	0.7131	0.7989	0.8888	0.9825	1.0801	1.1815	1.2865	1.3951	1.5073	1.6230	1.7420	1.8645	1.9903	2.1193
25	0.0414	0.0697	0.1043	0.1450	0.1913	0.2431	0.3002	0.3624	0.4294	0.5013	0.5777	0.6587	0.7441	0.8337	0.9275	1.0254	1.1274	1.2332	1.3429	1.4563	1.5735	1.6942	1.8186	1.9465	2.0778	2.2126
26	0.0430	0.0725	0.1086	0.1509	0.1992	0.2531	0.3126	0.3773	0.4472	0.5220	0.6017	0.6861	0.7751	0.8685	0.9663	1.0684	1.1746	1.2850	1.3993	1.5176	1.6397	1.7656	1.8953	2.0286	2.1655	2.3060
27	0.0447	0.0753	0.1128	0.1568	0.2070	0.2631	0.3249	0.3923	0.4650	0.5428	0.6257	0.7135	0.8061	0.9033	1.0051	1.1113	1.2219	1.3368	1.4558	1.5789	1.7060	1.8371	1.9720	2.1108	2.2533	2.3996
28	0.0464	0.0782	0.1171	0.1627	0.2148	0.2731	0.3373	0.4072	0.4827	0.5636	0.6497	0.7410	0.8371	0.9382	1.0439	1.1543	1.2692	1.3886	1.5123	1.6402	1.7724	1.9086	2.0489	2.1931	2.3413	2.4932
29	0.0481	0.0810	0.1213	0.1687	0.2227	0.2831	0.3497	0.4222	0.5005	0.5844	0.6737	0.7684	0.8682	0.9730	1.0828	1.1973	1.3166	1.4405	1.5688	1.7016	1.8388	1.9802	2.1258	2.2755	2.4293	2.5870
30	0.0497	0.0838	0.1256	0.1746	0.2305	0.2931	0.3620	0.4372	0.5183	0.6052	0.6978	0.7958	0.8992	1.0079	1.1216	1.2404	1.3640	1.4924	1.6254	1.7631	1.9053	2.0518	2.2028	2.3580	2.5174	2.6809

□ 신갈나무 수간재적표 : 갈참,졸참,떡갈나무 준용

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5 m	0.0088	0.0141	0.0204	0.0275	0.0353	0.0439	0.0533	0.0634	0.0743	0.0860	0.0986	0.1120	0.1264	0.1417	0.1581	0.1755	0.1942	0.2140	0.2352	0.2577	0.2817	0.3072	0.3344	0.3634	0.3942	0.4269
6	0.0108	0.0174	0.0251	0.0339	0.0437	0.0543	0.0658	0.0783	0.0916	0.1058	0.1209	0.1370	0.1541	0.1722	0.1914	0.2117	0.2332	0.2559	0.2800	0.3053	0.3322	0.3605	0.3904	0.4220	0.4554	0.4906
7	0.0127	0.0206	0.0299	0.0404	0.0521	0.0649	0.0786	0.0935	0.1093	0.1261	0.1440	0.1629	0.1829	0.2039	0.2261	0.2495	0.2740	0.2998	0.3270	0.3555	0.3854	0.4169	0.4498	0.4845	0.5208	0.5589
8	0.0147	0.0239	0.0347	0.0470	0.0607	0.0756	0.0917	0.1089	0.1274	0.1469	0.1676	0.1895	0.2124	0.2366	0.2619	0.2885	0.3164	0.3455	0.3760	0.4079	0.4412	0.4760	0.5124	0.5504	0.5900	0.6314
9	0.0167	0.0272	0.0396	0.0536	0.0693	0.0864	0.1048	0.1246	0.1457	0.1681	0.1917	0.2166	0.2427	0.2701	0.2988	0.3287	0.3600	0.3927	0.4267	0.4622	0.4991	0.5375	0.5776	0.6192	0.6625	0.7075
10	0.0187	0.0305	0.0444	0.0603	0.0779	0.0973	0.1181	0.1405	0.1643	0.1896	0.2162	0.2442	0.2735	0.3043	0.3364	0.3698	0.4047	0.4410	0.4788	0.5180	0.5588	0.6011	0.6450	0.6905	0.7378	0.7867
11	0.0207	0.0338	0.0493	0.0670	0.0867	0.1082	0.1315	0.1565	0.1831	0.2113	0.2410	0.2721	0.3048	0.3390	0.3746	0.4117	0.4503	0.4904	0.5321	0.5752	0.6200	0.6663	0.7143	0.7640	0.8154	0.8685
12	0.0227	0.0371	0.0542	0.0737	0.0954	0.1192	0.1450	0.1726	0.2020	0.2332	0.2660	0.3004	0.3365	0.3742	0.4134	0.4543	0.4967	0.5407	0.5863	0.6336	0.6825	0.7330	0.7853	0.8393	0.8950	0.9525
13	0.0247	0.0404	0.0591	0.0804	0.1042	0.1303	0.1585	0.1888	0.2211	0.2552	0.2912	0.3290	0.3685	0.4097	0.4527	0.4974	0.5437	0.5917	0.6415	0.6929	0.7461	0.8010	0.8576	0.9161	0.9763	1.0384
14	0.0267	0.0437	0.0640	0.0872	0.1130	0.1414	0.1721	0.2051	0.2402	0.2774	0.3166	0.3577	0.4008	0.4456	0.4924	0.5409	0.5912	0.6434	0.6973	0.7531	0.8106	0.8700	0.9312	0.9942	1.0591	1.1259
15	0.0287	0.0471	0.0689	0.0939	0.1218	0.1525	0.1858	0.2214	0.2595	0.2997	0.3422	0.3867	0.4332	0.4818	0.5324	0.5849	0.6393	0.6956	0.7538	0.8139	0.8760	0.9399	1.0057	1.0735	1.1432	1.2149
16	0.0307	0.0504	0.0738	0.1007	0.1307	0.1637	0.1994	0.2379	0.2788	0.3221	0.3678	0.4158	0.4659	0.5182	0.5727	0.6291	0.6877	0.7483	0.8108	0.8754	0.9420	1.0106	1.0812	1.1538	1.2284	1.3051
17	0.0327	0.0537	0.0787	0.1074	0.1395	0.1748	0.2131	0.2543	0.2982	0.3446	0.3936	0.4450	0.4988	0.5549	0.6132	0.6737	0.7365	0.8013	0.8684	0.9375	1.0087	1.0820	1.1575	1.2350	1.3146	1.3964
18	0.0347	0.0570	0.0836	0.1142	0.1484	0.1860	0.2269	0.2708	0.3176	0.3672	0.4195	0.4744	0.5318	0.5917	0.6540	0.7186	0.7856	0.8548	0.9263	1.0000	1.0759	1.1541	1.2345	1.3170	1.4017	1.4887
19	0.0367	0.0603	0.0886	0.1210	0.1573	0.1973	0.2406	0.2873	0.3371	0.3898	0.4455	0.5039	0.5649	0.6287	0.6949	0.7637	0.8349	0.9086	0.9846	1.0630	1.1437	1.2267	1.3121	1.3997	1.4896	1.5819
20	0.0387	0.0637	0.0935	0.1278	0.1662	0.2085	0.2544	0.3039	0.3566	0.4125	0.4715	0.5334	0.5982	0.6658	0.7360	0.8090	0.8845	0.9626	1.0432	1.1263	1.2118	1.2998	1.3902	1.4830	1.5782	1.6758
21	0.0407	0.0670	0.0984	0.1346	0.1751	0.2197	0.2682	0.3204	0.3761	0.4352	0.4976	0.5630	0.6315	0.7030	0.7773	0.8544	0.9343	1.0169	1.1021	1.1900	1.2804	1.3733	1.4689	1.5669	1.6674	1.7704
22	0.0427	0.0703	0.1033	0.1413	0.1840	0.2310	0.2820	0.3370	0.3957	0.4580	0.5237	0.5928	0.6650	0.7403	0.8187	0.9001	0.9843	1.0714	1.1613	1.2539	1.3493	1.4473	1.5480	1.6513	1.7572	1.8657
23	0.0447	0.0736	0.1083	0.1481	0.1929	0.2422	0.2959	0.3536	0.4154	0.4808	0.5499	0.6225	0.6985	0.7778	0.8603	0.9459	1.0345	1.1261	1.2207	1.3182	1.4185	1.5216	1.6275	1.7361	1.8475	1.9615
24	0.0467	0.0770	0.1132	0.1549	0.2018	0.2535	0.3097	0.3703	0.4350	0.5037	0.5762	0.6524	0.7321	0.8153	0.9019	0.9918	1.0848	1.1810	1.2803	1.3826	1.4879	1.5962	1.7073	1.8213	1.9382	2.0579
25	0.0487	0.0803	0.1181	0.1617	0.2107	0.2648	0.3236	0.3869	0.4547	0.5266	0.6025	0.6822	0.7658	0.8529	0.9436	1.0378	1.1353	1.2361	1.3401	1.4474	1.5577	1.6711	1.7875	1.9070	2.0294	2.1547
26	0.0507	0.0836	0.1231	0.1686	0.2196	0.2760	0.3374	0.4036	0.4743	0.5495	0.6288	0.7122	0.7995	0.8906	0.9855	1.0839	1.1859	1.2913	1.4001	1.5123	1.6277	1.7463	1.8680	1.9929	2.1209	2.2520
27	0.0527	0.0870	0.1280	0.1754	0.2286	0.2873	0.3513	0.4203	0.4940	0.5724	0.6551	0.7421	0.8333	0.9284	1.0274	1.1301	1.2366	1.3467	1.4603	1.5774	1.6978	1.8217	1.9488	2.0792	2.2128	2.3496
28	0.0547	0.0903	0.1330	0.1822	0.2375	0.2986	0.3652	0.4370	0.5138	0.5953	0.6815	0.7721	0.8671	0.9662	1.0693	1.1765	1.2874	1.4022	1.5206	1.6426	1.7682	1.8973	2.0298	2.1658	2.3050	2.4476
29	0.0567	0.0936	0.1379	0.1890	0.2464	0.3099	0.3791	0.4537	0.5335	0.6183	0.7079	0.8022	0.9009	1.0040	1.1114	1.2228	1.3383	1.4577	1.5810	1.7080	1.8388	1.9731	2.1111	2.2526	2.3975	2.5460
30	0.0587	0.0970	0.1428	0.1958	0.2554	0.3212	0.3930	0.4704	0.5533	0.6413	0.7344	0.8323	0.9348	1.0420	1.1535	1.2693	1.3893	1.5134	1.6416	1.7736	1.9095	2.0492	2.1926	2.3396	2.4903	2.6446

□ 편백 수간재적표 : 삼나무 준용

경급 수고	6cm	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
5m	0.0079	0.0133	0.0197	0.0271	0.0353	0.0442	0.0539	0.0642	0.0752	0.0867	0.0989	0.1116	0.1249	0.1388	0.1533	0.1683	0.1839	0.2001	0.2169	0.2343	0.2524	0.2711	0.2904	0.3104	0.3312	0.3526
6	0.0097	0.0164	0.0245	0.0338	0.0441	0.0555	0.0678	0.0810	0.0949	0.1097	0.1251	0.1413	0.1582	0.1758	0.1940	0.2129	0.2325	0.2527	0.2736	0.2952	0.3175	0.3404	0.3641	0.3885	0.4136	0.4395
7	0.0115	0.0196	0.0293	0.0405	0.0531	0.0670	0.0820	0.0981	0.1152	0.1332	0.1522	0.1720	0.1926	0.2141	0.2363	0.2593	0.2831	0.3076	0.3329	0.3589	0.3856	0.4131	0.4414	0.4704	0.5002	0.5308
8	0.0134	0.0227	0.0341	0.0473	0.0622	0.0786	0.0964	0.1155	0.1359	0.1573	0.1799	0.2034	0.2280	0.2535	0.2799	0.3072	0.3354	0.3644	0.3943	0.4249	0.4564	0.4887	0.5219	0.5558	0.5906	0.6261
9	0.0152	0.0259	0.0390	0.0542	0.0714	0.0904	0.1110	0.1332	0.1568	0.1818	0.2080	0.2355	0.2641	0.2938	0.3246	0.3563	0.3891	0.4228	0.4575	0.4930	0.5295	0.5669	0.6051	0.6442	0.6842	0.7250
10	0.0170	0.0291	0.0439	0.0611	0.0806	0.1022	0.1257	0.1510	0.1780	0.2065	0.2366	0.2680	0.3008	0.3348	0.3701	0.4065	0.4440	0.4826	0.5222	0.5628	0.6045	0.6471	0.6907	0.7352	0.7806	0.8270
11	0.0189	0.0323	0.0488	0.0680	0.0899	0.1141	0.1405	0.1690	0.1993	0.2315	0.2654	0.3009	0.3380	0.3764	0.4162	0.4574	0.4998	0.5434	0.5882	0.6341	0.6811	0.7291	0.7783	0.8284	0.8795	0.9316
12	0.0207	0.0355	0.0537	0.0750	0.0991	0.1260	0.1553	0.1870	0.2209	0.2568	0.2946	0.3342	0.3755	0.4185	0.4630	0.5090	0.5564	0.6051	0.6552	0.7065	0.7590	0.8127	0.8675	0.9235	0.9805	1.0386
13	0.0225	0.0387	0.0586	0.0819	0.1085	0.1380	0.1703	0.2052	0.2425	0.2821	0.3239	0.3677	0.4134	0.4610	0.5103	0.5612	0.6137	0.6677	0.7231	0.7800	0.8381	0.8976	0.9583	1.0202	1.0833	1.1475
14	0.0244	0.0419	0.0635	0.0889	0.1178	0.1500	0.1852	0.2234	0.2642	0.3076	0.3534	0.4014	0.4516	0.5038	0.5579	0.6139	0.6715	0.7309	0.7918	0.8543	0.9182	0.9836	1.0503	1.1183	1.1876	1.2581
15	0.0262	0.0451	0.0684	0.0959	0.1271	0.1620	0.2003	0.2417	0.2860	0.3332	0.3830	0.4353	0.4900	0.5469	0.6059	0.6669	0.7299	0.7947	0.8612	0.9294	0.9992	1.0706	1.1434	1.2176	1.2933	1.3702
16	0.0280	0.0483	0.0733	0.1028	0.1365	0.1741	0.2153	0.2600	0.3079	0.3589	0.4128	0.4694	0.5286	0.5902	0.6542	0.7204	0.7887	0.8589	0.9311	1.0052	1.0809	1.1584	1.2375	1.3181	1.4002	1.4837
17	0.0299	0.0515	0.0783	0.1098	0.1459	0.1862	0.2304	0.2784	0.3299	0.3847	0.4427	0.5036	0.5674	0.6338	0.7028	0.7741	0.8478	0.9236	1.0016	1.0815	1.1633	1.2470	1.3324	1.4194	1.5081	1.5983
18	0.0317	0.0547	0.0832	0.1168	0.1553	0.1983	0.2455	0.2968	0.3519	0.4106	0.4726	0.5379	0.6063	0.6775	0.7515	0.8281	0.9072	0.9887	1.0724	1.1583	1.2463	1.3362	1.4280	1.5216	1.6169	1.7140
19	0.0336	0.0579	0.0881	0.1238	0.1647	0.2104	0.2606	0.3152	0.3739	0.4365	0.5027	0.5724	0.6453	0.7214	0.8005	0.8824	0.9670	1.0541	1.1437	1.2356	1.3297	1.4260	1.5243	1.6245	1.7266	1.8305
20	0.0354	0.0611	0.0931	0.1308	0.1741	0.2225	0.2758	0.3337	0.3960	0.4624	0.5328	0.6069	0.6845	0.7655	0.8496	0.9368	1.0269	1.1198	1.2153	1.3133	1.4136	1.5163	1.6212	1.7281	1.8370	1.9479
21	0.0372	0.0644	0.0980	0.1378	0.1835	0.2346	0.2910	0.3522	0.4181	0.4884	0.5630	0.6415	0.7237	0.8096	0.8989	0.9915	1.0871	1.1857	1.2872	1.3913	1.4980	1.6071	1.7186	1.8323	1.9481	2.0660
22	0.0391	0.0676	0.1030	0.1449	0.1929	0.2468	0.3061	0.3707	0.4403	0.5145	0.5932	0.6761	0.7631	0.8539	0.9483	1.0463	1.1475	1.2519	1.3593	1.4696	1.5826	1.6983	1.8164	1.9370	2.0598	2.1848
23	0.0409	0.0708	0.1079	0.1519	0.2023	0.2589	0.3213	0.3893	0.4624	0.5406	0.6235	0.7109	0.8025	0.8983	0.9979	1.1012	1.2081	1.3183	1.4317	1.5482	1.6676	1.7898	1.9147	2.0421	2.1720	2.3042
24	0.0428	0.0740	0.1128	0.1589	0.2118	0.2711	0.3365	0.4078	0.4846	0.5667	0.6538	0.7456	0.8420	0.9427	1.0475	1.1563	1.2688	1.3849	1.5043	1.6271	1.7529	1.8817	2.0134	2.1477	2.2847	2.4241
25	0.0446	0.0772	0.1178	0.1659	0.2212	0.2833	0.3518	0.4264	0.5069	0.5929	0.6841	0.7805	0.8816	0.9872	1.0973	1.2115	1.3296	1.4516	1.5771	1.7061	1.8385	1.9739	2.1124	2.2537	2.3978	2.5445
26	0.0464	0.0804	0.1227	0.1729	0.2306	0.2954	0.3670	0.4450	0.5291	0.6190	0.7145	0.8153	0.9212	1.0319	1.1471	1.2668	1.3906	1.5185	1.6501	1.7854	1.9242	2.0664	2.2117	2.3600	2.5113	2.6653
27	0.0483	0.0836	0.1277	0.1800	0.2401	0.3076	0.3822	0.4636	0.5513	0.6452	0.7450	0.8502	0.9608	1.0765	1.1970	1.3222	1.4517	1.5855	1.7233	1.8649	2.0102	2.1591	2.3113	2.4667	2.6252	2.7866
28	0.0501	0.0869	0.1326	0.1870	0.2495	0.3198	0.3975	0.4822	0.5736	0.6715	0.7754	0.8852	1.0006	1.1212	1.2470	1.3776	1.5129	1.6526	1.7966	1.9446	2.0964	2.2520	2.4111	2.5736	2.7394	2.9082
29	0.0520	0.0901	0.1376	0.1940	0.2590	0.3320	0.4127	0.5008	0.5959	0.6977	0.8059	0.9202	1.0403	1.1660	1.2971	1.4332	1.5742	1.7199	1.8700	2.0244	2.1828	2.3452	2.5112	2.6809	2.8539	3.0302
30	0.0538	0.0933	0.1425	0.2011	0.2684	0.3442	0.4280	0.5194	0.6182	0.7239	0.8364	0.9552	1.0801	1.2108	1.3472	1.4888	1.6356	1.7872	1.9435	2.1043	2.2694	2.4385	2.6115	2.7883	2.9687	3.1525

4. 운재로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준

산림청 고시 제108호

「운재로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준」을 다음과 같이 고시합니다.

2005년12월12일

산  림  청  장

「운재로 및 작업로 시설지 복구를 위한 시방서 작성기준」

제1조(목적) 이 규정은 산지관리법시행규칙 제42조의 규정에 따라 운재로 및 작업로(영 별표 3 제1호 바목의 규정에 의한 운재로 및 작업로를 말한다)의 시설지 복구를 위하여 적용하여야 할 공종 등에 대한 시방서의 작성기준과 작성방법을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

①“운재로”라 함은 산림에서 생산된 임산물(토석을 제외한다)을 운반하기 위하여 일시적으로 산림내에 설치하는 통로를 말한다.

②“작업로”라 함은 임산물의 생산․관리를 위하여 산림내에 설치하는 통로를 말하며, 임도 및 운재로를 제외한다.

제3조(운재로 시방서 작성기준) ①운재로 시설지에 대한 복구공종의 적용기준은  다음과 같다.

대 상	적용기준		복구공종
노 면	폭		땅고르기		횡단배수로
	2m 미만		×		○
	2m이상～3m이하		○		○
절․성토 사면	높 이		씨뿌리기	나무심기		사면다짐
	절토	2m미만	×	×		×
		2m이상	○	○		○
	성토	2m미만	×	×		○
		2m이상	○	○		○
기 타	1. 재해의 예방 등 필요할 경우 현지 여건에 적합한 공종을 가감하여 반영하되, 사방기술교본(정부간행물등록번호 31400-52240-07-9808, 2002. 11 산림청 발간)의 공법을 적용할 수 있다. 2. 경사가 급하여 토사유출 ․ 산사태 등의 피해가 우려되는 곳에는 운재로를 시설하여서는 아니된다.

②간벌작업지 등 지형 또는 산림의 여건상 불필요하다고 인정되는 경우에는 씨뿌리기 공종 또는 나무심기 공종을 제외할 수 있으며, 국가 또는 지방자치단체로부터의 조림비 보조가 계획되어 있는 경우에는 나무심기 공종을 제외할 수 있다.

제4조(작업로 시방서 작성기준) ①작업로 시설지에 대한 복구공종의 적용기준은 다음과 같다.

대 상	적용기준		복구공종
노 면	폭		땅고르기		횡단배수로
	2m 미만		×		○
	2m이상～3m이하		○		○
절․성토 사 면	높 이		산돌쌓기, 통나무쌓기, 통나무울(짱)얽기중 1	새심기, 씨뿌리기, 비탈덮기 중 1		사면다짐
	절토	2m미만	×	×		×
		2m이상	○	○		○
	성토	2m미만	×	○		○
		2m이상	○	○		○
기 타	1. 재해의 예방 등 필요할 경우 현지 여건에 적합한 공종을 가감하여 반영하되, 사방기술교본(정부간행물등록번호 31400-52240- 07-9808, 2002. 11 산림청 발간)의 공법을 적용할 수 있다. 2. 경사가 급하여 토사유출․산사태 등의 피해가 우려되는 곳에는 작업로를 시설하여서는 아니된다.

②지형 또는 산림의 여건상 녹화가 불필요하다고 인정되는 경우에는 새심기, 씨뿌리기, 비탈덮기 등의 공종을 제외할 수 있다.

제5조(복구공종별 공법) 복구공종별 복구공법은 별표1과 같다.

제6조(운재로 및 작업로 시방서 작성방법 등) ①운재로 및 작업로 시방서는 다음 각호를 포함하여 작성하여야 한다.

1. 제3조 및 제4조의 규정에 의한 운재로 및 작업로 대상, 적용기준, 복구공종 중 해당되는 사항

2. 별표1의 규정에 의한 복구공종별 공법 중 해당되는 사항

②시방서에는 노선구역도를 첨부하여야 한다.

③노선구역도는 별표2를 참고하여 다음 각호를 포함하여 작성하여야 한다.

1. 노선 및 복구대상 구역을 표시한 임야도(1/6,000)

2. 복구대상 구역별로 복구공종 및 수량을 표시한 견취도

④운재로 및 작업로 시방서는 별지 제1호서식 및 별지 제2호서식에 의한다.

⑤운재로 및 작업로 시방서는 산지를 복구하여야 하는 자가 직접 작성하여 제출할 수 있다.

부  칙

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

복구공종별 복구공법(제5조관련)

1. 산돌쌓기

비탈면에 대한 안정을 도모할 수 있도록 하되, 1m 이하의 높이로 시공하여야 한다. 다만, 비탈면의 높이가 3m 이상인 경우 2단으로 하여야 한다.

2. 통나무 쌓기

가. 1.0m정도의 말뚝을 1.0m 내외의 간격으로 박고 이것에 붙여서 횡목을 놓아 그위에 길이 0.7～1.0m내외의 공목을 0.5～1.0m내외의 간격으로 설치하며 이것을 횡목에 고정시켜야 한다.

나. 그 사이에 토사와 자갈 등으로 채우고 다지기를 한다.

<정면도 예시>                        <측면도 예시>

3. 통나무 울(짱)얽기

가. 직경 10cm 이상 원목을 층으로 걸침하고 연철선 등을 사용하여 말뚝에 고정시킨다.

나. 노면을 기준으로 절․성토사면을 향하여 계단식으로 단끊기를 한다. 다만 성토면의 경우 노면경계에서 30～50cm 하단지점 부터 설치한다.

다. 걸침 사이는 가는 잔가지나 우죽, 돌 등을 채우고 되메우기 하여야 한다.

라. 말뚝박기는 지표면과 수직되게 한다

<통나무울짱 얽기 예시>

4. 새심기

가. 새류(새, 솔새, 개솔새, 억새 등)의 풀포기를 시공지 조건에 따라 점심기, 줄심기, 흩어심기 중 적당한 공법을 선택하여 적용할 수 있다.

나. 점심기 주간(株間)간격, 줄심기 줄간격 및 흩어심기 간격은 20~30cm 내외로 하고, 흩어심기의 경우 에는 서로 어긋나게 배식 하여야 한다.

<점심기, 줄심기, 흩어심기 예시>

5. 비탈덮기

짚, 거적, 섶, 망, 합성재 등을 사용할 수 있다

6.  씨뿌리기

가. 줄뿌리기

(1) 비탈면에 높이 30～50cm 내외 마다 나비 15～20cm 내외의 수평계단을 설치하고, 계단 안에 약 10cm정도의 파종구(깊이 약 2～3cm)를 파며 그 구덩이에 시비와 객토 등을  하고 그 위에 파종할 수 있다.

(2) 파종 후 잘 밟아주고 다시 약간의 흙으로 덮어주고, 그 위에 짚이나 산풀을 덮어준다.

나. 흩어뿌리기

(1) 비탈면에는 뾰족한 괭이로 작은 구멍을 만들거나 수평으로 작은 골을 판다.

(2) 종자는 양성(陽性)이나 음성(陰性)의 초본류와 목본류를 발아 촉진 처리 후 적당히 조합할 수 있다.

(3) 종자, 비료와 비토를 혼합한 종비토를 비탈면에 골고루 흩어 뿌리고 짚으로 얇게 덮은 후 새끼줄로 고정시킬 수 있다.

다. 점뿌리기

자갈이나 석벽(石壁) 때문에 줄뿌리기 등이 곤란한 지역에 점뿌리기를 할 수 있다.

7. 나무심기

가. 나무심는 구덩이는 대체로 깊이와 지름을 20cm 이상으로 파고 객토한 후 심어야 한다.

나. 식재본수는 ha당 4,000～6,000본을 기준으로 하며, 척박한 임지에서도 생장이 양호한 수종을 선택하여 식재할 수 있다.

다. 보식은 계속 2본 이상 고사한 경우 실행하고 사후관리를 철저히 해야 한다.

8. 횡단배수로

가. 횡단배수로는 강우 시 배수를 용이하게 하기 위하여 작업로 노면을 횡단하여 시설하는 배수로로서 노면의 물 흐름 방향과 사각(斜角)을 이루도록 하되, 깊이 20cm ,너비 20cm 내외의 떼수로 등을 시설하며, 설치간격은 20m를 원칙으로 하되 지역여건 등에 따라 설치간격을 40m 까지 조정할 수 있다. 단, 계곡부에 배수로를 설치할 경우에는 물 흐름 방향과 같도록 시설한다.

횡단배수로

운재로·작업로

<횡단배수로 예시>

나. 수로를 시설하는 대신 직경 20cm 이상의 간벌목 등을 이용하여 작업로에 횡단하여 당해 간벌목의 1/2 내외의 깊이로 묻어 배수로를 대신할 수 있다.

〔별표 2〕

노선구역도(제6조제3항관련)

<임야도 예시>

<견취도 예시(1)>

〔별지 제1호서식〕

운재로 시방서

대 상	적용기준		복구공종
노 면	폭		땅고르기		횡단배수로
	2m 미만
	2m이상～3m이하
절․성토 사면	높 이		씨뿌리기	나무심기		사면다짐
	절토	2m미만
		2m이상
	성토	2m미만
		2m이상
복구공종별 복구공법
기 타

〔별지 제2호서식〕

작업로 시방서

대 상	적용기준		복구공종
노 면	폭		땅고르기		횡단배수로
	2m 미만
	2m이상～3m이하
절․성토 사 면	높 이		산돌쌓기, 통나무쌓기, 통나무울(짱)얹기중 1	새심기, 씨뿌리기, 비탈덮기 중 1		사면다짐
	절토	2m미만
		2m이상
	성토	2m미만
		2m이상
복구공종별 복구공법
기 타

5. 지속가능한 산림자원 관리지침

1. 개정사유

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」이 제정․공포(2005.08.04, 법률 제7678호)되고, 동시행령․시행규칙이 제정․공포됨에 따라 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행지침 제정과 그간의 산림자원관리에서 나타난 미비점을 개선 보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙에서 정하고 있는 세부기준 조항과 내용을 명시<Ⅰ-1-(나, 다, 라)>

나. 솎아베기 정량간벌의 작업방법에서 제거대상목은 고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목 순으로 선정하여 적정 간벌 후 잔존본수에 맞추도록 제거대상목 선목기준을 명시<Ⅲ-1-바-(3)-(가)-2)-사>

다. 숲가꾸기 실시설계 및 감리용역의 표준지의 조사․관리방법과 용역으로 수행하지 않는 표준지의 조사․관리방법을 명시<Ⅳ-(1, 2, 3)>

라. 국고보조금 지원 대상 산림사업 중에서 숲가꾸기 사업에 대하여 주된 산림의 기능이 목재생산림 이외의 기능으로 구분된 임지는 가슴높이 지름 30㎝이하인 산림의 대상으로 실시토록 공익기능임지의 국고보조금 숲가꾸기 사업범위를 확대<Ⅴ-2-나-(3)>

산림청훈령  제 890 호

「지속가능한 산림자원 관리지침」전부개정 훈령을 다음과 같이 발령한다.

2006. 09. 25.

산   림   청   장

「지속가능한 산림자원 관리지침」전부개정령(안)

지속가능한 산림자원 관리지침을 다음과 같이 개정한다.

지속가능한 산림자원 관리지침

	<전 문>
새로운 산림자원관리의 필요성에 대한 인식이 임업 분야는 물론 일반 사회로 확산됨에 따라 산림자원관리에 있어 과거와는 다른 다각적인 시각과 접근방식이 요구되고 있으므로, 산림자원관리의 국제적 패러다임으로 정착되고 있는「지속가능한 산림경영(Sustainable Forest Management)」원칙에 입각하여 산림이 갖는 경제․사회․환경적인 다양한 기능들이 조화롭게 발현될 수 있도록 산림자원을 경영․관리해 나가야한다. 따라서, 우리나라의 산림자원에 대한 경영․관리는 앞으로 다음과 같은 기본원칙에 바탕을 두고 추진되어야 한다. 첫째, 생태적으로 건전한 산림으로 유지․증진될 수 있도록 산림자원을 관리하여야 한다. 둘째, 산림이 제공하는 경제적 편익이 증진될 수 있도록 산림자원을 관리하여야 한다. 셋째, 산림이 지닌 공익적 기능이 유지․증진될 수 있도록 일반적인 사회통념에 부합하는 방향으로 산림자원을 관리하여야 한다. 마지막으로 후세대에 대한 도덕적인 의무를 강화하는 방향으로 산림자원을 관리하여야 한다. 이러한 새로운 산림자원관리의 방향은 산림으로부터 생산되는 경제적 산물을 중심으로 하는 협의의 산림자원관리 개념에서 벗어나, 건전한 산림생태계의 종합적인 관리체제로 전환하는 것이며, 궁극적으로는 바람직한 미래의 산림 모습을 만들어 가는 것이다.

Ⅰ. 지침의 개요

1. 목 적

가. 산림의 생태환경적인 건전성을 유지하면서, 다양한 기능이 최적 발휘되도록 산림을 보전하고 관리함

나. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제3조 제4항에 의한 산림의 기능구분의 기준, 시기, 절차, 기능별 관리방안 등에 관한 세부기준은 산림청장이 규정

다. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제23조 제2항에 의하여 도시림의 기능별 관리에 관한 세부사항을 규정

라. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제29조 제5항 및 제30조 제3항에 의한 숲가꾸기 설계․감리에 따른 사업 시행요령에 관한 사항을 규정

2. 기본방향

가. 산림의 생물다양성의 보전

나. 산림의 생산력 유지․증진

다. 산림의 건강도와 활력도 유지․증진

라. 산림 내의 토양 및 수자원의 보전․유지

마. 산림의 지구탄소순환에 대한 기여도 증진

바. 산림의 사회․경제적 편익 증진

사. 지속가능한 산림관리를 위한 행정 절차 등 체계 정비

3. 적용 범위

다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 다음 사항은 본 지침에 따름

가. 국유림․공유림의 영림계획, 숲가꾸기의 기본설계, 실시설계 등 산림관련 각종 계획․설계의 작성과 조림, 숲가꾸기, 수확 등 산림사업 실행

나. 사유림의 경우에는 지침의 내용을 권고사항으로 함. 다만, 본 지침의 규정에 따라 계획․설계를 작성하거나 산림사업을 실행할 경우에는 국비 또는 지방비를 보조할 수 있음

Ⅱ. 산림의 기능별 조성․관리 지침

산림의 기능구분에 따른 산림자원의 조성과 관리에 관한 사항은 본장의 규정에 의하며 본장에서 규정되지 않은 사항은 제Ⅲ장 ‘산림자원 조성․관리 일반지침’의 규정을 따름

1. 산림의 기능구분

가. 산림청장, 산림청장 외에 국유림을 소유 또는 관리하고 있는 중앙행정기관의 장, 특별시장․광역시장․도지사 또는 시장․군수․구청장(이하 ‘산림관리자’라 한다)은 소유 또는 관리하고 있는 산림을 그 기능에 따라 다음과 같이 구분함

(1) 목재생산림

(2) 수원함양림

(3) 산지재해방지림

(4) 자연환경보전림

(5) 산림휴양림

(6) 생활환경보전림

나. 산림의 기능이 중복될 경우에는 산림관리자가 산림의 위치, 입지 조건, 지역 주민과 산주의 요구 등 경제적․사회적 여건을 종합적으로 고려하여 산림의 기능을 정할 수 있음

2. 목재생산림의 조성․관리

가. 관리목표

생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적․효율적으로 생산․공급하기 위한 산림

나. 목표로 하는 산림

다음과 같은 목표생산재를 안정적으로 생산할 수 있는 산림

(1) 인공림에서는 대경재, 중경재, 소경재로 구분

(가) 대경재

1) 목표지름 : 40㎝ 이상

2) 용도 : 문화재, 화장단판, 합판, 고급제재(각재, 판재) 구조재, 고급건축재, 가구재, 악기재 등

(나) 중경재

1) 목표지름 : 40㎝ 미만 20㎝ 이상

2) 용도 : 건축재, 소형가구재, 공예재, 일반제재(각재, 판재) 등

(다) 소경재

1) 목표지름 : 20㎝ 미만

2) 용도 : 가설재, 포장재, 일반제재(소각재, 소판재), 펄프재, 칲, 톱밥용 등

(2) 천연림에서는 대경재, 중경재, 특용․소경재로 구분

(가) 대경재

1) 목표지름 : 40㎝ 이상

2) 용도 : 문화재, 화장단판, 합판, 고급제재(각재, 판재) 등

(나) 중경재

1) 목표지름 : 40㎝ 미만 20㎝이상

2) 용도 : 구조재, 고급건축재, 가구재, 악기재, 일반제재(각재, 판재) 등

(다) 특용․소경재

1) 목표지름 : 20㎝ 미만

2) 용도 : 특수용(약용․식용), 공예재, 버섯용원목, 펄프재

다. 관리대상

생태적으로 건강하고 지속적으로 목재를 생산할 수 있는 산림으로서 다음과 같음

(1) 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률에 의한 요존국유림(要存國有林)

(2) 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률에 의한 임업진흥권역 안의 목재생산을 위한 산림

(3) 그 밖에 목재생산기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 관리의 원칙

목재생산림은 ‘나. 목표로 하는 산림’에 따라 목표생산재를 설정하고 그에 적합한 산림사업의 시기, 강도, 횟수 등을 달리하여 최소의 투입으로 최대의 효과를 내도록 함

마. 인공림의 조성․관리

(1) 조림

조림 수종은 주수종과 부수종으로 구분하여 식재

(가) 주수종은 생산목표재가 되는 수종

(나) 부수종은 산림의 생태적 안정성을 위해 또는 보조적 목재생산재로 활용할 수 있는 수종

(2) 숲가꾸기

(가) 목표생산재가 정해지기 전까지의 작업은 제Ⅲ장에서 정하는 바와 같이 숲가꾸기를 실시함

(나) 도태간벌은 목표생산재가 우량대경재일 경우 적용할 수 있음

(다) 설계․감리를 시행할 경우에는 수종과 생산목표재에 따라 [별표 2]의

2.인공림의 수종별 시업기준(예시)에 따라 작업을 실시할 수 있음

(라) 목표생산재가 일반소경재일 경우에는 수종의 특성에 따라 솎아베기   작업시 가지치기를 생략할 수 있음

(3) 수확 및 산물(産物)의 처리 등은 제Ⅲ장에서 정하는 바에 따름

바. 천연림의 조성․관리

(1) 갱신(更新)

갱신 수종은 주수종과 부수종으로 구분

(가) 주수종은 생산목표재가 되는 수종으로 함

(나) 부수종은 산림의 생태적 안정성을 위해 또는 보조적 목재생산재로 활용할 수 있는 수종

(2) 숲가꾸기

(가) 목표생산재가 정해지기 전까지는 제Ⅲ장에서 정하는 바와 같이 숲가꾸기를 실시함

(나) 목표생산재가 우량대경재일 경우에는 도태간벌을 적용함

(다) 설계․감리를 시행할 경우에는 수종과 생산목표재에 따라 [별표 2]의 3. 천연림의 수종별 시업기준(예시)에 따라 작업을 실시할 수 있음

(라) 목표생산재가 일반소경재일 경우에는 수종의 특성에 따라 솎아베기 작업시 가지치기를 생략할 수 있음

(3) 수확 및 산물의 처리 등은 제Ⅲ장에서 정하는 바에 따름

3. 수원함양림의 조성․관리

가. 관리목표

수자원함양기능과 수질정화기능이 고도로 증진되는 산림

나. 목표로 하는 산림

다층혼효림(多層混淆林)

다. 관리대상

산림의 수자원함양기능 및 수질정화기능을 높이기 위하여 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 수원함양보안림

(2) 수도법에 의한 상수원보호구역 안의 산림

(3) 한강 수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 한강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(4) 영산강․섬진강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 영산강․섬진강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(5) 금강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 금강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(6) 낙동강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 낙동강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(7) 댐 건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제2조의 규정에 의한 댐으로 집수되는 자연경계구획 산림

(8) 그 밖에 수원함양기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 조림

나무의 뿌리가 다층구조를 이룰 수 있도록 참나무류, 소나무 등의 심근성(深根性) 수종을 중심으로 천근성(淺根性) 수종이 혼합되도록 조림수종을 선정

마. 숲가꾸기

(1) 덩굴제거는 하천과 계곡(1/25,000 지형도 상의 계곡을 말함. 이하 같음)의 홍수위, 호소(湖沼)의 만수위 등 수계로부터 100m 이내 지역 또는 집수유역 안의 지역은 약제를 사용하지 않고 인력으로 제거하고 기타 지역은 약해(藥害)가 발생하지 않도록 소면적으로 제거

(2) 솎아베기(간벌)

(가) 수관울폐도(樹冠鬱蔽度)를 50～80% 수준으로 유지하는 것을 원칙으로 함

(나) 솎아베기를 시행하지 않아 울폐된 침엽수림과 다음의 각 지역은 건강한 숲이 될 때까지 약도(弱度)의 솎아베기를 5년 내외의 간격으로 수회 실시하여 산림토양을 보전하고 입목의 수원함양기능을 증진

1) 계곡으로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 계곡부 양안 지역

2) 호소, 저수지 등 수변부는 만수위로부터 30m 이내 지역

3) 하천의 홍수위로부터 30m 이내 지역

바. 수확

(1) 수원함양림에서는 목재생산림의 우량대경재를 목표생산재로 하고 수확함

(2) 가급적 골라베기를 원칙으로 하되 불가피할 경우 모두베기와 모수작업(母樹作業)은 하나의 벌채구역을 2ha 미만으로 함

(3) 모두베기와 모수작업 시 벌채구역과 벌채구역 사이에는 최소 20m 이상의 수림대를 등고선 방향으로 존치

4. 산지재해방지림의 조성․관리

가. 관리목표

산사태, 토사유출, 대형산불, 산림병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림

나. 목표로 하는 산림

(1) 산사태, 토사유출에 강한 다층혼효림

(2) 대형산불을 방지하기 위해 내화수림대(耐火樹林帶)가 포함된 혼효림

(3) 산림병해충에 강하고 생태적으로 건강한 다층혼효림

다. 관리대상

산사태, 토사유출, 대형산불, 산림병해충 등 산림재해 발생 방지 및 임지(林地)보전을 위하여 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 사방사업법에 의한 사방지(砂防地) (산사태복구지 포함)

(2) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 토석방비보안림

(3) 과밀(過密) 임분(林分)으로서 산사태가 우려되는 지역의 침엽수 단순림

(4) 대형산불의 발생이 우려되는 지역의 침엽수 단순림

(5) 소나무재선충병 방제특별법에 의한 피해지역

(6) 산림병해충의 피해 우려가 있는 단순림

(7) 그 밖에 산지재해방지기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 사방지․토사방비보안림

(1) 조림

(가) 사방지는 오리나무, 아까시나무, 싸리나무 등 질소고정 효과가 큰 수종과 속성수를 혼합하여 조림수종을 선정

(나) 나무의 뿌리가 다층구조를 이룰 수 있도록 참나무류, 소나무 등의 심근성(深根性) 수종을 중심으로 천근성(淺根性) 수종이 혼합되도록 조림수종을 선정

(다) 토심이 깊은 곳에는 활엽수, 얕은 곳에는 침엽수 위주로 조림수종을 선정

(라) ha당 5,000본을 기준으로 입지 조건에 따라 조정

(2) 숲가꾸기

(가) 산림의 사방기능 제고를 위한 경우를 제외하고는 숲가꾸기를 실시하지 않음

(나) 뿌리 발달과 하층식생(下層植生)의 생육 촉진을 위해 Ⅲ령급 이상의 산림에 대해 솎아베기 실시

(다) 침엽수림은 솎아베기를 통해 다층혼효림으로 전환 유도

(3) 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

(4) 그 밖의 사항에 관해서는 사방사업법 등 관계법령의 규정에 따름

마. 산사태가 우려되는 과밀 침엽수 단순림

(1) 대상지

낙엽송, 편백 등의 침엽수 단순림 중 산림관리자가 산사태 피해 이력, 현재의 산림 상태 등을 고려하여 결정

(2) 조 림

조림이 필요할 경우는 심근성 수종을 중심으로 혼효림 조성

(3) 숲가꾸기

숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 내외의 간격으로 수회 실시하여 산사태와 수해, 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로는 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 조성

바. 대형산불의 발생이 우려되는 지역의 침엽수 단순림

(1) 대상지

대상지는 산림관리자가 대형산불의 피해 이력, 현재의 산림 상태 등을   고려하여 결정

(2) 조림

(가) 산불피해지를 복구할 경우에는 주풍(主風) 방향을 고려하여 참나무류 등 내화수종으로 30m 내외의 내화수림대를 교호로 조성하되 내화수림대간의 간격은 30m 이상으로 함

(나) 산불피해지의 벌채는 교호대상(交互帶狀)으로 하고 벌채하지 않은 지역은 조림지가 어린나무가꾸기에 도달할 시점에 벌채 후 조림을 실시

(다) 벌채 후 조림할 경우에는 혼효림으로 조성

(라) 마을, 도로, 농경지 인접 지역 산림은 ‘(가)’와 같이 내화수림대를 조성

(3) 숲가꾸기

(가) 내화수림대를 조성할 침엽수림은 강도(强度)의 솎아베기를 실시하거나 약도(弱度)의 솎아베기를 수회 반복 실시하여 혼효림으로 유도

(나) 솎아베기를 통한 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수 식재 가능

사. 산림병해충의 피해 우려가 있는 단순림

(1) 대상지

대상지는 산림관리자가 산림병해충 피해 이력, 현재의 산림 상태 등을 고려하여 결정

(2) 조 림

산림병충해이 심한 지역은 산림병해충의 피해가 없는 수종을 선정하거나 혼효림이 조성될 수 있도록 수종을 선정하여 산림병해충 발생을 방지 또는 확산을 저지

(3) 숲가꾸기

단순림 또는 솎아베기가 지연되어 활력이 떨어지는 산림은 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 내외의 간격으로 수회에 걸쳐 실시하여 종다양성이 높고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 조성

(4) 그 밖에 산림병해충 피해지의 방제에 관한 사항은 산림병해충방제규정(산림청 훈령)에 따름

5. 자연환경보전림의 조성․관리

가. 관리목표

보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림

나. 자연환경보전림의 유형구분

(1) 보전형

생태계, 유전자원 보호 등을 위해 보전해야 할 산림

(2) 문화형

역사․문화적 가치 보호 등을 위해 보전해야 할 산림

(3) 학술․교육형

학술․교육의 목적으로 보전해야 할 산림

다. 목표로 하는 산림

다층혼효림 또는 지정․결정․관리의 목적을 달성할 수 있는 산림

라. 관리대상

생태․문화․역사․학술적 가치를 보전하기 위하여 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 생활환경보안림, 어촌보안림, 산림유전자원보호림, 채종림, 채종원, 시험림

(2) 백두대간 보호에 관한 법률에 의한 백두대간보호지역 안의 산림

(3) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 보전녹지지역 안의 산림

(4) 자연공원법에 의한 자연공원 안의 산림

(5) 자연환경보전법에 의한 자연생태계․경관보전지역, 생태․자연도 1등급 권역 안의 산림

(6) 야생동․식물보호법에 의한 야생동․식물보호구역 안의 산림

(7) 습지보전법에 의한 습지보호지역 안의 산림

(8) 독도등도서지역의생태계보전에관한특별법에 의한 특정도서 안의 산림

(9) 전통사찰보존법에 의한 사찰림

(10) 문화재보호법에 의한 문화재보호구역 안의 산림

(11) 수목원조성 및 진흥에 관한 법률에 의한 수목원 안의 산림

(12) 대학설립․운영규정에 의한 연습림

(13) 고등학교 이하 각급 학교 설립․운영규정에 의한 교지 안의 학교 숲

(14) 그 밖에 자연환경보전을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

마. 관리의 기본 방향

자연환경보전림은 해당 법률의 지정․결정의 취지에 맞게 관리하여야 하며, 해당부처․기관과 협의하여 추진

바. 보전형

(1) 조림

(가) 현재 자라고 있는 수종 또는 그 지역의 자생수종으로 선정

(나) 동일 지역에서 천연적으로 발생한 어린나무나 종자를 묘목으로 생산하여 조림

(2) 숲가꾸기

(가) 약도의 솎아베기를 5년 내외의 간격으로 수회 실시하여 산림 구조의 급격한 변화를 피하고 안정도를 높임

(나) 채종림(採種林)은 강도의 솎아베기를 실시하여 종자 생산량과 종자의 품질을 개선

(3) 수확

(가) 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

(나) 골라베기를 원칙으로 하되 모두베기와 모수작업은 하나의 벌채구역을 2ha미만으로 함

(다) 모두베기와 모수작업 시 벌채구역과 벌채구역 사이에는 최소 20m 이상의 수림대를 등고선 방향으로 존치

사. 문화형

(1) 조림

(가) 자생 또는 특별히 보존해야 할 수종을 조림수종으로 선정

(나) 동일 지역에서 천연적으로 발생한 어린나무나 종자를 묘목으로 생산하여 조림

(다) 수목의 고사 등으로 빈 공간이 생겨 토양 유실 등 공익적 기능의 저하가 우려될 경우에 우선적으로 조림

(2) 숲가꾸기

(가) 약도의 솎아베기를 5년 내외의 간격으로 수회 실시하여 숲의 활력도 제고

(나) 보호해야 할 주요 수종이 다른 경쟁 수종에 피압(被壓)될 경우에는 경쟁수종을 우선적으로 제거

(다) 특별히 보존해야 할 숲 또는 나무는 인위적인 피해를 막기 위해 보호울타리 등 보호시설을 설치할 수 있음

(3) 수확

(가) 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

(나) 골라베기를 원칙으로 하되 모두베기와 모수작업은 하나의 벌채구역을 2ha미만으로 함

(다) 모두베기와 모수작업 시 벌채구역과 벌채구역 사이에는 최소 20m 이상의 수림대를 등고선 방향으로 존치

아. 학술․교육형

(1) 연습림은 연구와 연습의 목적에 맞게 숲을 조성․관리하되 활력(活力)을 유지하기 위해 지속적으로 솎아베기 실시

(2) 학교 부지 안의 숲은 향토․자생 수종으로 선정하여 조성하고 방음, 교육, 휴식, 경계 등 그 기능이 최대로 발휘될 수 있도록 유지․관리

6. 산림휴양림의 조성․관리

가. 관리목표

(1) 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림

(2) 종다양성이 풍부하고 경관이 다양한 산림

나. 목표로 하는 산림

지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림

다. 관리대상

쾌적한 환경과 휴식처를 제공하여 인간의 정신․육체적 건강의 유지․증진에 기여하는 기능으로 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림문화․휴양에 관한 법률에 의한 자연휴양림

(2) 그 밖에 휴양기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 산림휴양림의 구분

(1) 시설부지, 등산로, 산책로 주변으로부터 가시권을 고려하여 30m 이내 지역은 공간이용지역으로 함

(2) 공간이용지역을 제외한 지역은 자연유지지역으로 함

마. 공간이용지역의 관리

(1) 조림

(가) 경관수종, 화목류, 관목류, 식이(食餌)수종, 지역특색수종으로 선정

(나) 식재조림, 천연갱신 등을 통한 이단림 등 다층혼효림으로 조성하되 지역적․국소적으로 특성있는 수종이 있을 경우 동일 수종으로 후계림을 조성하여 다층림으로 조성

(2) 숲가꾸기

(가) 생태적 활력도 제고를 위해 솎아베기 등 숲가꾸기 실시

(나) 희귀식물, 노령목, 괴목(怪木), 노령고사목 등은 보존함. 다만, 산림병해충의 전염․확산의 우려가 있을 경우에는 제거할 수 있음

(다) 사방지, 송진채취림 등 과거의 특별산림사업지는 보존

(라) 덩굴제거는 필요할 경우 인력으로 제거

(마) 살초목제(殺草木劑) 사용금지

(바) 살충제, 화학비료의 대량 사용금지

(사) 작업 시기는 방문객이 적은 시기에 실시

(아) 열식간벌 등 기계적 솎아베기를 금지하고 가급적 약도의 솎아베기를 실시

(3) 수확

산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

바. 자연유지지역의 관리

가급적 목재생산림의 우량대경재에 준하여 관리하되, 산림재해방지 등 별도의 기능이 요구될 경우 해당 산림의 기능에 준하여 관리할 수 있음

7. 생활환경보전림의 조성․관리

가. 관리목표

도시와 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림

나. 유형구분

(1) 공원형

거주자의 자연체험, 레크리에이션, 환경교육 등의 장소로 이용하는 산림

(2) 경관형

심리적 안정감을 주고 시각적으로 풍요로움을 주는 산림

(3) 방풍․방음형

바람, 소음, 대기오염물질을 완화시켜 쾌적한 거주환경이 되도록 하는 산림

(4) 생산형

거주자의 쾌적한 거주환경을 훼손하지 않는 범위 내에서 목재를 생산하는 산림

다. 목표로 하는 산림

(1) 공원형․경관형

생태적․경관적으로 다양한 다층혼효림

(2) 방풍․방음형

방풍과 방음의 기능을 최대한 발휘할 수 있는 다층림 또는 계단식 다층림

(3) 생산형

생태적으로 건강한 목재생산림

라. 관리대상

도시 또는 생활권 주변의 경관 유지, 쾌적한 생활환경 유지 기능을 위해 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 도시림

(2) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 경관보안림, 비사․해안방비보안림

(3) 도시공원법에 의한 도시공원 안의 산림

(4) 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에 의한 개발제한구역 안의 산림

(5) 그 밖에 생활환경보전기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

마. 공원형․경관형

(1) 식재조림, 천연갱신, 솎아베기 등을 통한 다층혼효림으로 조성하되 지역적으로 특성있는 수종이 있을 경우 동일 수종으로 후계림을 조성하여 다층림으로 조성할 수 있음

(2) 수종은 경관수종, 화목류, 관목류, 식이수종, 지역특색수종으로 선정

(3) 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존함. 다만, 산림병해충의 전염․확산의 우려가 있을 경우에는 제거할 수 있음

(4) 덩굴제거는 하천․계곡의 홍수위, 호소의 만수위 등 수계와 방문객이 이동하는 산책로 등으로부터 100m 이내 또는 집수유역 안의 지역은 약제를 사용하지 않고 인력으로 제거하고 기타 지역은 약해가 발생하지 않도록 소면적으로 제거

(5) 살초목제 사용금지

(6) 살충제, 화학비료는 대량 사용금지

(7) 작업 시기는 방문객이 적은 시기에 실시

(8) 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고 가급적 약도의 솎아베기를 실시

(9) 생리적 수확기에 달한 산림, 산불․산림병해충 등 피해지 이외에는 수확 벌채하지 않음

바. 방풍․방음형

(1) 최소 30m 폭으로 계단식 다층림의 수림대를 조성

(2) 30m 이내로 수림대를 조성할 경우에는 다층림으로 조성

(3) 수종은 경관수종, 화목류, 관목류, 식이수종, 지역특색수종으로 선정하되 침엽수림을 포함하여야 함

(4) 산물을 전량 수거하여 산불을 예방

(5) 밀생 임분은 약도의 솎아베기 등 숲가꾸기를 통해 활력도 제고

사. 생산형

(1) 목재생산림의 우량대경재에 준하여 관리함

(2) 골라베기를 원칙으로 하되 모두베기와 모수작업은 하나의 벌채구역을 2ha미만으로 함

(3) 모두베기와 모수작업 시 벌채구역과 벌채구역 사이에는 최소 20m 이상의 수림대를 등고선 방향으로 존치

Ⅲ. 산림자원 조성․관리 일반지침

제Ⅱ장 ‘산림의 기능별 조성․관리 지침’에서 특별히 규정한 사항을 제외하고는 산림자원의 조성과 관리에 관한 일반적인 사항은 본장의 규정에 따름

1. 인공림의 조성․관리

가. 조림

(1) 조림의 방법

(가) 식재조림(植栽造林)

1) 대상지

가) 경제수종을 대상으로 대량생산을 목적으로 하는 산림

나) 천연갱신이 곤란한 벌채지 및 미립목지(未立木地)

다) 토사유출, 풍해위험지역 등에 특수 수종을 식재하여 재해를 예방하고자 하는 산림

라) 파종 또는 용기묘로 조림한 경우 생육에 지장을 받을 수 있는 산림

2) 식재목 배열

가) 정방형 식재는 수종에 따라 다음과 같이 심되, 식재목의 크기 등 여건에 따라 조정

① 편백, 참나무류 등은 ha 당 5,000본 기준 1.4m 간격으로 식재

② 잣나무, 낙엽송 등은 ha 당 3,000본 기준 1.8m 간격으로 식재

나) 군상식재는 인력 절감, 작업의 편의성을 위해 다음과 같은 방법으로 식재할 수 있음

① 3본 군상식재는 식재목간 거리를 0.6m로 하고 식재군간 거리는 3.3m×3.0m로 식재

② 5본 군상식재는 식재목간 거리를 1.2m로 하고 식재군간 거리는 4.1m로 식재

③ 2열 부분밀식은 식재목간 거리를 1m로 하고 식재군간 거리는 6.6m로 식재

<3본 군상식재>      <5본 군상식재>     <2열 부분밀식>

3) 식재 시기

가) 봄철과 가을철에 식재할 수 있으나 가급적 봄철에 식재

① 온대남부 : 2월 하순～3월 중순, 10월 하순～11월 중순

② 온대중부 : 3월 중순～4월 상순, 10월 중순～11월 상순

③ 고산 및 온대북부 : 3월 하순～4월 하순,  9월 하순～10월 중순

나) 적설량이 적은 지방이나 바람이 심한 지역에서는 가을식재 지양

다) 적설량이 많은 지방에서는 노동력의 배분 등을 감안하여 가을식재 가능

(나) 파종조림(播種造林)

1) 대상지

가) 발아가 잘되는 수종, 식재조림 시 활착률(活着率)이 저조한 수종으로 식재조림이 어려운 급경사지 등 특수지역의 산림

나) 소나무, 해송 등 침엽수종 또는 가래나무, 밤나무, 상수리나무, 굴참나무, 졸참나무, 갈참나무, 신갈나무 등 활엽수종으로 조성  하고자 하는 산림

2) 파종 시기

가) 봄철 파종은 중부지방 4월 상순, 남부지방 3월 하순에 파종

나) 가을철 파종은 10～11월에 실시

3) 파종 방법

가) 지름 50～60cm 크기로 지피물을 제거

나) 중앙에 지름 30～40cm 크기로 토양을 경운하여 돌이나 잡초목의  뿌리 등을 제거

다) 10cm 높이로 상을 만들어 수종에 따라 2～10립씩 파종 후 종자 지름의 2～3배 가량 복토

라) 파종후 망사, 프라스틱 원통 또는 종이컵 등으로 방조물을 설치

(다) 용기묘 조림

1) 대상지

가) 세근 발달이 좋지 않은 직근성 수종으로 조성하고자 하는 산림

나) 경사지 등 일반 조림이 어려운 특수지역의 산림

2) 조림 시기는 연중 식재 가능하나 가급적 봄철(4～6월)과 가을철  (10～11월)에 식재

3) 식재 방법

가) 바람을 막을 수 있는 차량을 이용하여 육묘판(育苗板) 채로 운반

나) 조림 현장에 도착하면 육묘판을 나무 그늘에 보관

다) 식재는 육묘판을 한 개씩 옆에 차고 한 본씩 식재

라) 조림봉(造林棒)을 이용하여 분의 깊이와 동일하게 식혈(植穴) 을   만들어 식재

마) 조림봉으로 식재혈을 팔 수 없을 경우에는 조림괭이(혹은 조림용 삽)를 이용하여 식재

바) 식재 후 묘목의 주위를 밟아서 눌러주면 분이 깨지므로 묘목의 뿌리 주위를 밟지 않도록 하고, 식재목 약 3cm 밖에서 안쪽으로 발로 흙을 다짐

(2) 조림대상지의 선정 순위

(가) 수확․벌채지

(나) 미립목지

(다) 산불․산림병해충․산사태 등으로 피해를 입은 임지

(라) 복층림(複層林) 조성을 위하여 벌채된 임지

(마) 수종갱신지

(바) 대부․사용허가 반지(返地) 지역

(사) 그 밖에 조림이 필요한 토지

(3) 조림지의 활착 조사는 조림 당해연도의 6월부터 9월까지 조사

(4) 보식(補植)

(가) 활착률 80% 미만일 경우는 당초 조림수종 또는 적지적수(適地適樹)의 범위 내에서 다른 수종으로 대체하여 보식함

(나) 활착률 50% 미만일 경우는 재조림을 실시하되 적지적수(適地適樹) 범위 내에서 다른 수종으로 대체할 수 있음

나. 풀베기

(1) 작업 종류별 대상지

(가) 모두베기는 조림지 전면의 잡초목을 모두 베어내는 방법으로 소나무, 낙엽송, 삼나무, 편백 등 조림 또는 갱신지에 적용

(나) 줄베기는 조림목의 식재열을 따라 약 90cm～100cm 폭으로 잘라내는 방법으로 한해․풍해 등이 예상되는 지역에 적용

(다) 둘레베기는 조림목 주변을 반경 50cm 내외로 정방형 또는 원형으로 잘라내는 방법으로 군상식재지 등 조림목의 특별한 보호가 필요한 경우에 적용

(2) 작업 시기

(가) 일반적으로 5월～7월에 실시하고 연 2회 실시할 경우 8월에 추가로 실시할 수 있음

(나) 한해․풍해의 위험성이 있는 지역에서는 9월 이후의 풀베기는 피함

(3) 작업 횟수

(가) 조림목의 수고가 풀베기 대상물 수고에 비해 약 1.5배 또는 60～80cm정도 더 클 때까지 실시

(나) 잣나무, 소나무류는 5～8회, 낙엽송, 참나무류(상수리나무)는 5회를 기준으로 하되 수목과 풀베기 대상물의 생장 상황에 따라 가감할 수 있음

(다) 잡초목이 무성할 경우에는 연 2회 실시하며 특히, 양수(陽樹)의 경우에는 주위 식생에 의한 피압을 받기 쉬우므로 다른 수종보다 우선 실시

(라) 비료를 준 조림지에서는 최소 식재당년과 이듬해에는 연 2회의 풀베기 실시

다. 덩굴제거

(1) 물리적 방법

(가) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거할 경우 입목(立木)이나, 임지, 야생 동․식물, 산림 이용객, 수자원 등에 피해가 예상되는 지역

(나) 작업 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류와 양을 고려하여 2～3회 실시

(다) 인력으로 덩굴의 줄기를 제거하거나 뿌리를 굴취

(라) 칡뿌리의 채취는 칡 채취기를 활용할 수 있음

(2) 화학적 방법

(가) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거하여도 입목이나, 임지, 야생 동․식물, 산림 이용객, 수자원 등에 피해가 없는 지역

(나) 작업 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류과 양을 고려하여 2～3회 실시

(다) 작업 시 주의사항

1) 약제가 빗물이나 관개수(灌漑水) 등에 흘러 조림목이나 다른 작물에 피해를 줄 수 있으므로 약액을 땅에 흘리지 않도록 주의

2) 약제 처리 후 24시간 이내에 강우(降雨)가 예상될 경우 약제처리 작업을 중지

3) 디캄바액제는 고온 시(30℃ 이상)에는 증발에 의한 주변 식물에 약해를 일으킬 수도 있으므로 작업을 중지

4) 사용한 처리도구는 잘 세척하여 보관하고 빈병은 반드시 담당 공무원의 입회 하에 회수하여 지정된 장소에서 처리

(라) 약제 종류별 작업 방법

1) 디캄바액제 처리

가) 제거대상 식물은 칡, 아까시나무, 콩 등의 콩과식물을 비롯한 광엽(廣葉) 잡초에 적용

나) 작업 시기는 초본류 발생과 낙엽수의 잎이 피기 전인 2∼3월중에 실시하거나 낙엽이 진후 10∼11월에 실시

다) 대상임지는 조림목의 뿌리가 넓게 뻗지 않은 조림 후 1∼3년이 경과된 임지에 실시하며 조림목이 큰 임지에서는 약액이 지면에 떨어지거나 흐르지 않도록 함

라) 약제주입기 사용

① 칡줄기의 지름이 2㎝ 이상인 경우에는 줄기에 처리하고 2㎝ 미만일 경우에는 주두부(主頭部) 중심부에 처리

② 약제는 원액을 그대로 사용하며 지름이 2㎝일 경우에는 0.2㎖, 5㎝일 경우에는 0.5㎖를 주입하고 주두부에서 나온 줄기가 1개 이상일 때 가장 굵은 줄기 한 곳에만 처리

마) 약제도포기 사용

① 칡의 주두부에서 10㎝이내 줄기에 도포하되 칡줄기 2/3둘레까지 도포

② 도포폭은 줄기지름의 2∼3배 정도로 주두부에서 나온 모든   줄기에 처리

③ 칡의 줄기마디에서 뿌리가 나온 경우 주두부쪽 줄기에 도포

④ 약제도포기의 처리 약량은 제거대상 덩굴의 굵기에 따라 0.05∼0.5㎖로 함

2) 글라신액제 처리

가) 일반적인 덩굴류에 적용할 수 있음

나) 작업 시기는 덩굴류의 생장기인 5∼9월에 실시

다) 약제주입기나 면봉을 이용하여 주두부의 살아있는 조직 내부로 약액을 주입

라) 약제주입기의 1회 주입 약량은 덩굴의 크기에 따라 차이가 있으나 대개 본당 글라신액제 원액 0.3∼1.0㎖ 정도를 1～2회 주사

마) 면봉사용 시 약제원액에 15분 이상 침적시켜 제거 대상덩굴에 송곳으로 1본당 2개 정도 구멍을 뚫고 각각 1개씩 꽂음

라. 어린나무가꾸기

(1) 작업 대상지

(가) 조림 후 5～10년이 되어 조림목의 수관 경쟁이 시작되고 조림목의 생육이 저해될 때

(나) 조림지 구역내 군상(群狀)으로 발생한 우량 천연림도 보육대상지에 포함

(2) 작업 시기

(가) 6～9월 사이에 실시하는 것을 원칙으로 하되 늦어도 11월말까지 완료

(나) 형질불량목 등이 조림목의 생장을 방해하기 시작하는 연도에 1회 실시하고 피해가 계속 발생할 경우 반복 실행

(3) 작업 방법

(가) 제거 대상목은 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 유해수종, 덩굴류, 피해목, 생장 또는 형질이 불량한 나무, 폭목(暴木)으로 함

(나) 조림목의 생장이 불량할 경우 천연적으로 발생한 우량목을 보육대상목으로 선정하여 보육

(다) 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 나무의 제거부위는 가급적 지표(地表)에 가깝게 제거

(라) 보육 대상목의 생장에 피해를 주지 않는 유용한 하층식생은 작업에 지장이 없을 경우 제거하지 않음

(마) 대상지내 조림목이 없을 경우 자생하는 천연적으로 발생한 형질우량목을 목적수종으로 보육

(바) 조림 당시 잔존시킨 기존의 상층목이 인접목 수관에 지장을 줄 때에는 가지치기를 실시

(사) 폭목의 제거는 벌채 시 인접목에 대한 피해가 발생하지 않도록 고려하여 제거하되, 야생동식물의 서식처․먹이, 경관유지, 밀도조절 등을 감안하여 제거하지 않을 수 있음

(아) 폭목의 벌채 후 빈자리가 클 경우 보완식재를 할 수 있음

(자) 보육 대상 수종 중 수관형태가 불량한 나무는 가지치기, 쌍간지(雙幹枝) 중 한 가지 제거 등 수형을 교정하되 보육 대상목인 어린나무의 가지치기는 전정가위로 함

(차) 가지치기는 침엽수일 경우 형질 우세목 중심으로 실시

마. 가지치기

(1) 어린나무가꾸기, 솎아베기 시 가지치기를 함께 할 수 있으나 가지치기를 별도의 작업으로 실행할 수 있음

(2) 죽은 가지의 제거는 작업 시기에 큰 상관이 없으나 산 가지치기는 가급적 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행

(3) 적용 대상

(가) 적용대상 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무, 해송, 삼나무, 편백 등으로 함

(나) 목표생산재가 톱밥, 펄프, 숯 등 일반소경재일 경우에는 가지치기를 실시하지 않음

(다) 자연 낙지(落枝)가 잘 되는 수종은 가지치기를 생략할 수 있음

(라) 지름 5㎝이상의 가지는 자르지 않음

(마) 활엽수는 가급적 밀식으로 자연 낙지를 유도하고 죽은 가지를 제거

(바) 포플러나무류는 으뜸가지[力枝]이하의 가지만 제거

(4) 작업 방법

(가) 가급적 1차 솎아베기나 천연림보육(수고 10～12m 또는 목표생산재 직경의 1/3 시점) 시기에서 가지치기를 완료하되, 경관 개선 또는 작업의 편의를 목적으로 고사지를 정리할 경우에는 그 이후라도 실행 가능

(나) 최종수확 대상목(도태간벌의 경우 미래목)이 선정되기 전까지는 형질이 좋은 나무에 대해서, 선정되고 난 후에는 최종수확 대상목(도태간벌의 경우 미래목)에 대해서만 가지치기 실시

(다) 어린나무가꾸기 작업 대상목에 대한 가지치기와 수형교정은 가급적 전정가위로 실행하고 수고의 50% 내외의 높이까지 가지제거

(라) 솎아베기 작업 대상목에 대한 가지치기는 톱으로 실행하고 최종수확 대상목을 중심으로 가지치기를 50～60% 내외의 높이까지 가지제거

(마) 침엽수는 절단면이 줄기와 평행하게 되도록 가지를 제거

(바) 활엽수는 죽은 가지의 경우 지융부(枝隆部)가 상하지 않도록 제거

바. 솎아베기

(1) 작업 대상지

(가) 양질의 목재를 다량으로 생산 가능한 산림으로서 어린나무가꾸기 작업이 끝난 후 5년 가량 경과하고 최종 수확 10년 전까지의 산림

(나) 나무가 과밀하여 광선이 숲 바닥까지 도달하지 못해 생물 종 다양성이 낮은 산림

(다) 침엽수림으로서 수원함양기능이 떨어지는 산림

(라) 나무가 과밀하여 생태적 활력도와 뿌리발달이 부실하여 산림병충해, 산사태 피해가 우려되는 산림

(마) 침엽수 단순림으로서 산불발생 시 대형화될 우려가 있는 지역의 산림

(바) 산사태, 산불, 산림병해충 등의 각종 산림재해를 입은 산림

(사) 경관의 유지와 개선을 위해 밀도조절이 필요한 산림

(2) 작업 시기 및 사업종의 구분 추진

(가) 산 가지치기를 수반하지 않을 경우에는 연중 실행 가능

(나) 산 가지치기를 수반하는 경우에는 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 가지치기를 솎아베기․어린나무가꾸기 작업과 별도의 사업으로 구분하여 추진할 경우 작업 여건․노동력 공급 여건 등을 감안하여 연중 실행 가능

(다) 도태간벌의 미래목, 정량간벌의 제거대상목 선목작업을 솎아베기와 별도의 사업으로 구분하여 실행할 수 있음

(3) 솎아베기 종류별 작업 방법

(가) 정량간벌

1) 적용 대상지

가) 수종이 단순하고 수목의 형질이 비슷한 산림

나) 우세목의 평균수고 10m 이상 임분으로서 15년생 이상인 산림

다) 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기를 실행한 산림. 다만, 숲가꾸기를 실행하지 않았더라도 상층 입목간의 우열이 시작되는 임분은 실행 가능

2) 작업 방법

가) 평균 가슴높이 지름을 조사한 후 [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’에 따라 솎아베기후의 적정 잔존본수를 산정

나) 목표생산재, 임분의 상태, 작업의 경제성 등을 고려하여 기준본수의 30% 범위 내에서 솎아베기량을 조정 가능

다) 적정한 솎아베기 비율은 [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’의 해당 지름을, 약도의 솎아베기는 하위 지름을, 강도의 솎아베기는 상위 지름을 적용

라) 도태간벌과 열식간벌은 [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’을 적용하지 않음

마) [별표 1]의 ‘간벌후 입목본수기준’을 적용할 경우 과도한 벌채가 되는 과밀한 임분은 적정한 간벌 비율을 기준으로 60%의 범위 내에서 5년 내외의 간격으로 나누어 실행

바) 기타 활엽수(포플러류 제외) 임지에서는 참나무류 기준표를 적용하고 전나무 등 기타 침엽수는 유사 침엽수 기준표를 적용

사) 제거 대상목은 고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목 순으로 선정하여 적정 간벌 후 잔존본수 유지

(나) 도태간벌

1) 적용 대상지

가) 미래목의 집약적 관리를 통하여 우량대경재 이상을 목표생산재로 하는 산림

나) 지위(地位) ‘중’ 이상으로 지력(地力)이 좋고 입목의 생육상태가 양호한 산림

다) 우세목의 평균수고 10m 이상 임분으로서 15년생 이상인 산림

라) 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기를 실행한 산림. 다만, 숲가꾸기를 실행하지 않았더라도 상층 입목간의 우열이 현저한 우량 임분은 실행 가능

마) 조림수종 외에 다른 수종이 많이 혼효되어 정량간벌이나 열식 간벌이 어려운 산림

2) 미래목 선정․관리

가) 피압을 받지 않은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목은 제외

나) 나무줄기가 곧고 갈라지지 않으며 산림병충해 등 물리적인 피해가 없을 것

다) 미래목간의 거리는 최소 5m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 하며, 활엽수는 ha 당 200본 내외, 침엽수는 ha 당 200～400본을 미래목으로 함

라) 미래목만 가지치기를 실행하며 산 가지치기일 경우 11월부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 작업 여건, 노동력 공급 여건 등을 감안하여 작업 시기 조정 가능

마) 가지치기는 반드시 톱을 사용하여 실행

바) 솎아베기 및 산물의 하산, 집재(集材), 반출 등의 작업시 미래목을 손상치 않도록 주의

사) 미래목은 가슴높이에서 10cm의 폭으로 황색 수성페인트로 둘러서 표시

3) 제거 대상목은 미래목의 수관생장을 억압하는 생장경쟁목, 미래목의 수관(樹冠)과 줄기에 해를 입히는 나무를 대상목으로 함

4) 미래목과 중용목의 하층 임관(林冠)을 이루고 있는 보호목은 제거하지 않음

5) 칡, 머루, 다래, 담쟁이 등 미래목에 피해를 주거나 향후 피해가 예상되는 덩굴류는 제거

(다) 열식간벌

1) 다음의 경우에는 열식간벌을 적용할 수 있으나 잣나무, 낙엽송 인공조림지로서 도태간벌과 정량간벌의 적용이 어려운 임지 등 특별한 경우가 아니면 열식간벌을 적용하지 않음

가) 입목의 생장이 균일하여 입목간의 우열이 심하지 않는 임지

나) 열식 인공조림지로서 입목밀도가 식재본수의 70% 이상인 임지

다) 솎아베기를 실행하지 않은 유령임분

2) 작업 방법

가) 2열 이상 존치시키고 1열을 간벌열로 선정

나) 간벌열의 첫 번째 입목은 존치시키되 기계화 작업시 장애가 되는 입목은 제거할 수 있음

다) 간벌열 내의 우량입목은 존치시킬 수 있으며 잔존열 내의 불량목은 제거할 수 있음

2. 천연림의 조성․관리

가. 천연림갱신

(1) 천연하종갱신(天然下種更新) 및 갱신상(更新床) 조성

(가) 대상지

1) 수확 예정지

2) 종자의 결실 주기가 짧고 결실량이 풍부한 수종

3) 임지 내에 하층식생이 많아 인공조림이 힘들고 임지보존이 필요한 산림

4) 종자발아와 어린나무의 생장 환경이 좋은 임지

(나) 수종과 임지 상황에 따라 모두베기, 골라베기, 모수작업 등을 적용

(다) 갱신상 조성은 모수에서 종자가 떨어지기 전에 떨어진 종자가 잘 발아할 수 있도록 지피물 제거 등 지면정리 작업을 실시

(라) 보완조림

1) 천연하종갱신 지역에 천연 발생 어린나무가 부족할 경우에는 ha 당 5,000본 기준으로 동일 수종을 식재하되 묘목의 크기에 따라 본수 조절 가능

2) 식재할 묘목은 천연 발생 어린나무의 수고와 유사한 크기로 식재

(2) 움싹갱신[萌芽更新]

(가) 대상지

1) 참나무류 임지로서 움싹을 이용하여 후계림(後繼林)을 조성할 수 있는 임지에 실행

2) 톱밥, 펄프, 숯 등 소경재 생산을 목적으로 하는 산림으로 지위 ‘중’ 이상의 지력이 좋고 지리적 조건이 유리한 임지

3) 참나무류의 경우 움싹의 발생이 왕성한 Ⅱ～Ⅲ영급 임지 중에서 ha 당 1,200본 내외로 균일하게 분포하거나 1,200본이 되지 않더라도 보완조림을 통해 움싹갱신이 가능한 임지

(나) 작업 방법

1) 그루터기의 높이는 가능한 낮게 벌채하여 움싹이 지하부 또는 지표 근처에서 발생하도록 유도

2) 벌채면은 평활하고 약간 기울게 하여 물이 고이지 않도록 함

3) 벌근(伐根) 주위는 움싹이 잘 발생할 수 있도록 정리

4) 벌채는 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 2월 이전까지 실시

5) 대상지의 면적이 5ha 이상일 경우 하나의 벌채구역은 5ha 이내로 하고, 벌채구역과 벌채구역 사이에는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨 두어야 함

6) 움싹갱신지 보육까지 완료하여야 함

7) 3년 이내 움싹이 ha당 4,000본 미만(그루터기 기준은 ha 당 1,200개)일 경우에는 조림 또는 보완조림을 실행

나. 천연림보육

(1) 대상지

(가) 우량대경재 이상을 생산할 수 있는 천연림

(나) 조림지 중 형질이 우수한 조림목은 없으나 천연 발생목을 활용하여 우량대경재를 생산할 수 있는 인공림

(다) 평균 수고 8m 이하이며 입목간의 우열이 현저하게 나타나지 않는 임분으로서 유령림단계의 숲가꾸기가 필요한 산림

(라) 평균 수고 10～20m이며 산림으로서 상층목 간의 우열이 현저하게 나타나는 임분으로서 솎아베기 단계의 숲가꾸기가 필요한 산림

(2) 작업 시기 및 사업종의 구분 추진

(가) 산 가지치기를 수반하지 않을 경우에는 연중 실행 가능

(나) 산 가지치기를 수반하는 경우에는 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 가지치기를 천연림보육 작업과 별도의 사업으로 구분하여 추진할 경우 작업 여건․노동력 공급 여건 등을 감안하여 연중 실행 가능

(다) 미래목을 선발하는 선목작업은 천연림보육 작업과 별도의 사업으로 구분하여 실행할 수 있음

(3) 유령림(幼齡林)단계의 작업 방법

(가) 상층목 중 형질이 불량한 나무, 폭목을 제거 대상목으로 함

(나) 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고 경관 유지와 야생조류의 서식지․먹이 등의 목적으로 필요할 경우 제거하지 않을 수 있음

(다) 상층을 구성하고 있는 수종이 대부분 소나무일 경우, 형질이 불량한 대경목과 폭목은 제거

(라) 불량 상층목과 폭목의 벌채 시 남아 있는 나무에 피해를 줄 우려가 있을 경우 수피베끼기 등의 방법을 사용할 수 있음

(마) 칡, 다래 등 덩굴류와 병충해목은 제거

(바) 과다한 임지노출이 우려될 경우를 제외하고 형질 불량목, 아까시나무, 싸리나무, 불량 참나무류, 활엽수 움싹 등은 제거

(사) 임분이 과밀할 경우 우량 상층목이라도 솎아 주고 제거 대상목은 지표에 가깝게 베어냄

(아) 움싹이 발생되었을 경우 각 근주에서 생긴 2본 정도 남기고 정리하며, 유용한 실생묘는 존치

(자) 제거하지 않는 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형(圓錐形)으로 유도

(차) 상층목의 생육에 지장이 없는 하층식생은 제거하지 않고 존치

(카) 침엽수의 경우, 산 가지치기를 수반할 경우 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하고 가지치기는 전정가위를 사용하여 실시

(타) 가지치기는 침엽수일 경우 형질우세목 중심으로 실시

(4) 솎아베기 단계의 작업 방법

(가) 미래목 선정 및 관리

1) 미래목은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목은 제외

2) 나무줄기가 곧고 갈라지지 않으며 산림병충해 등 물리적인 피해가 없을 것

3) 미래목간의 거리는 최소 5m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 하며, ha 당 활엽수는 150～300본, 침엽수는 200～300본을 미래목으로 함

4) 침엽수의 경우 미래목만 가지치기를 실행하며 산 가지치기를 수반할 경우 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행

5) 솎아베기 및 산물의 하산, 집재, 반출 등의 작업 시 미래목을 손상치   않도록 주의

6) 미래목은 가슴높이에서 10cm의 폭으로 황색 수성페인트로 둘러서 표시

(나) 작업 방법

1) 미래목의 수관생장을 억압하는 생장경쟁목, 미래목의 수관과 수간에 해를 입히는 나무, 피해목, 형질이 불량한 중용목․상층목, 폭목, 덩굴류를 제거 대상목으로 함

2) 폭목은 미래목의 생장에 방해가 되지 않고 경관 유지와 야생조류의 서식지․먹이 등의 목적으로 필요할 경우 제거하지 않을 수 있음

3) 폭목의 벌채 시 남아 있는 나무에 피해가 우려될 경우 수피베끼기 등의 방법을 사용할 수 있음

4) 제거 대상목은 지표에 가깝게 베어내되 활엽수의 경우 미래목의 수간보호가 필요할 경우 줄기의 중간을 베어줄 수 있음

5) 상층목의 생육에 지장이 없는 보호목(하층식생)은 제거하지 않고 존치

6) 미래목 가지치기는 반드시 톱을 사용하여 실시

다. 천연림개량

(1) 대상지

(가) 형질이 불량하여 우량대경재 생산이 불가능한 천연림

(나) 유령림단계의 천연림으로 특용․소경재 생산이 가능한 임지

(다) 유령림으로서 천연림개량 후 간벌단계에서 우량대경재 생산이 가능하여 천연림보육을 실행할 임지

(2) 작업 시기는 천연림보육과 같음

(3) 작업 방법

(가) 유령림의 경우 형질이 불량한 나무, 폭목을 제거하고 가급적 입목밀도를 높게 유지

(나) 칡, 다래 등 덩굴류와 산림병해충 피해목을 제거

(다) 제거하지 않은 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형으로 유도

(라) 상층목의 생육에 지장이 없는 하층식생은 제거하지 않고 존치

(마) 형질 불량목의 제거로 인하여 발생된 공간은 활엽수를 ha 당5,000본 기준으로 식재할 수 있음

(바) 솎아베기단계에 도달한 형질불량 천연림은 층위에 관계없이 형질불량목 위주로 제거하고 빈 공간에 활엽수 밀식조림할 수 있음

(사) 폭목 제거로 인하여 우량목의 피해가 우려되는 지역은 수피베끼기 등의 방법을 사용

(아) 천연림개량 작업 후 우량대경재 이상을 생산할 수 있다고 판단되는 천연림에 대하여 천연림보육 실시 가능

라. 움싹갱신지 보육

(1) 대상지는 움싹갱신을 실시한 임지

(2) 작업 시기

(가) 보완조림은 천연림갱신의 움싹갱신 방법에 따름

(나) 풀베기, 덩굴제거는 인공림과 같음

(다) 움싹 본수 조절은 움싹갱신 2～3년 후 생장휴지기인 11월 이후부터  이듬해 5월 이전까지 실시

(3) 작업 방법

(가) 보완조림은 움싹이 발생하지 않은 지역에 실시

(나) 풀베기, 덩굴제거는 임지상황에 따라 횟수를 조정하여 실시

(다) 움싹 본수 조절은 그루터기 당 신갈나무, 갈참나무 등은  2～3본, 상수리나무, 굴참나무 등은 1～2본을 남김

(라) 임분유형에 따라 밀생형, 소생형, 균일형으로 구분하여 적용

1) 밀생형(密生形)은 버섯용원목 또는 10～20cm 내외의 소경재를 생산하는 특용․소경재를 목표생산재로 적용

2) 소생형(疏生形)은 상층의 우세목은 우량중경재를 목표생산재로 하고 중․하층은 버섯용원목 또는 소경재를 생산하는 특용․소경재를 목표생산재로 함

3) 균일형(均一形)은 천연림보육의 작업 방법을 적용함

3. 복층림의 조성․관리

가. 조성

(1) 단목택벌(單木擇伐)에 의한 조성

(가) 대상지

1) 입지 조건이 양호하고 집약적인 산림관리가 가능한 Ⅴ영급 이상인 임지로 우량대경재 생산이 가능한 임지

2) ha당 침엽수림은 300본, 활엽수림은 200본 가량의 우량대경재를 최종 수확할 수 있는 임지

3) 공익기능 유지 및 입지 조건상 모두베기가 부적당한 임지

(나) 작업 방법

1) 최종 수확본수가 ha당 200～300본 내외가 되도록 조절

2) 상층목에서 2m 떨어진 공간에 1.8m 간격으로 수하식재

3) 천연하종갱신이 가능한 임지는 갱신상을 조성하거나 움싹갱신, 수하식재(樹下植栽)와 병행할 수 있음

(2) 대상벌채(帶狀伐採)에 의한 조성

(가) 대상지

1) 산림병해충 피해지, 입목형질이 불량한 임지 중 임분 전환 또는 수종갱신이 필요한 임지

2) Ⅲ영급 이상의 조림지, 형질이 불량한 활엽수림, 15년생 내외의 현사시나무 조림지

3) 인공림의 일반소경재와 천연림의 특용․소경재 생산 임지

4) 공익기능 유지 및 입지 조건상 모두베기가 부적당한 임지

(나) 작업 방법

1) 식재열을 기준으로 하여 2～3열을 교호대상으로 벌채

2) 잔존대로부터 2m 떨어진 벌채대 내에 1.8m×1.8m 간격으로 식재

3) 식재목이 하층식생의 영향을 받지 않고 생장할 수 있는 시기에 잔존대 벌채

4) 천연갱신이 가능한 임지는 갱신상을 조성하거나 움싹갱신, 식재조림을 병행할 수 있음

나. 숲가꾸기

숲가꾸기는 ‘1. 인공림의 조성․관리’ 및 ‘2. 천연림의 조성․관리’의 규정을 준용함

4. 수   확

가. 수확을 위한 벌채금지 구역

(1) 생태통로 역할을 하는 8부 능선 이상부터 정상부, 다만 표고(산기슭 하단부터 산정부)가 100m 미만인 지역은 제외

(2) 암석지, 석력지(石礫地), 황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역

(3) 계곡부는 계곡부 양안 홍수위 폭

(4) 호소, 저수지, 하천 등 수변지역은 수변 만수위로부터 30m 내외

(5) 도로변 지역은 도로로부터 평균 수고폭

(6) 임연부

(7) 내화수림대로 조성․관리되는 지역

(8) 벌채구역과 벌채구역 사이 20m 폭의 잔존수림대. 다만, 벌채구역이 어린나무가꾸기에 도달하는 시점에 잔존수림대 벌채 가능

(9) 운재로를 내기 위한 경우와 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구, 그 밖에 공익적 목적을 위한 경우에는 벌채할 수 있으나 필요한 부분만 최소 실행

나. 벌채 실행 방법

(1) 모두베기

(가) 벌채 대상지 면적은 최대 30ha 이내로 함

(나) 대상지의 면적이 5ha 이상일 경우 하나의 벌채구역은 5ha 이내로 함

(다) 벌채구역과 벌채구역 사이에는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨두어야 함

(2) 골라베기

(가) 골라베기 비율은 재적 기준 30% 이내로 함

(나) 버섯용원목을 위한 골라베기 비율은 재적 기준 50% 이내로 함

(3) 모수작업

(가) 종자의 결실이 풍부하여 천연갱신이 가능한 임지에 실행

(나) 대상지의 면적이 5ha 이상일 경우 하나의 벌채구역은 5ha 이내로 하고, 벌채구역과 벌채구역 사이에는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨 두어야 함

(다) 모수는 형질이 우수하여야 하며 ha 당 15～20본을 남김

(라) 갱신상 조성 작업까지 완료하여야 함

(마) 모수작업은 모수의 종자결실이 풍부한 시기에 실행

(바) 3년 이내에 어린나무의 발생량이 ha당 5,000본 미만인 경우에는 조림 또는 보완조림 실행

(4) 왜림작업은 천연림갱신의 움싹갱신 방법을 따름

(5) 수종갱신 벌채

(가) 수간이 심하게 굽었거나 생장상태가 불량한 임지. 다만, 암석지․석력지․황폐우려지로서 생육이 어려운 임지와 간이산림토양도상의 비옥도 Ⅳ급지․Ⅴ급지는 제외

(나) 형질불량목과 불용목이 전체 입목의 60% 이상인 산림

(다) 입목생장 속도가 늦어 현존 수종으로 정상적인 입목생장이 불가능한 임지

(6) 보안림 안에서의 벌채는 산림자원의 조성 및 관리에 관한법령의 규정에 따름

다. 벌채를 위한 운재로

(1) 운재로의 노폭은 2m 내외로서 3m를 초과하지 않음. 다만, 배향곡선지, 차량대피소 시설 등 부득이할 경우에는 3m를 초과할 수 있음

(2) 운재로의 길이는 산물반출에 필요한 최소한으로 하며, 경사가 급하여 토사유출․산사태 등의 피해가 우려되는 곳에는 운재로를 시설하지 않음

(3) 운재로 시설시 토사유출․산사태 등의 피해를 예방할 수 있도록 조치하여야 운재로 시설 목적이 완료된 후에는 조림 등의 방법으로 복구하여야 함

5. 산물의 처리

가. 처리 대상 산물

(1) 숲가꾸기 작업에서 발생한 산물

(2) 조림예정지정리, 벌채 작업 등에서 발생된 산물

나. 산물의 수집 또는 이동

(1) 다음의 지역에서 발생하는 산물은 최대한 수집하여 활용하거나 수해․산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동하여야 함

(가) 계곡부로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 거리 이내 지역

(나) 호소 등 수변부의 만수위와 하천의 홍수위로부터 30m 이내 지역 또는 산물이 유입될 수 있는 집수유역 안의 지역

(다) 도로․임도․농경지․택지로부터 30m 이내 지역

(라) 소나무재선충병이 발생한 지역의 산물은 전량 수집․처리

(2) (1) 이외 지역에서 발생하는 산물은 집재하지 않고 지면에 최대한 닿도록 잘라 부식을 촉진시킴

(3) (1) 이외의 지역에서 발생하는 산물을 토사유출 방지, 경관 유지, 산림작업의 편의성 등의 사유로 임내에 정리해야 할 경우에는 등고선 방향으로 정리

(4) 숲가꾸기․벌채로 인해 생산된 목재를 임외로 반출하기 위해 일시적으로 임내에 적치할 경우에는 (1)의 (가)․(나) 지역에 적치하여서는 안 되며  불가피 할 경우에는 수해․산불의 위험이 있는 시기를 피하고 빠른 시일 내에 임외로 반출하여야 함

(5) 산불, 산사태, 소나무재선충병 등 산림병해충과 같은 산림재해의 예방과 지역적 목재수요 충족 등 특별한 사유가 있다고 산림관리자가 인정할 경우에는 산물을 수집․활용 또는 이동하여야 하는 구간을 지형에 따라 조정하거나 확대할 수 있음

(6) 다음의 지역에서 발생하는 산물을 수집하거나 운반할 경우 가급적 인력․중력(重力)․가선(架線)을 이용하되 하천의 홍수위, 호소의 만수위 등 수계로부터 150m 이내 지역 또는 가장 가까운 능선 이내 집수 유역 안의  지역은 산림토양을 훼손시킬 수 있는 운재로 개설이나 중장비의 임내  작업은 금지

(가) 수원함양림

(나) 산지재해방지림 중 사방지․토사방비보안림, 산사태가 우려되는 과밀 침엽수림

(다) 자연환경보전림 중 보전형, 문화형 산림

(라) 산림휴양림 중 공간이용지역

(마) 생활환경보전림 중 공원형․경관형, 방풍․방음형 산림

6. 임연부의 조성․관리

가. 대상지

산림과 산림이 아닌 지역의 경계 지점으로부터 산림 지역 방향으로 30m 내외까지의 거리. 다만, 생태적 격리라고 판단되지 않는 5미터 미만인 임도 또는 시설물 등은 임연부(林緣部)에서 제외

나. 작업 방법

(1) 다양한 수종의 조성과 발생촉진을 통해 생태계의 종다양성과 시각적 다양성을 제고하고 보존해야 할 생물의 서식지역은 서식환경을 보전 또는 개선

(2) 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성․관리

(3) 밀생임분은 약도의 솎아베기를 5년 내외의 간격으로 수회 실시하여 활력도 및 생태계 종다양성과 시각적 다양성을 제고

(4) 임연부 내에서 발생하는 산물을 전량 수집하여 활용하거나 산불․산사태․산림병해충 등 산림재해의 우려가 없다고 판단될 경우 지면에 닿도록 잘라 부식을 촉진

(5) 임내를 투시하여 감상할 수 있는 지역, 경관적으로 중요한 지역을 제외하고는 풍해 등 피해 예방을 위해 가지치기를 하지 않고 교목 수림대의 경우 입목밀도를 조절하여 풍해를 예방

7. 내화수림대의 조성․관리

가. 대상지

(1) 대형산불 피해지의 복구 지역

(2) 대형산불의 피해가 있었거나 발생의 위험이 있는 침엽수림의 벌채 후 조림 또는 갱신 지역

(3) 대형산불의 피해가 있었거나 발생의 위험이 있는 침엽수림의 숲가꾸기 지역

나. 작업 방법

(1) 내화수림대의 폭은 30m 내외로 함

(2) 조림 작업을 할 경우에는 마을, 도로, 농경지의 인접 산림에 참나무류 등 활엽수종을 중심으로 내화수림대 조성

(3) 숲가꾸기 작업을 할 경우에는 마을, 도로, 농경지의 인접 산림에 솎아베기를 통해 침․활엽수 혼효림의 내화수림대로 전환

8. 작업로

가. 산림자원을 계획적으로 조성․관리하고 산물의 수집․이용과 작업원의 이동을 위해 산림 내에 작업로를 배치할 수 있음.

나. 작업로의 구분

(1) 소작업로는 지상부의 장애물을 제거하여 이동할 수 있게 만든 길로서 간격은 20m 내외로 하고 폭은 1.5m 내외로 하나 여건에 따라 조정할 수 있음.

(2) 대작업로는 임업 및 농업용 기계 등의 통행이 가능한 길로서 간격은 60m 내외로 하고 폭은 3m 이내로 하나 여건에 따라 조정할 수 있음

다. 조림 또는 숲가꾸기 작업시 작업로를 설치할 수 있으며 절․성토 등 산림의 형질을 변경할 수 없음

Ⅳ. 숲가꾸기 표준지의 조사․관리

1. 실시설계 표준지(용역수행)의 조사․관리

가. 표준지 조사비율을 사업대상지 면적의 1％ 이상으로 함.

나. 표준지 크기를 개소당 100㎡～400㎡ (10m×10m, 10m×20m, 20m×20m 사각형 또는 반지름 5.7m, 8.0m 11.3m 원형 표준지)로 함.

다. 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 200m×200m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치하여야 한다. 다만, 격자의 간격이나 표준지의 간격은 임지 상태에 따라 조정할 수 있다.

마. 일정 격자의 교차점에 표준지 배치가 불가능할 경우 상하좌우 50m 범위 내에서 표준지 위치를 조정할 수 있으며, 사업대상지가 소면적으로 분산되거나 임상이 다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를   배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록

바. 표준지 조사방법

(1) 가슴높이 지름은 표준지 내에 6cm이상 교목을 2cm 괄약으로 측정

(2) 수고는 경급별 m 단위로 측정

(3) 경계표시는 흰색 페인트로 표시

(4) 제거대상목은 적색 페인트로 표시

(5) 도태간벌의 미래목 또는 정량간벌의 형질우세목 및 가지치기 대상목은 황색 페인트로 표시

사. 표준지의 보존

(가) 표준지는 숲가꾸기 사업시행시 작업하지 않고 보존

(나) 도로변 등 경관적으로 중요한 지역일 경우 숲가꾸기가 반드시 필요한 지역에 대해서는 감리자의 확인을 받아 사유를 감리보고서에 기재한 후 작업 시행

2. 감리 표준지(용역으로 수행)의 조사․관리

가. 표준지 조사비율은 사업대상지 면적의 0.25％ 이상으로 함

나. 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 400m×400m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점을 배치하여야 한다. 다만, 격자의 간격이나 표준지의 간격은 임지 상태에 따라 조정할 수 있다.

다. 표준지의 크기 및 조사 방법은 실시설계(용역수행) 표준지의 크기와 방법에 따름

3. 실시설계․감리를 용역으로 시행하지 않는 표준지의 조사․관리

가. 사업비산출과 작업방법을 위한 실시설계 표준지의 조사는 침엽수일 경우 사업 대상지의 수종별, 영급별로 1개소 이상, 활엽수 또는 혼효림인 경우 사업대상지의 산복, 산록, 산정별로 1개소씩 조사

나. 표준지 배치를 제외한 나머지 사항은 실시설계(용역수행) 표준지의 크기, 조사방법, 보존방법에 따름

다. 사업대상지 현장 점검 등을 위하여 감리 표준지의 조사, 좌표기록, 관리방법도 1, 2와 동일함

Ⅴ. 행정절차 등

1. 산림청이 관리하지 않는 국유림의 관리

가. 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 등 산림관계 이외의 법령에 의해 지정․결정․관리되는 국유림은 관련 법령에서 따로 정하는 바가 없을 경우 본 지침에 따라 산림을 관리하여야 함

나. 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 등 산림관계 이외의 법령에 의한 국유림의 관리기관은 재정적․기술적인 사유로 직접 산림사업을 시행하지 못할 경우 국유림 소재지의 관할 지방산림청장 또는 시장․군수․구청장에게   관리를 요청할 수 있음

다. ‘나’에 의해 관리를 요청 받은 지방산림청장 또는 시장․군수․구청장은    특별한 사유가 없을 경우 예산을 확보하는 등 필요한 조치를 취하고 산림사업을 시행하여야 함

2. 국고보조금 지원 대상 산림사업

가. 조림사업

(1) 장기수․경제수 조림

(2) 수원함양림 조림

(3) 공익조림

(4) 산불피해지복구조림

(5) 내화수림대 조성

(6) 조림사업시 수반되는 작업로 조성 등

(7) 임연부 조성

(8) 천연갱신지의 보완조림

(9) 그 밖에 산림청장이 인정하는 조림 사업

나. 숲가꾸기 사업

(1) 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기, 가지치기, 움싹갱신지 사후관리

(2) 천연림개량, 천연림보육(유령림단계)

(3) 솎아베기와 솎아베기 단계의 천연림보육, 그에 수반되는 미래목 또는 제거대상목의 선목 중에서 아래사항을 대상지로 선정

(가) 잣나무림은 평균 가슴높이 지름 30㎝ 이하인 산림

(나) 잣나무 이외의 수종은 평균 가슴높이 지름 20㎝ 이하인 산림

(다) 다만, 주된 산림의 기능이 목재생산림 이외의 기능으로 구분된 임지는 평균 가슴높이 지름 30㎝이하인 산림을 대상

(4) 숲가꾸기 사업시 수반되는 설계․감리비(위탁설계․감리 포함), 작업로 조성 등

(5) 임연부 관리

(6) 숲가꾸기를 통한 내화수림대 관리

(7) 그 밖의 산림청장이 인정하는 숲가꾸기 사업

다. 산물의 처리

(1) 계곡, 하천, 농경지, 택지, 도로, 임도 등으로부터 30m 내외 지역에서 발생하는 숲가꾸기 및 조림예정지정리 작업의 산물을 제거, 운반, 정리

(2) 각종 산림피해지 산물을 제거, 운반, 정리

(3) 그 밖의 산림청장이 인정하는 산물 처리 사업

3. 자료의 유지․보고

가. 관리대장의 작성

(1) 산림사업을 실행하는 기관은 산림사업별로 사업이력을 전산화하여 영구보존하여야 함

(2) 전산화된 자료를 출력하여 관리대장을 관리함

나. 사업계획의 보고

(1) 산림사업 실행기관은 매년 사업실적을 다음해 1월말까지 보고

(2) 산림사업 실행기관은 매년 사업계획을 전년도 12월말까지 보고

부    칙(’04. 2. 12)

1. 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

2. 제Ⅳ장의 ‘숲가꾸기 사업의 설계․감리’에 관한 규정은 산림청장이 별도로 지정하는 사업에 한하여 시범사업으로 추진한다.

3. 산림자원관리지침(산림청훈령 제539호)은 폐지한다.

부    칙(’04. 5. 17)

이 지침은 발령한 날부터 시행한다

부    칙(’05. 4. 26)

이 지침은 발령한 날부터 시행한다. 다만, Ⅴ-2-가-(5)의 개정규정은 발령후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

부    칙(’06. 9. 25)

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

간벌후 입목본수기준

(단위 : 본/ha)

수 종	가슴높이 지름(㎝)
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
잣 나 무	1,500	1,200	1,000	880	760	670	600	530	480	440	400	-
낙 엽 송	1,500	1,300	1,100	1,000	900	800	700	600	530	490	410	-
리기다소나무	2,000	1,600	1,300	1,100	940	810	710	630	560	500	-	-
소나무(강원)	2,300	1,800	1,500	1,300	1,100	950	840	740	670	610	-	-
소나무(중부)	1,300	1,110	960	860	780	710	650	610	-	-	-	-
삼 나 무	2,200	1,860	1,630	1,430	1,260	1,130	1,010	890	-	-	-	-
편 백	2,700	2,200	1,700	1,510	1,330	1,180	1,070	950	-	-	-	-
해 송	1,700	1,400	1,200	1,060	950	850	750	660	620	-	-	-
참 나 무 류	980	880	800	730	660	600	540	500	460	430	390	350

[별표 2]

수종별 시업기준(예시)

1. 기준의 적용원칙

가. 본 시업기준은 인공림의 경우에는 정량 강도간벌에 의한 시업의 예시로서 도태간벌과 열식간벌에서는 적용하지 않고 정량간벌이라도 강도에 따라 본 시업기준과 다르게 적용할 수 있으며, 천연림의 경우에는 천연림보육작업에 적용할 수 있는 도태간벌의 예시임

나. 목표수확기에 도달하지 않더라도 목표흉고직경에 도달한 경우에는 적정 수확기로 판단할 수 있으나 최소한 산림자원의 조성 및 관리에 관한법률 시행규칙 제7조 제2항 별표 3의 기준벌기령을 충족하여야 함

다. 각 표의 본수는 어린나무가꾸기․솎아베기의 경우 잔존본수이며, 가지치기는 실행본수임

라. 잔존본수는 평균흉고직경 또는 평균수고에 해당하는 나무를 지칭함

마. 시기, 평균흉고직경, 평균수고, 본수, 높이는 각 표를 기준으로 입지조건에 따라 30%를 가감하여 적용할 수 있음

바. 인공림의 경우에는 시업기준에 없는 침엽수는 소나무․해송의 기준을 적용하고 활엽수는 참나무류의 기준을 적용

사. 천연림의 경우에는 시업기준에 없는 침엽수는 소나무의 기준을 적용하고 활엽수는 참나무류의 기준을 적용

2. 인공림의 수종별 시업기준(예시)

가. 소나무․해송 : 식재본수 5,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 30년, 목표흉고직경 18cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	4cm	4m	2,500본
솎 아 베 기	1회	18년	13cm	10m	1,300본

(2) 중경재 : 목표수확기 50년, 목표흉고직경 30cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	4cm	4m	-	2,000본
가 지 치 기	1회	15년	13cm	8m	4m	600본
솎 아 베 기	1회 2회	15년 30년	13cm 20cm	8m 14m	- -	1,100본 600본

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표흉고직경 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	4,000본 2,500본
가 지 치 기	1회 2회	18년 30년	13cm 21cm	10m 14m	4m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	18년 30년 50년	13cm 21cm 33cm	10m 14m 19m	- - -	1,200본 600본 350본

(4) 대경재(특수재) : 목표수확기 110년, 목표흉고직경 55cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	3,000본 1,600본
가 지 치 기	1회 2회	20년 30년	15cm 26cm	11m 16.5m	4m 6m	250본 250본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	20년 40년 70년	15cm 26cm 42cm	11m 16.5m 21m	- - -	800본 400본 250본

나. 참나무류 : 식재본수 5,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 20년, 목표흉고직경 15cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	10년	5cm	6m	3,000본

(2) 중경재 : 목표수확기 50년, 목표흉고직경 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	10년	5cm	6m	3,000본
솎 아 베 기	1회 2회	20년 30년	11cm 20cm	12m 15.5m	1,500본 600본

※ 가지치기는 상층우세목의 고사지만 정리

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표흉고직경 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	10년	5cm	6m	3,000본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	20년 30년 50년	11cm 20cm 32cm	12m 15.5m 20.0m	1,500본 600본 300본

※ 가지치기는 미래목 또는 상층우세목의 고사지만 정리

다. 낙엽송 : 식재본수 3,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표흉고직경 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회	15년	13cm	13m	4m	900본
솎 아 베 기	1회 2회	15년 25년	13cm 19cm	13m 18m	- -	1,300본 900본

※ 가지치기는 옹이없는 우량재를 생산할 경우에만 실행

(2) 중경재 : 목표수확기 50년, 목표흉고직경 30cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회	15년	13cm	13m	6m	700본
솎 아 베 기	1회 2회	15년 25년	13cm 19cm	13m 18m	- -	1,300본 700본

(3) 대경재 : 목표수확기 70년, 목표흉고직경 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회 2회	8년 15년	8cm 13cm	8m 13m	3m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	15년 25년 40년	13cm 19cm 24cm	13m 18m 22m	- - -	1,300본 700본 350본

(4) 대경재(특수재) : 목표수확기 80년, 목표흉고직경 45cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회 2회	8년 15년	8cm 13cm	8m 13m	3m 6m	200본 200본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	15년 25년 40년 55년	13cm 19cm 24cm 31cm	13m 18m 22m 14m	- - - -	1,300본 700본 350본 200본

라. 잣나무 : 식재본수 3,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표흉고직경 24cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	4cm 8cm	3.5m 6m	- -	2,000본 1,500본
가 지 치 기	1회	20년	12cm	8m	4m	1,000본
솎 아 베 기	1회	25년	16cm	10m	-	1,000본

※ 가지치기는 옹이 없는 우량재를 생산할 경우에만 실행

(2) 중경재 : 목표수확기 70년, 목표흉고직경 35cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	4cm 8cm	3.5m 6m	- -	2,000본 1,500본
가 지 치 기	1회 2회 3회	15년 20년 25년	8cm 12cm 16cm	6m 8m 10m	3m 4m 6m	400본 400본 400본
솎 아 베 기	1회 2회	25년 35년	16cm 21cm	10m 16m	- -	800본 400본

(3) 대경재 : 목표수확기 90년, 목표흉고직경 45cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	4cm 8cm	3.5m 6m	- -	2,000본 1,500본
가 지 치 기	1회 2회 3회	15년 20년 25년	8cm 12cm 16cm	6m 8m 10m	3m 4m 6m	250본 250본 250본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	25년 35년 60년	16cm 21cm 30cm	10m 16m 21m	- - -	800본 400본 250본

마. 편백․삼나무 : 식재본수 5,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표흉고직경 16cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	15년	7cm	7.5m	3,500본
솎 아 베 기	1회 2회	20년 30년	10cm 14cm	9m 11m	2,500본 1,500본

(2) 중경재 : 목표수확기 60년, 목표흉고직경 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	6cm 8cm	5m 7.5m	- -	4,500본 3,500본
가 지 치 기	1회	23년	11cm	10m	4m	800본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	23년 30년 50년	11cm 15cm 21cm	10m 11m 14m	- - -	2,000본 1,200본 800본

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표흉고직경 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	6cm 8cm	5m 7.5m	- -	4,000본 3,000본
가 지 치 기	1회 2회	25년 35년	12cm 17cm	10m 12m	4m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	25년 35년 45년 60년	12cm 17cm 22cm 33cm	10m 12m 13.5m 15m	- - - -	1,800본 1,000본 700본 350본

3. 천연림의 수종별 시업기준(예시)

가. 소나무

(1) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표흉고직경 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	4,000본 1,800본
가 지 치 기	1회 2회	18년 30년	13cm 21cm	10m 14m	4m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	18년 30년 50년	13cm 21cm 32cm	10m 14m 19m	- - -	1,200본 700본 350본

(2) 대경재(특수재) : 목표수확기 120년, 목표흉고직경 60cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 흉고직경	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	4,000본 1,800본
가 지 치 기	1회 2회	20년 35년	15cm 25cm	11m 15m	4m 6m	200본 200본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	20년 35년 50년 80년	15cm 25cm 35cm 47cm	11m 15m 19m 22m	- - -	900본 500본 300본 200본