급경사지(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	급경사지		관리기관		양산국유림관리소		관리번호
위 치	부산광역시 기장군 철마면 안평리 산112-2
규 모	높이(m)	10		연장(m)		20		경사		1 : 45°
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	특이사항 없음
• 침하 발생 여부	특이사항 없음
• 배부름 발생 여부	특이사항 없음
• 절토부 암반 절리 발생여부	특이사항 없음
• 급격한 지하수 용출여부	특이사항 없음
• 기존 지하수 탁도 변화여부	특이사항 없음
• 지속적인 낙석발생 여부	특이사항 없음
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	특이사항 없음
• 침하의 발생 여부	특이사항 없음
• 낙석의 발생 여부	특이사항 없음
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	해당 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	해당 없음
• 배수공상태(막힘여부)	해당 없음
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	해당 없음
• 시설물 파손 여부	해당 없음
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	해당 없음

■ 점검일시 : 2018. 03 . 8.

■ 점검결과

접검결과 이상없음