산사태위험지도 현황

추진경과

ㅇ ’04∼’05년 전국 산사태 위험지도 v1.0 제작 및 시스템 구축

ㅇ ’12년 고도화 사업을 통해 산사태위험지도 v2.0 제작

- GIS 기반의 새로운 산사태 위험도 판정식 개발

- 판정식을 기반으로 산사태 위험지도 v2.0 제작

ㅇ 산사태 위험지도 v2.0의 산사태 예측 적중률 76% 확보

- 2013년 여주·이천 및 2014년 거창·산청 산사태 발생지 276개소 비교

- 적중률 : 1등급(39%), 2등급(37%)

산사태위험지도 구축 현황

ㅇ 제작년도 및 도엽수 : 2012년 / 16,139도엽(1:5,000 기준)

ㅇ 작성방법

- GIS기반의 수치지도* 및 정밀항공지도를 이용한 데이터베이스 구축

* 수치지형도, 임상도, 입지토양도, 지질도

- 로지스틱 회귀분석을 이용한 산사태 위험 예측

	< 판정식 >
* LS = – 2.596 + 0.069 × 사면경사 – 0.022 × 집수길이 + 0.011 × 사면곡률 + 0.734 × 지형지수 – 0.594 × 경급 + 0.006 × 토심 + 사면방위 + 모암 + 임상 * 산사태 위험도 = EXP(LS) / (1 + EXP(LS))

ㅇ 등급분포 및 위험도

- 1등급(11.2%), 2등급(24.0%), 3등급(36.1%), 4등급(24.4%), 5등급(7.3%)

ㅇ 분석인자

- 사면경사, 사면길이, 사면방위, 사면곡률, 지형지수(TWI), 경급, 임상, 토심, 모암 등 총 9개 인자를 적용한 산사태 발생위험 확률식 개발