⃞ 산림공간정보서비스(FGIS)를 통해 산림물지도 서비스 추진

(1) 사용자가 응용주제도별 특성정보의 공간 분포를 일목요연하게 구분할 수 있도록 수치정보의 등급별 범위 및 묘화기준 정립 필요

⃞ 분석 내용

- 등급별 범위 : 응용주제도별 실측·예측 기반 수치정보의 범위·분포 분석

- 묘화기준 : 산림지리정보 묘화표준(2007) 및 임상도/산림입지토양도 묘화기준 반영

⃞ 응용주제도별 수치정보의 등급별 범위 결정

(1) 산림물지도 응용주제도별 수치정보 분포

< 산림물지도 응용주제도별 수치정보 분포(참고 1)>

	수원함양기능 (m3/ha)	수원함양 숲가꾸기 적지 (m3/ha)	산림토양 유효수분량 (m3/ha)	산림토양 수분특성 (m3/ha)	토양수분포화 취약성 (m3/ha)	산림토양 투수계수 (cm/s)
최대값	4,264.8	545.9	1,828.7	3,327.8	4,140.9	0.087
상위 20%	2,007.4	115.6	833.4	1,267.5	1,939.6	0.011
상위 40%	1,646.8	85.6	688.4	1,023.4	1,583.9	0.005
상위 60%	1,346.8	62.1	565.9	839.1	1,298.0	0.003
상위 80%	1,029.7	36.4	434.2	639.8	987.4	0.001
최소값	38.9	0	111.7	181.9	35.1	0.000

* 수원함양 우수산림 수치정보는 수원함양기능 수치정보와 동일

(2) 산림물지도 응용주제도별 수치정보 등급 범위 결정

< 산림물지도 응용주제도별 수치정보 등급 분포>

등 급	수원함양기능 (m3/ha)	수원함양 숲가꾸기 적지 (m3/ha)	산림토양 유효수분량 (m3/ha)	산림토양 수분특성 (m3/ha)	토양수분포화 취약성 (m3/ha)	산림토양 투수계수 (cm/s)
1	2,000 <	120 <	850 <	< 600	< 1,000	0.01 <
2	1,600∼2,000	80∼120	700∼850	600∼800	1,000∼1,300	0.005∼0.01
3	1,300∼1,600	60∼80	550∼700	800∼1,000	1,300∼1,600	0.003∼0.005
4	1,000∼1,300	40∼60	400∼550	1,000∼1,200	1,600∼2,000	0.001∼0.003
5	< 1,000	< 40	< 400	1,200 <	2,000 <	< 0.001

* 수원함양 우수산림 등급은 수원함양기능와 동일

나. 응용주제도별 수치정보 등급별 묘화기준 정립

산림GIS 표준지침서(2007) 및 수치 임상도 묘화기준, 서울 안전 디자인 매뉴얼(색약시각 고려사항) 등을 반영하여 7개 산림물지도 응용주제도별 수치정보 등급에 따른 묘화기준 제작(참고 2)

참고 1		산림물지도 응용주제도별 수치정보 분포

수원함양기능 분포(m3/ha)	수원함양 적지 분포(m3/ha)
유효수분량 분포(m3/ha)	수분변화특성 분포(m3/ha)
수분포화 취약성 분포(m3/ha)	투수계수 분포(cm/s)

참고 2		산림물지도 응용주제도별 수치정보 등급에 따른 묘화기준

■ 산림의 수원함양기능 분포지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우우수	2,000 <		0	24	113	44	#001871
2	우수	1,600∼2,000		31	104	188	74	#1F68BC
3	양호	1,300∼1,600		114	165	223	87	#72A5DF
4	보통	1,000∼1,300		247	180	43	97	#F7B42B
5	미흡	< 1,000		128	56	0	50	#803800

■ 수원함양 우수산림 분포지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우우수	2,000 <		0	132	112	52	#008470
2	우수	1,600∼2,000		125	204	193	80	#7DCCC1
3	양호	1,300∼1,600		246	246	246	96	#F6F6F6
4	보통	1,000∼1,300		230	194	125	90	#E6C27D
5	미흡	< 1,000		169	95	26	66	#A95F1A

■ 수원함양 숲가꾸기 적지지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우우수	120 <		39	150	84	59	#279654
2	우수	80∼120		192	235	126	92	#C0EB7E
3	양호	60∼80		255	255	193	100	#FFFFC1
4	보통	40∼60		255	174	98	100	#FFAE62
5	미흡	< 40		219	30	25	86	#DB1E19

■ 산림토양 유효수분량 분포지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우우수	850 <		69	102	138	54	#45668A
2	우수	700∼850		80	134	151	59	#508697
3	양호	550∼700		116	190	145	75	#74BE91
4	보통	400∼550		190	229	159	90	#BEE59F
5	미흡	< 400		255	255	191	100	#FFFFBF

■ 산림토양 수분특성 변화지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우취약	< 600		205	4	31	80	#CD041F
2	취약	600∼800		248	165	129	97	#F8A581
3	보통	800∼1,000		246	246	246	96	#F6F6F6
4	양호	1,000∼1,200		135	196	222	87	#87C4DE
5	매우양호	1,200 <		0	115	176	69	#0073B0

■ 토양수분포화 취약성 지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우취약	< 1,000		219	30	25	86	#DB1E19
2	취약	1,000∼1,300		255	174	98	100	#FFAE62
3	보통	1,300∼1,600		255	255	193	100	#FFFFC1
4	양호	1,600∼2,000		177	222	165	87	#B1DEA5
5	매우양호	2,000 <		0	134	187	73	#0086BB

■ 산림토양 투수계수 분포지도

등급	명칭	범위	묘화	R	G	B	명도	code
1	매우빠름	0.01 <		72	40	120	47	#482878
2	빠름	0.005∼0.01		49	104	142	56	#31688E
3	보통	0.003∼0.005		31	158	137	62	#1F9E89
4	느림	0.001∼0.003		110	206	88	81	#6ECE58
5	매우느림	< 0.001		253	231	37	99	#FDE725